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[bookmark: _Toc360108461][bookmark: _Toc369261712]3	PREVIZIUNI

[bookmark: _Toc360108462][bookmark: _Toc369261713]3.1	Generalitati

In capitolul 3 sunt prezentate metode si ipoteze legate de evolutia economico-sociala si demografica descrisa la nivel de judet si oras (prezentata in cap. 3.3.1-3.3.4), de pierderile de apa in sisteme, nivel de contorizare, debite specifice ale consumatorilor din mediul urban si rural, pentru consumurile de apa potabila in institutii si centrele comerciale, precum si cele din industrie, infiltratiile precum si sumarul prognozei debitului şi a încărcării apei uzate.

[bookmark: _Toc369261714]3.2	Generalitati

Previziuni socio – economice
Tendinte macro economice
Previziunile la nivel național sunt bazate pe ultimele prognoze valabile ale Comisiei Naționale de Prognoza privind elementele macroeconomice emise in ianuarie 2009 (“Previziunea principalilor indicatori macro-economici pentru perioada 2008-2013” - ediția de iarna, 2009).
Previziuni demografice
Pentru previziunea populației, Consultantul a folosit ca baza pentru evoluția viitoare a populației, media evoluției de-a lungul ultimilor 5 ani.
· Datele istorice ale Institutului național de Statistica 2012;
· Populația urbana va descrește cu un factor mediu de 0,43 %/an;
· Populația rurala va descrește cu un factor mediu de 0,07%/an;
· Populația totala va descrește cu un factor mediu de 0,07 - 0,25%/an;
· Orizonturi de planificare: 2014 pana 2042 (ani intermediari in 2015, 2018, 2028, 2042).
Previziuni privind veniturile familiale
Pentru previziunea mediei acestor venituri, următoarele ipoteze au fost utilizate:
· Veniturile populației vor evolua în concordanță cu creșterea reala a Produsului Intern Brut (PIB);.
· In scopul de a calcula raportul de accesibilitate pentru familiile cu venituri scăzute, Consultantul a efectuat o analiza pentru trei din cele mai mici venituri familiale. Având in vedere ca acesta este disponibil doar la nivel național, Consultantul a aplicat mai mulți factori de corecție pentru a calcula valoarea acestor decile.
Previziuni privind activitățile economice
Previziunea valabila a activității economice pentru județul Galați a fost realizată pe baza datelor  existente în diferite surse statistice și prognoze elaborate de CNP.
Pentru previziunea activității economice din județului Galați a fost utilizat trendul pentru proiecțiile precedente. Ca o concluzie generala, indicatorii macro-economici pentru județul Galați vor creste mai încet decât media regională.
Cererea de apa
Proiectia cererii de apa se bazeaza pe cererea pentru consumul gospodaresc al populatiei,consumul necesar activitatilor industriale si ale institutiilor publice, precum si pe valorile corespunzatoare pierderilor de apa.
Cererea de apa pentru consumul populatiei este calculata pe baza trendului demografic, debitul specific de consum si pe dinamica ratei de conectare. In zonele rurale unde sistemele centralizate de alimentare cu apa exista, sau vor fi puse în aplicare pana la sfarsitul anului 2018, debitul specific estimat este 110 l /om, zi. In zonele urbane, debitul specific  va scadea la 108,5 l /om, zi pana în 2018. Dinamica ratei de conectare va fi astfel incat pana la sfarsitul anului 2018, 99% din populatia din comune va fi conectata si 99,3% în zonele urbane. Prin urmare, cererea de apa pentru consumul gospodaresc al populatiei va fi la maxim în anul 2018, reprezentând 23.922.771 m3/an in judetul Galati.
Cererea de apa pentru consumul negospodaresc, constituit printre altele din cererea pentru consum public si industrial, activitati comerciale si pentru stingerea incendiilor este calculata pe baza situatiei actuale. Cererea de apa pentru consumul non-casnic este partial estimata pe numarul total de locuitori si in parte cu privire la consumul de apa menajera. Comparativ cu cererea de apa pentru nevoi gospodaresti, cererea de apa non-casnica va atinge valoarea maxima tot in anul 2018, reprezentand 8.713.918 m3/an.
Pierderile de apă sunt constituite in principal din pierderile de apa reale (pierderilor tehnologice in sistemul de tratare si pierderile pe reteaua de apa) si pierderile de apa aparente (pierderile comerciale de apa). Ţinta in zonele urbane este de a reduce pierderile de apa la 20% din productia de apa şi 15% în zonele rurale. Motivul pentru care exista diferenta este ca, in zonele rurale, in principal retelele vor fi nou construite. Pierderile de apa totale, presupunem ca se vor reduce de la 6,8 milioane mc / an in prezent, la 4,7 milioane m³ / an în anul 2042.
In total, cererea de apa in judetul Galati va fi de 39.595.360 m³ / an in anul 2018.
Debitele apelor uzate si a incarcarilor
In capitolul prezent, debitele de apa menajera, industriala si debitele de infiltrare si incarcari pentru zonele rurale si urbane sunt determinate si evaluate pentru  orizontul de planificare 2012 - 2042. Estimarile si proiectiile s-au fundamentat pe urmatoarele elemente de baza si ipoteze: 
· factorul de restitutie a apelor uzate menajere: 100 % din consumul gospodareasc de apă evacuat la reţeaua de canalizare 
· rata de conectare a populatiei: calculata in raport cu proiectia demografica, termene de conformare si strategia judeteana.
· rata pentru debitele menajere şi incarcarile se calculează plecand de la premiza dezvoltarii si punerii in functiune a instalatiilor de pre-tratare. Raportul de incarcare CBO pentru non-casnic / incarcarea totală CBO variaza intre 20 % şi 11%. 
·  de infiltratie sunt diferentiate, avand in vedere diametrul retelelor de canalizare si o rata de infiltrare specifica de debit. Raportul dintre rata debitului de infiltrare si rata debitului total variaza intre 31,4% si 53,6% 
Pe baza proiectiilor realizate in acest capitol, Consultantul concluzioneaza dupa cum urmeaza: 
· Debitul total zilnic al apelor uzate pe timp uscat va creste pana in 2024 (cand va atinge valoarea maxima), ca urmare a cresterii ratei de conectare la sistemele de canalizare. Dupa 2024, rata de conectarea va scadea datorita scaderii numarului de locuitori, conform proiectiei demografice.
· incarcarile totale de CBO vor creste pana in 2030 ca urmare a cresterii ratei de conectare, atingand valoarea maxima in anul 2030. Dupa 2030, incarcarile vor scadea datorita scaderii numarului de locuitori, conform proiectiei demografice.
· numarul maxim de locuitori echivalenti pentru proiectarea SEAU va fi atinsa în anul 2030, reprezentand 664.963 L.E. (calculat functie de CBO)
· După 2024 peste60% din totalul populatiei echivalente provine din zonele urbane. Raportul dintre incarcarile CBO din debitele de apa uzata provenita de la activitati industriale si cele provenite de la populatie se vor reduce pana in 2015 ca urmare a punerii in functiune a instalatiilor de pre-tratare si a masurilor de reducere a consumului de apa potabila (tratarea apelor uzate reciclate, optimizarea productiei). In general, raportul dintre incarcarile CBO din apele uzate de la industrie si cele de la populatie este scazuta pentru ca numai in orasul Galati exista descarcatori importanti si exista putini agenti industriali care evacueaza ape uzate industrial in mediul rural.
· Urmatorul tabel ofera date cheie pentru alimentarea cu apa si tratarea apelor reziduale.


Tab. 3.1 Date cheie privind alimentarea cu apa si colectare - tratare a apelor uzate
	Nr. crt
	Descriere
	U.M.
	2012
	2015
	2018
	2024
	2042

	1
	Date generale

	1.1
	Populatia
	Numar
	600,592
	588,871
	579,120
	560,536
	487,517

	2.
	Alimentare cu apa

	2.1
	Rata de conectare – apa furnizata
	%
	71,4%
	82,9%
	99,2%
	99,2%
	98,9%

	2.2
	Populatia conectata in sistem
	Numar
	431,821
	491.380
	577,489
	558,945
	486,017

	2.3.
	Cererea de apa
	m³./zi
	70,456
	78,141
	89,416
	86,541
	74,819

	· 
	Nevoi gospodaresti
	m³/zi
	49,512
	56,067
	65,542
	63,508
	55,504

	· 
	Nevoi publice si Industrie
	m³/ zi
	20, 944
	22,074
	23,874
	23,034
	19,316

	2.4.
	Cantitatea pierderilor reale de apa in total productie
	m³/ zi
	18,716
	20,698
	19,065
	16,572
	12,937

	2.5.
	Procentul privind cantitatea pierderilor reale de apa in total productie
	%
	21 %
	21%
	18%
	16%
	15

	2.6.
	Cererea totala de apa (incl. pierderile)
	m³/ zi
	89.173
	98,839
	108,480
	103,113
	87,757

	3
	Apa uzata

	3.1.
	Rata de conectare la retea
	%
	50%
	73%
	89,5%
	99,8%
	99,8

	3.2.
	Debit total de apa uzata
	m³/ zi
	98,422
	118,835
	139,139
	140,189
	121,625

	-
	Debit de apa uzata menajera populatie
	m³/ zi
	49,512
	56,067
	65,542
	63,508
	55,504

	-
	Debit apa uzata din activitati industriale
	m³/ zi
	20, 944
	22,074
	23,874
	23,034
	19,316

	-
	Infiltratii
	m³/zi
	27,966
	40,694
	49,723
	53,647
	46,805

	3.3.
	Numar de locuitori echivalenti
	L.E.
	422,150
	465,126
	560,739
	620,271
	580,494

	3.4.
	Total incarcare organica CBO5 *
	kgCBO/zi
	25,329
	27,908
	33,644
	37,216
	34,830

	· 
	· Populatie
Incarcare organica
	kgCBO/zi
	20.141
	24.836
	30.184
	33.001
	28.702

	· 
	· Activitati industriale si institutii publice 
Incarcare organica
	kgCBO/zi
	2.684
	3.072
	3.455
	4.215
	6.127

	· 
	· Rata sarcinii de poluare Non-casnic la casnic
	
	0,13
	0,12
	0,12
	0,13
	0,2



[bookmark: _Toc369261715]3.2	Metodologie si ipoteze
Urmatoarele ipoteze au fost luate in considerare la elaborarea Master Planului pentru orasul Galati.
Pentru sistemele de alimentare cu apa.
Metodologia si ipotezele luate in considerare la elaborare sunt descrise in detaliu in fiecare subcapitol avand in vedere urmatoarele:
· evolutia principalilor indicatori macroeconomici (crestere economica, inflatie, rata de schimb, rata somajului etc.) se bazeaza pe previziunile Comisiei Nationale de Prognoza (CNP) la care se adauga date furnizate de Institutul National de Statistica (INS), Banca Nationala a Romaniei (BNR) si de asemenea propriile calcule si previziuni (vezi subcapitolul 3.3.1.1)
· previziunea in ceea ce priveste populatia are ca punct de plecare estimari facute de INS pe baza a trei scenarii (mediu, optimist si pesimist) luand in considerare mai multe ipoteze privind evolutia fertilitatii, speranta de viata si migrarea teritoriala. Pe baza acestor previziuni Consultantul a elaborat o metodologie pentru a reflecta previziune demografica la nivel urban/rural si pentru fiecare oras (a se vedea subcapitolul 3.3.2).
· prognoza veniturilor gospodariilor porneste de la datele furnizate de INS cu privire la veniturile disponibile ale populatiei. Dinamica veniturilor este considerata diferita pentru aglomerarile urbane(unde rata veniturilor disponibile va creste la fel ca si rata de crestere economica) si pentru aglomerarile rurale (unde cresterea economica va fi usor redusa in primii ani). Descrierea metodologiei este prezentata in detaliu in subcapitolul 3.3.3.
· previziunile privind principalele evolutii la nivel judetean pornesc dela previziunile CNP si sunt prezentate in detaliu in subcapitolul 3.3.4
· evolutia demografica in judet si la nivel de oras (prezentate in subcapitolul 3.3.2)
· pierderile de apa din sisteme vor fi reduse, concomitent cu cresterea numarului de kilometrii de conducta si cu reabilitarea retelelor de distributie.
· toate sistemele de distributie a apei vor avea sisteme de contorizare in de 20 de ani.
Urmatoarele ipoteze au fost luate in considerare :
· valoarea consumurilor in zonele urbane va fi redusa odata cu finalizarea sistemului de contorizare si scaderea consumului echipamentelor casnice (masini de spalat vase si rufe);
· valoarea consumurilor in zonele rurale va creste impreuna cu imbunatatirea dotarilor sanitare si cu obiceiul de a plati apa in sistem centralizat;
· in ceea ce priveste consumul de apa potabila in institutiile publice si centrele comerciale, o crestere de 20% este acceptata comparativ cu consumul gospodaresc.
· previziunile privind principalele evolutii la nivel judetean pornesc de la previziunile CNP si sunt prezentate in detaliu in subcapitolul 3.3.4
· evolutia demografica in judet si la nivel de oras (prezentate in subcapitolul 3.3.2);
· pentru consumul industrial de apa potabila urmatoarele limite sunt luate in considerare;
· 30l/angajat/zi pentru locuri de munca cu conditii de lucru putin insalubre;
· 60-120l/angajat/zi pentru conditii de munca insalubre;
· daca alte date nu sunt disponibile, 42 l/cap/zi pentru asezarile din zona urbana si 28 l/cap/zi in zona rurala (referirile sunt facute in subcapitolul 3.4.2.)
Pentru sistemul de canalizare:
· debitele colectate in sistemul de canalizare vor varia in functie de apa potabila furnizata de sistemele de alimentare cu apa;
· Debitele de apa pentru consumul casnic reprezinta 100% din debitele de apa potabila distribuite in localitati;
· Incarcarile din consumul casnic sunt calculate utilizand incarcarile specifice/locuitor de CBO, CCO, TKN, SS, in P[g/(Pexd)]
· Apele uzate industriale cu debite variabile de la o unitate la alta conform specificului si tehnologiei, nivelului de tratament si recirculare vor fi evacuate  in retelele de canalizare conform Directivei 91/271/EEC si Normativului NTPA 001/2002
· Apele uzate incarcate sunt calculate utilizand concentratia(ex.CCO:1200 la 700 mg/l) depinzand de perioada si multiplicat cu rata fluxului zilnic
· Debitul specific zilnic este asumata de un raport cu rata debitului apelor uzate.
[bookmark: _Toc369261716]3.3	Previziuni socio - economice
Previziunile socio-economice țin seama de estimările oficiale emise de Comisia Nationala de Prognoza pentru perioada 2013-2016 (ediția de iarnă, 25/02/2013), de recomandările Ghidului CBA pregătit de Ministerul Mediului si JASPERS precum si de estimările si judecata Consultantului. 
[bookmark: _Toc360108463][bookmark: _Toc369261717]3.3.1	Tendinte macroeconomice si perspective
Estimările la nivel național se bazează pe cele mai recente prognoze ale Comisiei Naționale de Prognoza(CNP) privind aspecte macroeconomice emise in octombrie 2008 (,,Previziunea Principalilor Indicatori Macroeconomici pentru perioada 2013-2016” - ediția de iarna, 2013).
Sinteza principalilor indicatori propuși de CNP, până in anul 2016, este prezentata in tabelul de mai jos:
Tab. 3.2  Evoluția indicatorilor macro-economici în România
	
	2009 
	2010 
	2011 
	2012 estimări 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 

	Produsul intern brut
- mld. lei 
	501,1
	523,7
	556,7
	585,2
	623,3
	660,6
	696,3
	734,7

	· - creştere reală, % 
	-6,6
	-1,1
	2,2
	0,2*)
	1,6
	2,2
	2,8
	3,0

	din care, valoarea adăugată brută în:
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Industrie 
	-1,4
	4,0
	0,1
	0,2
	0,8
	1,6
	2,6
	3,0

	· Agricultura, silvicultura, pescuit 
	-3,3
	-5,5
	12,4
	-22,2
	8,4
	1,0
	1,4
	1,4

	· Construcţii 
	-9,9
	-4,5
	-6,4
	2,0
	3,1
	5,2
	6,1
	5,0

	· Servicii 
	-7,4
	-3,6
	2,9
	1,9
	1,1
	2,1
	2,5
	2,9

	Consumul final 
	-7,4
	-1,3
	0,9
	0,1
	2,2
	1,6
	1,9
	1,9

	Consumul individual efectiv al gospodăriilor 
	-9,1
	0,2
	1,1
	0,3
	2,3
	1,7
	2,0
	1,9

	Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 
	9,5
	-13,7
	-0,3
	-2,0
	1,5
	1,3
	1,4
	1,5

	Formarea brută de capital fix 
	-28,1
	-1,8
	7,3
	6,0
	3,5
	5,6
	6,7
	7,3

	Export de bunuri şi servicii 
	-6,4
	13,2
	10,3
	-1,5
	1,0
	3,2
	5,1
	6,3

	Import de bunuri şi servicii 
	-20,5
	11,1
	10,0
	0,1
	2,8
	4,3
	5,7
	6,6

	Export de bunuri - milioane euro %
	29084 -13,8
	37.360 28,5
	45.274,5 21,2
	45043,4*)-0,5*)
	46.715 3,7
	48.960 4,8
	52.140 6,5
	56.470 8,3

	Import de bunuri (CIF) - milioane euro 
%
	38.953 -31,9
	46.869 20,3
	54.948 17,2
	54607,5*)-0,6*)
	57.550 5,4
	61.060 6,1
	65.455 7,2
	71.150 8,7

	Import de bunuri (FOB) - milioane euro 
%
	35.955 -31,9
	44.937 25,0**)
	52.683 17,2
	52356,2*)-0,6*)
	55.175 5,4
	58.540 6,1
	62.755 7,2
	68.215 8,7


Sursa: Comisia Nationala de Prognoza :’’Previziunea Principalilor Indicatori Macro-economici pentru perioada 2013-2016-editia de iarna 2013 ‘’
*) Realizări
**) Începând cu anul 2010, coeficientul de transformare CIF/FOB a importurilor este de 1,043, care înlocuieşte vechiul coeficient de 1,0834.

Principalele ipoteze sunt următoarele :
· PIB va creste in termeni reali pana la 3% in 2016. După 2017 PIB va scădea pana la 2,5% in 2021, după care va rămâne constant;
· Rata inflației își va continua scăderea pana in 2015. Se preconizează ca Romania va adopta moneda euro in 2019 după care rata inflației va fi egala cu rata inflației in zona euro. Rata inflației începând cu 2019 va fi de 2%;
· In medie, rata de schimb valutar va evolua încet pana la 4.45 RON/EUR in anul 2014. Este prevăzut ca Romania sa adopte Euro in 2019 si apoi rata de schimb va fi constanta fata de Euro în jurul valorii de 4,4 lei/€ (Anexa 3.1);
· Creșterea salariilor in termeni reali va încetini in următorii ani ca rezultat al crizei financiare internaționale si se va situa sub creșterea in termeni reali a PIB pana in anul 2013. Începând cu 2014 se presupune ca salariile vor fi corelate cu creșterea productivității si vor creste liniar cu creșterea în termeni reali a PIB;


[bookmark: _Toc369261718]3.3.2	Previziuni demografice
Evolutia demografica a populatiei in judetul Galati in ultimii ani este prezentata in urmatorul grafic:

Evolutia populatiei este prezentata in urmatorul grafic:


Fig.  Evolutia populatiei in jud. Galati ( 2012-2042) 

Evolutia populatiei, avand in vedere ipotezele prezentate mai sus, a fost estimata atat in zona urbana cat si in cea rurala. Proiectia demografica detaliata este prezentata in Anexa 3.4
[bookmark: _Toc369261719]3.3.3	Previziuni asupra veniturilor pe familie
Institutul National de Statistica și Comisia națională de Prognoză furnizează date legate de salarii, veniturile pe familie si cheltuielile pe familie numai la nivel național și regional; (vezi tabelul de mai jos).
Sursa: Comisia Nationala de Prognoza :’’Previziunea Principalilor Indicatori Macro-economici pentru perioada 2013-2016-editia de iarna 2013 [image: ]
In scopul de a avea o baza corecta pentru previziunile la nivel de județ, Consultantul a trebuit sa estimeze media veniturilor pe cap de familie din județul Galați la nivel urban și rural. Venitul mediu pe cap de familie pentru județul Galați derivă din media veniturilor la nivel național la care se aplica un factor de corecție care este calculat ca raport intre salariul mediu la nivel național si salariul mediu in județul Galați. Aceasta abordare este relativ schematica dar pe deplin suficientă pentru scopul calculării acestor estimări. Valorile privind venitul mediu disponibil pe cap de familie sunt prezentate în detaliu in capitolul 2.5.2.2. și în Anexele 3.2 și 3.3.
Pentru a calcula estimările privind salariile pe orizontul 2015-2038 s-au folosit următoarele ipoteze :
· veniturile pe cap de familie vor creste in raport cu PIB; rata de creștere reală a veniturilor a fost considerată a fi aleatoare pentru perioada 2014-2038 (media = 2,50% și deviația standard de 2,0%);
· pentru a calcula valorile veniturilor pentru gospodăriile cu venituri mici Consultantul a realizat o analiza pentru gospodăriile cuprinse în primele trei decile de venituri. Cum datele privind veniturile pe decilele sunt disponibile numai la nivel național (Anexa 3.2) Consultantul a aplicat următorii factori de corecție:
· media veniturilor la nivel de județ = media Regiunii 2
· raportul venituri urban/media jud. Galați = 1,05
· raport venituri urban/media jud. Galati = 1,00
· raportul venituri rural/jud. Galați = 0,92
· coeficient decila 1 = 0,583416138
· coeficient decila 2 = 0,751427802
· coeficient decila 3 =0,766978075
Evoluția veniturilor medii pe gospodărie[footnoteRef:2] este prezentata in tabelul următor: [2: Nr. de persoane pentru o gospodărie a fost cel rezultat din datele disponibile în anul 2013 = 2,6 pers/familie] 

Tab. 3.4 Evoluția veniturilor medii pe familie [euro/luna]
	Zona
	2015
	2018
	2025
	2030
	2038

	Galați
	516,81
	555,78
	679,14
	792,33
	1.063,72

	Tecuci
	492,20
	529,32
	646,80
	754,60
	1.013,07

	Tg. Bujor
	492,20
	529,32
	646,80
	754,60
	1.013,07

	Berești
	492,20
	529,32
	646,80
	754,60
	1.013,07

	Zona rurala
	452,82
	486,97
	595,05
	694,23
	932,02


Sursa: calcule proprii, Anexa Excel
Creșterea veniturilor medii pe gospodării este in concordanta cu ipotezele prezentate in scenariul macro-economic.
Evoluția veniturilor pe gospodarii pentru decila 1 este prezentată în tabelul următor:
Tab. 3-5 Evoluția veniturilor medii pe gospodarii pentru decila 1 [euro/luna]. 

	Zona deservita
	2015
	2018
	2025
	2030
	2038

	Galați
	301,52
	324,25
	396,22
	462,26
	620,59

	Tecuci
	287,16
	308,81
	377,35
	440,25
	591,04

	Tg. Bujor
	287,16
	308,81
	377,35
	440,25
	591,04

	Berești
	287,16
	308,81
	377,35
	440,25
	591,04

	Zona rurala
	264,19
	284,11
	347,16
	405,03
	543,76



Sursa: calcule proprii, Anexa Excel

[bookmark: _Toc369261720]3.3.4	Previziuni activitati economice
In general, activitățile economice din județul Galați urmăresc tendința nationala. Evoluția principalilor indicatori economici pentru județul Galați este prezentata in tabelul de mai jos.




[image: ]Figura. 3.4. Evoluția principalilor indicatori economici în Regiunea SE și în Județul Galați (milioane lei/prețuri curente)
Sursa de referința : Comisia Nationala pentru Prognoze:’’ Prognoza Principalilor Indicatori macro-economici pentru Regiunea de Sud Est’’ Iunie 2011 și Anuarul Statistic al județului Galați, 2012
Proiecția principalilor indicatori economici din Regiunea SE și pentru județul Galați a fost realizata pe baza datelor avute la dispoziție[footnoteRef:3] având în vedere valori medii aleatoare, distribuite normal, cu o medie de 3%/an și o deviație standard de 2%. [3:  Anuare statistice naționale, regionale și județene	] 

Ca o concluzie generala se observa in mod clar ca indicatorii macro-economici pentru județul Galați vor creste mai încet decât indicatorii regionali deoarece populația județului Galați reprezintă 21,5% din cea a regiunii iar ponderea PIB este de 18-19,5%.
[bookmark: _Toc369261721]3.3.5	Concluzii privind proiectia socio - economica
Tendințe macroeconomice
Prognoza la nivel național se bazează pe ultimule prognoze ale Comisiei Naționale  de Prognoza privind elementele macroeconomice, emise in ianuarie 2013 (“Prognoza principalilor indicatori macro economici pentru perioada 2010-2013”- ediția de iarna, 2013)
· PIB va creste in termeni reali cu valori medii aleatoare, distribuite normal, cu o medie de 3%/an și o deviație standard de 2%.
· Rata medie a inflației își va continua tendința de scădere pana in 2015. Este prevăzut ca Romania va adopta Euro in 2020 si după aceea inflația va fi egala cu cea din Zona Euro. Rata medie a inflației ce va fi luată în calcul începând din 2015 va fi de 2 %.
· Media ratei de schimb valutar va creste ușor pana in 2013-2014 la 4,24 RON/Euro subliniind tendința de depreciere al RON fata de Euro.  Este prevăzut ca Romania va adopta Euro in 2020 si după accesa rata de schimb va fi constanta fata de Euro. 
Prognoza demografica
Pentru prognoza populației Consultantul a utilizat ca baza pentru evoluția viitoare a populației media evoluțiilor din timpul ultimilor 5 ani:
· datele istorice privind populația pe baza datelor Institutului National de Statistica(2000-2007);
· populația urbana a scăzut in medie cu 0.27% pe an;
· populația rurala a crescut in medie cu 0.03% pe an;
· populația totala a scăzut cu o medie de 0.16%- 0.17% pe an;
· orizontul de planificare: 2010 pana in 2038(ani intermediari 2013, 2015, 2018, 2024)
Previziunea veniturilor familiale
Pentru proiecția veniturilor familiale medii, următoarele ipoteze au fost utilizate:
· veniturile pe cap de familie vor creste corelat cu PIB regional și cel județean;
· a-pentru a calcula rata disponibilității financiare pentru a plăti consumul de apă s-a calculat venitul primelor trei decile pentru veniturile din gospodarii. Cum aceste date privind decile sunt disponibile numai la nivel național Consultantul a aplicat mai mulți factori de corecție ce sunt explicitați la începutul capitolului.
Previziunea activității economice
Proiecția activității economice pentru județul Galați a fost realizata pe baza tendinței înregistrate de principalii indicatori macro-economici și a celor regionali și județeni precum și prognozele anterioare disponibile. 
Ca o concluzie generala se observa in mod clar ca indicatorii macro-economici pentru județul Galați vor creste mai încet decât media regională și cea națională.
[bookmark: _Toc369261722]3.4	Estimarea cererii de apa
Previziunile privind cererea de apa se bazeaza pe cererea de apa pentru consumul de nevoi gospodaresti, nevoi publice, activitati industriale si comerciale precum si apa necontorizata. Consumul de apa este influentat de diferiti factori. Unul dintre cei mai importanti este scaderea consumului ca urmare a instalarii contoarelor de apa si cresterea tarifului pentru a se acoperi investitiile de modernizare a  sistemului. De asemenea, la reducerea consumului de apa contribuie si reabilitarea retelelor, o mai buna operare si intretinere la fel ca si reducerea apei necontorizate.
[bookmark: _Toc369261723]3.4.1	Cererea de apa pentru nevoi gospodaresti
Proiectiile pentru cererea de apa au fost calculate pe baza STAS 1343/1-2006 si pe baza situatiei curente.
In zonele rurale unde exista un sistem centralizat de furnizare apa sau va fi implementat pana la sfarsitul lui 2018, debitul specific este estimat la 110l/om, zi. In zonele rurale consumul va creste proportional cu standardul de viata[footnoteRef:4]. Prognoza pe termen lung in zona rurala de 110 l/capita/zi este justificata si intruneste standardele romanesti (100-120 l/capita/zi). [4:  Instalarea sistemului de apa in imobil incluzand instalarea de toalete, masini de spalat, dusuri etc. ] 

In orasele Galati si Tecuci, debitul specific este calculat pe baza consumatorilor existenti (ref cap.2.9 si 2.10) si se va incadra in viitor la valoarea de 110 l/om, zi, ca rezultat al instalarii de contoare de apa si cresterii tarifului.
In anul 2012, s-a inregistrat o valoare sub 110 l/ om, zi, - 108,5- datorata cel mai probabil crizei economice, care a avut si are un impact negativ aspra consumului din orice domeniu.
In Beresti si Targu Bujor debitul specific este conform standardelor romanesti de 110 l/om, zi (ref cap 2.12 si 2.11). Valoarea debitului specific considerat este in conformitate cu standardele romanesti si au fost considerate ca debite specifice pentru Targu Bujor si Beresti, din motivele mentionate anterior (cresterea standardului de viata).
Tab. 3.7 Variatia consumului pentru consum gospodaresc – (l/om,zi)
	An
	2012
	2015
	2018
	2024
	2043

	Galati si Tecuci
	110
	110
	110
	110
	110

	Beresti si Targu Bujor
	110
	110
	110
	110
	110

	Rural
	110
	110
	110
	110
	110



Pentru a calcula consumul de apa in judetul Galati au fost luate in considerare urmatoarele elemente :
· situatia prezenta privind accesul la sistemul centralizat de furnizare a apei;
· numarul consumatorilor conectati la sistemele de furnizare a apei;
· populatia existenta si evolutia numarului de locuitori in intervalul de timp 2012 – 2042;
· conformarea la termenele limita privind accesul la furnizarea de apa / sisteme de canalizare;
· dinamica populatiei conectata la sisteme de furnizare a apei in intervalul de timp 2012-2042;
· consumul specific estimat si fluctuatia sa.
In ceea ce priveste consumul de apa menajera pentru judetul Galati au fost luate in considerare urmatoarele :
· cresterea populatiei va urma tendinta descrisa in capitolul 3.3 in acest Master Plan si cum este aratat mai jos in tabelul 3.8 si fig. 3-4;
· debitul specific pentru consum gospodaresc pe cap de locuitor va scadea (vezi Tab 3-7), ca rezultat al cresterii numarului de conectari ale locuintelor cu contoare individuale, renuntandu-se treptat la alimentarea din cismelele stradale si al implementarii sistemului de plata cu tarif unic pentru toata lumea;
· Rata conectarii va creste in judetul Galati astfel incat intreaga populatie a zonei urbane va fi conectata la sistemul de furnizare a apei si 99% din populatia zonelor rurale va fi conectata  pana la sfarsitul lui 2018.


Figura 3.4 – Dinamica populatiei in judetul Galati
[bookmark: _Ref214432820][bookmark: _Toc231609780]
Tab.3.8	Fluctuatia nr. de locuitori in judetul Galati
	An
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	Total Judet Galati 
	604.556
	588.871
	579.120
	560.536
	535.636
	531.393
	487.517

	Total Urban
	337.173
	328.826
	322.120
	311.802
	289.884
	266.400
	250.800

	Total Rural
	263.420
	260.045
	257.000
	251.753
	245.752
	244.986
	236.717




Figura 3.5 – Proiectie numar de locuitori conectati la sisteme de alimentare cu apa
Tab. 3.9 Fluctuatia nr. de locuitori conectati la sisteme de alimentare cu apa in Judetul Galati
	An
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	Total Judet Galati
	431.821
	491.380
	577.489
	558.945
	534.078
	509.298
	486.017

	%
	71,4
	82,9
	99,2
	99,2
	98,9
	98,9
	98,9

	Total Urban
	316.941
	317.407
	322.120
	309.853
	289.884
	269.635
	250.800

	%
	93,2
	95,7
	99,3
	99,4
	98,8
	98,8
	98,8

	Total Rural
	114.880
	173.973
	255.370
	251.753
	244.194
	239.663
	235.217

	%
	43,4
	66,6
	99,0
	98,9
	99,1
	99,1
	99,1




Figura 3.6 –Dinamica numarului de locuitori conectati la sisteme de alimentare cu apa
Tabelul 3-10 si figura 3-7 arata fluctuatia cererii de apa pentru uz gospodaresc, iar rezultatele complete sunt disponibile in Anexa 3-5.
[bookmark: _Ref214436829][bookmark: _Toc231609782]Tab. 3.10 Dinamica Cererii de Apa in Judetul Galati [1,000 m³/an]
	An
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	Total Judet Galati 
	18.072
	20.464
	23.923
	23.180
	22.184
	21.191
	20.259

	Total Urban
	12.725
	12.744
	12.933
	12.441
	11.639
	10.826
	10.070

	Total Rural
	5.347
	7.720
	10.990
	10.740
	10.545
	10.366
	10.189




[bookmark: _Ref214436843][bookmark: _Toc231609679]Fig. 3.7 Dinamica cererii de apa pentru nevoigospodaresti in Judetul Galati
Consumul la nivel urban va scadea datorita tendintei de scadere a populatiei si a consumului specific in zonele urbane. 
In zonele rurale cererea de apa va creste ca rezultat al construirii de noi sisteme de alimentare cu apa si a extinderii celor existente. Aceasta crestere se va opri in 2018 cand rata de conecatre va atinge valoarea maxima.
[bookmark: _Toc369261724]3.4.2	Cererea de apa pentru nevoi publice si industrie
Cererea de apa pentru uz industrial include:
· Cererea la nivel  nstitutional si comercial. Standardul Roman mentionat mai sus include date privind cererea catorva dintre acesti consumatori cum ar fi hoteluri (150-250 l/om/zi), centre comerciale (25-50 l/angajat/zi), scolile cu cantine (200-400 l/elev/zi), service-uri auto (25-50l/autoturism/zi). Pentru birouri este indicat un consum de 30- 60 l/angajat/zi. Din pacate nu sunt disponibile date precise pentru un calcul corect al cererii de apa in domeniul institutional si comercial in judetul Galati. Cererea pentru nevoi publice trebuie sa fie bazata pe cererea populatiei din comune sau orase. Pe baza situatiei curente si din considerente practice s-a cererea pentru nevoi publice in zona rurala a fost considerata valoarea de 10 l/om, zi, iar pentru zona urbana 20 l/om,zi.
· Cerere industriala. Este caracterizata de variatii mari ale debitului in functie de tipul industriei si de locatie , tehnologie, numar de angajati etc. Competitia intre industrii, nevoia de sporire a eficientei financiare precum si cresterea tarifelor a dus la folosirea de tehnologii cu consum mai redus. Multe industrii au instalate si folosesc propriile resurse de apa si platesc taxe la Apele Romane. Cererea de apa industriala a scazut in ultimii ani datorita introducerii contorizarii apei si a noilor tarife structural, pe de o parte, iar pe de alta parte, din cauza crizei economice. Estimarea cererii industriale de apa este realizata pe baza cererii de apa pentru nevoi gospodaresti. In orasul Galati, cererea industriala de apa reprezinta 20% din totalul cererii de apa. In zona rurala, cererea industriala de apa va fi  in principal pentru consumul de origine animala. 
· Combaterea incendiilor: cerintele necesare sunt incluse in SR 1342/1 care indica debitele si presiunea din hidranti la fel ca si capacitatea de stocare a apei. In ceea ce priveste consumul ocazional, acesta nu este luat in considerare si nu afecteaza indicatorii de consum.
· Alte consumuri interne includ apa utilizata pentru curatarea strazilor si irigarea spatiilor verzi. Aceste debite nu sunt evacuate in general in sistemul de canalizare. Standardele romanesti includ o norma specifica de irigare a spatiilor verzi cuprinsa intre 1.5-2.5 l/m²/zi conform conditiilor climaterice , altitudinii si densitatii. Pentru curatarea strazilor norma specifica este 1.5-5l/om/zi. In cazul oraselor cu clima continentala se considera consumul in perioada de vara. Impactul acestei cereri de apa este nesemnificativ comparativ cu cererea de apa necontorizata.
Tabelul 3-11 si fig. 3-8 arata variatia consumului de apa pentru uz industrial.
Tab. 3.11 Variatia cererii de apa pentru nevoi publice, industrie, etc.la nivelul judetului Galati. – [1000mc/an] 
	An
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	Total Judet Galati
	7 645
	8 057
	8 714
	8 407
	7 947
	7 483
	7 050

	Total Urban
	6 806
	6 787
	6 850
	6 589
	6 164
	5 734
	5 333

	Total Rural
	839
	1 270
	1 864
	1 818
	1 783
	1 750
	1 717









Fig. 3.8 Variatia cererii de apa pentru nevoi publice si industrie in jud. Galati 
Cererea de apa pentru uz industrial in zonele urbane va scadea datorita scaderii populatiei si ca rezultat al diminuarii consumului aferent procesului  tehnologic industrial.
In zonele rurale va avea loc o crestere a cererii de apa ca rezultat al constructiei de noi sisteme de furnizare a apei si a extinderii celor existente. Aceasta crestere se va opri in 2018 atunci cand rata conectarii va atinge nivelul maxim.
Comparand cererea de apa pentru uz industrial si debitul apei uzate industriale (ref cap 3.5.3) cererea de apa pentru uz industrial este mai mare decat debitul de apa uzata, in principal deoarece consideram ca in zonele rurale, cea mai mare parte din apa nu se intoarce in reteaua de canalizare (consumul animalier) si in zonele urbane, apa utilizata in procesele industriale nu se va intoarce in sistemul de canalizare  sau industriile sunt dotate cu sisteme proprii de tratare a apei uzate. 
[bookmark: _Toc369261725]3.4.3	 Bilantul apei si pierderile de apa

[bookmark: _Toc369261726]3.4.3.1	Consum tehnologic
Consumul tehnologic reprezinta apa folosita in sistemele de productie a apei (uzine de tratare a apei, statie de pompare, captare si sonde) si este inerent. In orasul Galati consumul tehnologic actual reprezinta 15,96 % din totalul productiei de apa. Pana in anul 2018 nu sunt prevazute retehnologizari in statiile de tratare si pompare care deservesc orasul Galati.
Consumul tehnologic ar trebui sa reprezinte 1.0-1.5% din productia de apa. 
Pentru calculul consumului tehnologic urmatoarele elemente au fost luate in considerare:
· Pentru orasul Galati consumul tehnologic este de 15,96% . In lipsa unor altor investitii pe termen scurt consumul tehnologic va ramane constant.
· Pentru zona de alimentare a apei ZA 001 exclusiv Galati: consumul tehnic va scadea de la 4,6% in 2012 la 3 % pana in 2018 datorita contorizarii apei intrate si evacuate, reabilitarii si renovarii statiilor de pompare existente,etc.
· In restul judetului Galati consumul tehnologic va reprezenta 1% din totalul productiei de apa.
[bookmark: _Toc369261727]3.4.3.2	Apa care nu aduce venituri
Conform Asociatiei Internationale a Apei (IWA), apa care nu produce venituri (NRW) are urmatoarele componente:
· consum nefacturat;
· pierderi aparente (furt de apa si acuratetea contoarelor
· pierderi reale;
Acest paragraf se axeaza doar pe pierderile reale si aparente ca parte a pierderilor de apa.
In zonele urbane, piederile de apa ar trebui sa reprezinte 35% din totalul productiei de apa fata de 25% in zona rurala.
Pentru a calcula pierderile de apa au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:

· In orasul Galati, pierderilede apa vor descreste de la 42 % in 2012 la 39% in 2018 sila 35 %pana la sfarsitul anului 2023.
· In orasul Tecuci pierderile vor descreste de la 52 % in 2012 la 44% in 2018; la sfarsitul anului 2023 vor ajunge la 36%.
· In Beresti pierderile de apa vor descreste de la 51 % in 2012 la 30% si la 25% la sfarsitul anului 2023.
· In Targu Bujor pierderile de apa vor descreste de la 52%in 2012 la 39% la sfarsitul anului 2018 si la 35% la sfarsitul lui 2023.
· In zonele rurale pierderile de apa variaza de la 25% pentru sistemele construite in ultimii 5 ani la 35% din productia de apa pentru sistemele mai vechi de 5 ani. Din pacate, in zona rurala, cu mici exceptii, monitorizarea volumelor de apa este aproape inexistenta, facand imposibila o evaluare corecta a pierderilor de apa. Dat fiind ca foarte multe sisteme au nevoie de extinderi, valoarea de 35% pentru pierderi se incadreaza in cea recomandata de SR 1343 – 1:2006.
In total, se estimeaza ca pierderile de apa (consum tehnologic si pierderi) vor fi stopate pana la sfarsitul anului 2023:
Tinand cont de procentele mari ale pierderilor de apa din zona urbana, sunt necesare adoptarea unor programe de reabilitare care sa permita atingerea valorilor de mai jos: 
· In orasul Galati 8%+27%=35%
· In restul ZAA 01, 5%+20%=25%
· In alte zone urbane (Tecuci,Beresti, Targu Bujor),5%+30%=35%
· In alte zone rurale, 1%+15%=16% 
Tabelul 3-12 si Fig. 3-9 indica variatia pierderilor generale nivelul jud. Galati ( vezi Anexa 3-7a si 3-7b): 
Tab. 3.12 Variatia pierderilor de apa la nivelul judetului Galati – [1.000.000 mc/an]
	An
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	Total Judet Galati
	18,7
	20,7
	19,1
	16,6
	14,2
	13,5
	12,9

	Total urban
	15,4
	15,6
	11,5
	9,5
	7,2
	6,5
	6,0

	Total rural
	3,3
	5,1
	7,6
	7,0
	7,1
	7,0
	6,9




Fig. 3.9 Variatia pierderilor de apa in jud. Galati – [1000mc/an]
[bookmark: _Toc369261728]3.4.3.3	Bilantul de apa
Bilantul de apa estimat pentru anul 2042 in judetul Galati este prezentat in fig. 3-10.
	
	


Fig. 3.10 - Bilantul de apa in judetul Galati – 2042
[bookmark: _Toc369261729]3.4.3.4	Rezumatul proiectiilor privind cererea de apa
In functie de valorile recomandate pentru necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti din Standardul SR 1343/1-2006, media consumului populatiei se presupune a fi de aproximativ 110l/om, zi pentru gospodarii cu apa calda si rece, conectate la sistemul de canalizare. Apa necesara pentru satisfacerea altor cerinte dacat cea pentru populatie a fost estimata in zona urbana prin adaugarea unui debit specific de 60 l/om, pentru orasul Galati si 50 de l/om,zi pentru celelalte orase. In zona rurala s-a considerat un debit specific de20 l/om, zi. In plus, au fost adaugate si pierderile de apa, rezultand un debit mediu specific de 221 l/om, zi pentru perioada 2012 – 2042, in zona urbana, si de 154 l/om, zi in zona rurala, pentru aceeasi perioada.
Calcule detaliate pentru proiectia cererii de apa sunt prezentate in Anexa 3-5.
Tabelul 3-13 indica cererea estimata de apa si pierderile in zonele urbane si rurale. 
[bookmark: _Ref228328013][bookmark: _Toc242855048]

Tab.3.13	Cererea viitoare specifica de apa – [l/om,zi]
	
	Cantitate

	No.
	Tip de cerere
	Urban
	Rural

	1.1
	Consum gospodaresc
	110
	110

	1.2
	Consum – Institutii publice
	20
	10

	1.3
	Consum  - Industrie
	40
	10

	1
	Consum total
	170
	130

	2.1
	Consum tehnologic (%)
	1,5%
	1%

	2.2
	Apa nefacturata (%)
	28%
	15%

	2
	Total pierderi de apa (%)
	28,5%
	18%

	3
	Total pierderi, medie zilnica
	269,1
	154

	4
	Factorul maxim zilnic
	1,35
	1,35

	5
	Total cerere, maximul zilnic
	363,3
	207,9



In concordanta cu proiectiile din acest capitol prezentate in tabelul de mai sus, se pot concluziona urmatoarele:
· Consumul de apa in zona rurala va creste pana in 2018, ca urmare a noilor bransamente la sistemele de alimentary cu apa. In perioada 2018-2042 consumul de apa in mediul rural  va ramane constant la aprox 15 milioane de mc/an.
· In zonele urbane, cererea de apa descreste de la 24 milioane mc/an in 2018 la 17,6 milioane mc/an ca urmare a descresterii populatiei, reducerii volumului de pierderi din sistem si ca urmare a scaderii consumului specific pentru nevoi gospodaresti.
[bookmark: _Toc242855049][bookmark: _Toc219776090]Tab.3.14	Variatia cererii de apa in judetul Galati – [1,000m³/an]
	An
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	Casnic zona urbana
	12725
	12744
	12933
	12441
	11639
	10826
	10070

	Casnic zona rurala
	5347
	7720
	10990
	10740
	10545
	10366
	10172

	Non Casnic zona urbana
	6 806
	6 787
	6 850
	6 589
	6 164
	5 734
	5 333

	Non Casnic zona rurala
	839
	1 270
	1 864
	1 818
	1 783
	1 750
	1 714

	Pierderi de apa; zona urbana
	15,4
	15,6
	11,5
	9,5
	7,2
	6,5
	6,0

	Pierderi de apa; zona rurala
	3,3
	5,1
	7,6
	7,0
	7,1
	7,0
	6,9

	Total judet Galati
	25735,7
	28541,7
	32656,1
	31604,5
	30145,3
	28689,5
	27301,9

	Total Urban
	19546,4
	19546,6
	19794,5
	19039,5
	17810,2
	16566,5
	15409

	Total Rural
	6189,3
	8995,1
	12861,6
	12565
	12335,1
	12123
	11892,9




[bookmark: _Toc219776278][bookmark: _Toc248547738]Fig. 3.11	Dinamica cererii de apa in judetul Galati



[bookmark: _Toc369261730]3.5	Previziuni debite de apa uzata si incarcari organice

[bookmark: _Toc369261731]3.5.1	Generalitati, ipoteze
Proiectia debitelor si a incarcarilor din apa uzata colectata in judetul Galati se bazeaza pe urmatorii factori si ipoteze:
· variatia evolutiei populatiei la nivel urban si rural;
· rata descresterii populatiei de 0,1% pe an;
· Fluctuatia numarului de locuitori racordati la sistemul public de canalizare, urban si rural;
· efectele reabilitarii si extinderii (incluzand si constructiile noi) retelei de canalizare asupra infiltratiilor si pierderilor neluate in considerare la calculul debitelor; 
· efectele contorizarii apei si a tarifelor de recuperare a costurilor debitelor de apa uzata restituita;
· indeplinirea termenelor limita in ceea ce priveste Tratatul de Aderare al Romaniei la EC.
In tabelul 3-15 sunt evidentiate populatia, populatia conectata la sistemul de canalizare la fel ca si gradul de conectare. Valorile sunt afisate pentru intregul orizont de planificare, separat pe zona urbana si zona rurala.


Tab. 3.15 Previziuni privind: populatia, populatia conectata la sistemul de canalizare si gradul de conectare
	Tip zona
	U.M.
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	Rural
	Nr. locuitori
	263.420
	260.045
	257.000
	251.753
	245.752
	244.986
	236.717

	Urban
	Nr. locuitori
	337.173
	328.826
	322.120
	311.802
	289.884
	266.400
	250.800

	Total
	Nr. locuitori
	600.592
	588.871
	579.120
	560.536
	535.636
	531.393
	487.517

	Rural
	Nr. locuitori racordati
	2.061
	103.340
	196.279
	249.601
	244.690
	240.150
	235.688

	Urban
	Nr. locuitori racordati
	298.045
	326.747
	322.120
	309.853
	289.884
	269.635
	250.800

	Total
	Nr. locuitori racordati
	300.106
	430.087
	518.398
	559.454
	534.575
	509.785
	486.487

	Rata de conenctare rural
	%
	0,78
	39,74
	76,37
	99,57
	99,57
	99,57
	99,56

	Rata de conenctare urban
	%
	88,40
	99,3
	100
	100
	100
	100
	100

	Total rata de conectare
	%
	50,0
	73,0
	89,5
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8


Pana in 2042, conform prognozei demografice, populatia va scadea atat la nivel rural cat si la nivel urban. Datorita extinderii retelei de canalizare gradul de conectare va creste cu aproximativ 50% pana aproape de 99,8%. Pentru locuitorii din localitatile unde nu se pot implementa instalatii centralizate de epurare a apelor uzate se vor prevedea sisteme locale pentru tratarea apei uzate (de ex. fose septice). Namolul provenit de la aceste sisteme locale poate fi tratat in statiile de epurare municipale sau rurale, dupa caz..
[bookmark: _Toc369261732]3.5.2 .	Apa uzata maneajera
Debitele de apa uzata menajera s-au determinat conform standardului romanesc SR 1846 – 1/ 2006, atat pentru situatia actuala cat si pentru viitoarele volume de apa uzata ce vor fi generate in zona rurala si urbana din judetul Galati. Ipotezele de lucru pe care s-au fundamentat proiectiile sunt urmatoarele:
· Numarul de locuitori sunt cei corespunzatori prognozei demografice;
· Factor de restitutie de la folosintele de apa : 100%, conform standard SR 1846 – 1/2006;
· Debit specific in aglomerarile urbane, respectiv > 10. 000 LE –170 l/om,zi;
· Debit specific in aglomerarie rurale, respectiv aglomerari < 10. 000 LE – 130 l/om,zi;
· Incarcarea organica biodegradabila avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO5 – 60g O2/zi.
Parametrii mai sus mentionati sunt considerati a fi constanti pe perioada de planificare considerata, respectiv 2012 – 2042.
Tab. 3.16 Proiectie debite apa uzata menajera pe vreme uscata [m³/zi]
	Qzi[m3 / zi]
	Tip

	An
	Rural
	Urban
	Total

	2012
	513
	78 118
	78 631

	2015
	26 084
	78 265
	104 350

	2018
	50 082
	78 275
	128 357

	2024
	63 655
	75 281
	138 936

	2030
	62 403
	70 501
	132 903

	2036
	61 245
	65 576
	126 821

	2042
	60 109
	60 995
	121 104




Fig. 3.12	Dinamica debitelor totale de apa uzata in judetul Galati

Consumul biochimic de oxigen (CBO) 
Calcului consumului zilnic biochimic de oxigen se bazeaza pe debitul apei uzate functie de locuitor cum se arata in tabelul 3-17  inmultit cu numarul de locuitori conectati la reteaua de canalizare. Debitul pe locuitor indica o valoare de 85%. Acest lucru inseamna ca in 85% din zile incarcarile/debitele se situeaza sub aceasta valoare. Aceasta valoare este decisiva pentru proiectarea partii biologice a statiei de epurare. Urmatorul tabel indica incarcarile specifice  de apa uzata pe locuitori:




Tab. 3.17 Locuitor – incarcari specifice ale apelor uzate (85%), Standard Roman
	Nr
	Parametru
	Acronim
	U.M.
	Valoare

	1
	Incarcare CBO specific pe locuitor
	bd,L.E.,CBO
	g / (LE x zi)
	60,0

	2
	Incarcare CCO specific pe locuitor
	bd,LE,CCO
	g / (LE x zi)
	120,0

	3
	Incarcare SS speccific pe locuitor
	bd,LE,SS
	g / (LE x zi)
	70,0

	4
	Incarcare TKN specific pe locuitor
	bd,LE,TKN
	g / (LE x zi)
	11,0

	5
	Incarcare P specific pe locuitor
	bd,LE,P
	g / (LE x zi)
	2,0



In tabelul 3-18 se arata incarcarea zilnica a consumului biochimic de oxigen pentru perioada planificata, separat pentru zona urbana si zona rurala.
Tab. 3.18 Estimare incarcare zilnicaCBO pentru apa uzata menajera
	bd,L.E.,CBO
	Tip

	An
	Rural
	Urban
	Total

	2012
	158
	19 128
	19 128

	2015
	1 192
	19 100
	19 100

	2018
	1 519
	19 160
	19 160

	2024
	1 710
	19 322
	19 322

	2030
	1 676
	22 497
	41 606

	2036
	1 645
	20 556
	21 683

	2042
	1 615
	18 359
	38 594



Pana in 2024 incarcarcarea organica zilnica va creste ca urmare a construrii de noi sisteme de canalizare si a extinderii celor existente.
Dupa 2024, conform proiectiilor elaborate, se presupune ca va scadea incarcarea organica zilnica, in principal din cauza declinului demografic. Prin urmare, toti parametrii precum CCO,TKN,SS si P pot fi determinati din procentajele bazate pe consumul biochimic de oxigen. Datele sunt prezentate in tabelul 3-17.
[bookmark: _Toc369261733]3.5.3 .	Debite si incarcari apa uzata industriala
Apa uzata evacuata din incintele in care se desfasoara activitati industriale si/sau comerciale, altele decat apele uzate menajere. Surse majore de ape uzate industriale pot fi activitatile din agricultura, industrie, constructii, transporturi sau zootehnie.
Debitele de apa uzata industrial au o incarcare cu substante organice mai mare decat apa menajera. In functie de tipul de agent industrial si de acordurile cu ROC si ARPM,unii dintre acestia sunt obligati sa aiba in dotare facilitati de pretratare, conform NTPA 01. 
Urmatoarele evolutii sunt luate in considerare:
· la inceputul perioadei planificate apa uzata netratata va fi evacuata in reteaua de canalizare, la fel ca si cea provenita de la complexele zootehnice;
· crestere a gradului de conectare a obiectivelor cu activitati de industrie, comert, agricultura, etc. la reteaua municipala de canalizare;
· crestere a instalatiilor de pre-tratare pe parcursul perioadei de planificare;
· crestere a debitelor pre-tratate pe parcursul perioadei de planificare, in special pentru fermele agricole si animale de ex. tratarea materiilor fecale, gunoiului de grajd, fermentatia biomasei.
Datorita lipsei de date concrete privind aceste tipuri de industrii, zone industriale si alte facilitati de productie care genereaza apa uzata industrial, calculul acesteia se face prin raportare la rata debitului apei uzate menajere. In tabelul 3-19 sunt evidentiate procentajele in functie de localitate:
Tab. 3.19 Raportarea debitului apei uzate industriale la debitul apei uzate menajere 
	Localitatea
	2012
	2015
	2018
	2019 - 2042

	Galati
	0,35
	0,36
	0,37
	0,36

	Tecuci
	0,26
	0,30
	0,26
	0,36

	Targu Bujor
	0,16
	0,23
	0,23
	0,36

	Beresti
	0,19
	0,20
	0,19
	0,36

	Zona rurala
	0,01
	0,04
	0,05
	0,17



In tabelul 3-20 sunt evidentiate separat pentru zonele rurale si pentru cele urbane debitele apelor uzate industriale pentru perioada planificata.
Tab. 3.20 Estimarea ratei de debit a apei uzate industriale
	Qzi_ind(mc/zi)
	Tip

	An
	Rural
	Urban
	Total

	2012
	57
	11.922
	11.979

	2015
	2.982
	13.070
	16.052

	2018
	4.476
	12.885
	17.361

	2024
	4.947
	12.394
	17.342

	2030
	4.850
	11.595
	16.446

	2036
	4.761
	10.785
	15.546

	2042
	4.672
	10.032
	14.704



In zonele rurale, in perioada planificata, se presupune ca vor creste debitele apelor uzate industriale datorita maririi numarului de conectari la reteaua de canalizare Valoarea maxima va fi atinsa in anul 2024, cand rata de conectare va fi de 99,2%. Dupa acest an se va inregistra o scadere a debitelor, functie de numarul de locuitori. Pentru zonele urbane rata debitului apelor uzate industriale va avea valoarea maxima in anul 2015, datorita cresterii numarului de locuitori racordati, in urma finalizarii implementarii proiectului POS Mediu, unde sunt prevazute extinderi de retele de canalizare (91,887 km in zona urbana si 254,8 in zona rurala) si a instalatiilor de pre-tratare si epurare apa uzata.


Fig. 3.12	Dinamica debitelor de apa uzata industrialain judetul Galati
Pe scurt, rata debitului apelor uzate industriale va inregistra o crestere graduala, atat in zona urbana cat si in cea rurala pana in anul 2024 cand atinge valoarea maxima la nivel de judet,ca urmare a cresterii ratei de conectare. Dupa acest an debitele vor scadea datorita declinului demografic.
Calculul incarcarilor apelor uzate industriale se face inmultind concentratiile cu ratele debitului apelor uzate industriale. Tabelul de mai jos prezinta ipotezele privitoare la concentratii, diferite pentru fiecare perioada luand in considerare implementarea facilitatilor de pre-tratare.

Tab. 3.21	Concentratiile medii pentru apa uzata industriala
	Nr
crt.
	Parametru
	Simbol
	UM
	An

	
	
	
	
	2012
	2015
	2018
	2019 - 2042

	1
	Concentratie CBO, ind
	CCBO, Ind
	mg/l
	877
	712
	746
	560

	2
	Concentratie CCO, ind
	CCCO, Ind
	mg/l
	1 002
	814
	753
	700

	3
	Concentratie SS, ind
	XSS, Ind
	mg/l
	752
	561
	522
	555

	4
	Concentratie TKN, ind
	CTKN, Ind
	mg/l
	45
	37
	31
	30

	5
	Concentratie P, ind
	CP,Ind
	mg/l
	18
	13
	13
	12



Pentru perioada 2019-2042 se estimeaza un consum chimic al oxigenului mai mare, de 700 mg/l asa cum precizeaza NTPA 001/2002. Acesta ipoteza are in vedere posibilitatea descarcarii unor concentratii mai mari (in conformitate cu ROC) de catre unii agenti comerciali datorita unor motive de ordin economic.
Consumul chimic de oxigen pe zi poate fi calculat dupa cum urmeaza:
Bd,Ind,CCO =CCCO,Ind  x Qzi,Ind,aM/1000		[kg/zi]
unde,
Bd,Ind,CCOD [kg/zi] 	consumul biochimic zilnic de oxigen pentru agentul industrial care deverseaza 
CCOD,Ind [mg/l] 		concentratia CCO medie pentru ape uzate industriale
Qd,Ind,aM [m³/d] 	rata debitului zilnic al apei uzate nemenajere ca medie anuala
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile estimate pentru incarcarea CBO industrial, pentru perioada planificata, separat pentru perioada rurala si urbana.
Tabel 3.22 Incarcarea zilnica CBO pentru apa uzata industriala
	Bd, Ind, CBO(kg/zi)
	Tip

	An
	Rural
	Urban
	Total

	2012
	50
	11 947
	11 997

	2015
	2 125
	10 642
	12 766

	2018
	3 329
	9 634
	12 963

	2024
	2 873
	7 006
	9 878

	2030
	2 838
	7 833
	10 670

	2036
	2 810
	7 775
	10 585

	2042
	2 782
	7 847
	10 629



Evolutia consumului biochimic industrial este similara cu evolutiei ratei debitului apei uzate industriale. Incarcarile vor creste simultan cu cresterea ratei de conectare, atingand valoarea maxima in anul 2024. In final, pana in 2042 incarcarea CBO industrial va scadea datorita scaderii numarului de locuitori.
[bookmark: _Toc369261734]3.5.4 .	Infiltratii
Infiltratiile au in general un impact negativ asupra retelelor de canalizare si asupra statiilor de epurare apa uzata. Motivele care conduc la aceasta concluzie sunt urmatoarele:
· Capacitatea hidraulica redusa a retelelor;
· Costuri de pompare sporite;
· Eficienta de tratare redusa in SEAU ca urmare a concentratiilor scazute din influent.
In reteaua existenta de canalizare, cea mai mare parte a conductelor au o vechime de peste 30 ani, materialul folosit in mod predilect fiind betonul.
Debitele excesive de apa de infiltratie sunt cauzate de urmatoarele deficiente:
· Imbinari neetanse datorita mansoanelor inexistente sau de slaba calitate;
· Conducte crapate;
· Camine fisurate;
· Racorduri false de conducte de apa pluviala in sist
· Bransamente care prezinta scurgeri;
· Sistemele de tip separativ;
Un program eficient de reducerea a apei de infiltratietrebuie stabilit in cadrul unei strategii, luand in calcul urmatoarele:
· Documentarea completa a retelelor, inclusiv amplasamentul conductelor si a caminelor, nivelul inferior al conductelor, diamtere, material conducte si starea structurii, vechimii, etc.
· Campanie de curatare urmata de o inspectie CCTV, care ofera informatii suplimentare necesare pentru definirea zonelor prioritare de reabilitare;
· Masuratori ale debiteor in vederea determinarii debitelor de infiltratii pentru toate retelele (iesiri) sau zone separate de drenaj
Tinand cont de masuratorile efectuate in anul 2010, cand a fost elaborat Studiul de Fezabilitate, in cadul acestui Master Plan s-a luat in calcul un spor de 55%  pentru estimarea debitutului de infiltratii in zona urbana, si unul de 45% in zona rurala. In Anexa 3. sunt prezentate valorile estimate la nivelul intregului judet.



Tab. 3.23 Rata debitului de infiltrare (m3/zi)
	Qz,Inf [m3 / zi]
	Tip

	An
	Rural
	Urban
	Total

	2012
	218
	27749
	27966

	2015
	10150
	30544
	40694

	2018
	19181
	30542
	49723

	2024
	24257
	29390
	53647

	2030
	23779
	27535
	51314

	2036
	23338
	25652
	48990

	2042
	22904
	23901
	46805



Tab. 3.24 Rata de infiltrare (%)
	Rata infiltrarii raportata la debitul total

	An
	Rural
	Urban
	Total

	2012
	42,4
	35,5
	35,6

	2015
	38,9
	39,0
	39,0

	2018
	38,3
	39,0
	38,7

	2024
	38,1
	39,0
	38,6

	2030
	38,1
	39,1
	38,6

	2036
	38,1
	39,1
	38,6

	2042
	37,4
	39,2
	38,6



Pentru judetul Galati in 2015 in zona rurala se preconizeaza o rata de infiltrare de aproximativ 38,9% si in zona urbana de 39%. Valoarea medie in 2015 este de 39% si in 2042 de aproximativ 38,6%. Aceste valori sunt mai ridicate in comparatie cu alte tari, rata de infiltrare mai ridicata fiind favorizata pe de o parte de standardele de constructie mai putin restrictive in ceea ce priveste calitatea, si, pe de alta parte, de densitatea populatiei care determina un raport scazut dintre populatia conectata pe lungimea conductei (LE/km), “sate amplasate la  strada”.

[bookmark: _Toc369261735]3.5.5 .	Rezumat al debitelor si incarcarilor din apa uzata
Debitul total de apa uzata se compune din debitul de apa uzata menajera, apa uzata industriala si debitele de infiltratii, conform relatiei de mai jos:
Qu vreme uscata= Qu menajera + Qu,Ind + Qzi,Inf
unde:
Qu vreme uscata		debit zilnic total de apa uzata – vreme uscata
Qu menajera 		debit zilnic de apa uzata menajera
Qu,Ind			debit zilnic de apa uzata industriala
Qzi,Inf			debit zilnic de infiltrare 
Trebuie mentionat ca debitul are o valoare medie anuala. Variatiile zilnice datorate de ex. anotimpului sau conditiilor meteo nu sunt incluse in acest parametru. Urmatorul tabel indica rata zilnica a debitelor pe vreme uscata pentru perioada planificata pe zone urbane si rurale.
Tab. 3.25 Rata totala zilnica a debitelor pe vreme uscata
	Qu [m3 / zi]
	Tip

	An
	Rural
	Urban
	Total

	2012
	731
	105.867
	106.598

	2015
	36.234
	108.809
	145.043

	2018
	61732
	108817
	170550

	2024
	87911
	104672
	192583

	2030
	86182
	98035
	184217

	2036
	84583
	91228
	175811

	2042
	83013
	84896
	167909



Se poate afirma ca debitul total al apelor uzate va creste pana in 2024 datorita cresterii numarului de conectari la reteaua de canalizare. Mai tarziu se presupune ca va descreste usor datorita scaderii populatiei. Incarcarile zilnice de apa uzata constau in debite de apa menajera, industriale si rata infiltrarii. Incarcarea cu apa uzata in timpul tratarii apei trebuie luata in considerare. Aceasta incarcare provine din procesul de tratare a namolului, in primul rand deshidratare si ingrosare. 
De obicei aceste incarcari sunt tratate in statia de epurare prin reintroducerea lorin statia de pompare. Aceste incarcari trebuie luate in considerare la proiectarea statiilor de epurare, pentru determinarea debitelor si concentratiilor apei uzate. Acest lucru se realizeaza prin utilizarea unui factor suplimentar de incarcare. Incarcarile suplimentare au parametrii diferiti fata de apele uzata din motive biologice si care tin de tehnologia de procesare. Ipotezele privind acesti factori sunt prezentate in tabelul urmator:
Tab. 3.26 Factor de incarcare aditionala pentru paramatrii apei uzate
	Parametru
	Acronim
	U.M.
	Valoare

	Total CCO
	fCCO
	-
	1.10

	Total CBO
	fCBO
	-
	1.05

	Substanta Solida
	fSS
	-
	1.05

	Total Kjeldahl Nitrogen
	fTKN
	-
	1.15

	Total Fosfor
	fP
	-
	1.05



Mai jos esate prezentat calculul consumului chimic de oxigen,pentru a explica modul de abordare:
Bd,CCO = (Bd,P,CCO + Bd,Ind,CCOD) x fCCO
unde:
Bd,CCO		[kg/zi]		CCO incarcare totala zilnica
Bd,P,CCO	[kg/d]			CCO incarcare zilnica – a. u. menajera
Bd,Ind,CCO	[kg/d]			CCO incarcare zilnica a.u. industriala

Tab. 3.27 Totalul incarcarilor zilnice CBO [kg CBO5/zi] 
	BdCBO [kg / zi]
	Tip

	An
	Rural
	Urban
	Total

	2012
	132
	22 694
	22 825

	2015
	5 245
	22 663
	27 908

	2018
	10 870
	22 774
	33 644

	2024
	14 409
	22 807
	37 216

	2030
	14 126
	25 772
	39 898

	2036
	13 863
	23 619
	37 482

	2042
	13 605
	21 224
	34 829



Nu sunt prezentati aici toti parametrii pentru apa uzata deoarece pot fi calculati pe baza valorilor CBO (folosind tabelul 3-26). 
Pentru estimarea populatiei echivalente (L.E.) maximul L.E. in timpul perioadei planificate se calculeaza pe baza debitelor de apa uzata pe cap de locuitor conform tabelului 3-17 precum si totalul incarcarilor CCOD, CBO, TKN. Formula de mai jos arata cum se calculeaza maximum L.E. pe baza paramentrului CCO

L.E.proiectare,CCO = Bd,CCO/(bd,LE,CCO x1000), 
unde
L.E.proiectare,CCO 	[-]		Maximum locuitori echivalenti pe baza CCO
Bd,COD		[kg/d] 		total incarcare CCO 
bd,PE,COD	[g/(PE•d)]	incarcare zilnica CCO pe cap de locuitor
Determinarea mentionata mai sus a parametrului “populatie echivalenta” este conforma cu Directiva Europeana de Apa Uzata.
Pentru proiectarea SEAU se iau in considerare maximul parametrilor L.E. - CCO, L.E. - CBO si L.E.-TKN. Urmatorul tabel arata numarul maxim de L.E. pentru perioada planificata, separat pentru zona urbana si rurala. 
Tabelul de mai jos prezinta valorile debitului de apa uzata si incarcarile zilnice de CBO pentru principalele aglomerari, respectiv grupari.
Tab. 3.29Valori medii zilnice ale debitelor de apa uzata si nivelul incarcarii cu CBO pentru principalele aglomerari
	Aglomerare/Grupare
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	AAu44
	Galati
	Qzimed[mc/zi]
	72.796
	65.547
	64.210
	61.765
	57.785
	53.748
	49.994

	
	
	CBO[kg/zi]
	18.900
	18.873
	18.929
	19.100
	22.288
	20.361
	18.176

	AAu 105
	Tecuci
	Qzimed[mc/zi]
	4.675
	11.289
	12.666
	12.221
	11.554
	10.882
	10.255

	
	
	CBO[kg/zi]
	3.373
	3.290
	3.223
	3.100
	2.900
	2.698
	2.509

	AAu 103
	Tg. Bujor
	Qzimed[mc/zi]
	389
	2.117
	3.362
	3.221
	3.084
	2.869
	2.668

	
	
	CBO[kg/zi]
	343
	343
	343
	339
	331
	323
	315

	AAu 008
	Beresti
	Qzimed[mc/zi]
	258
	488
	796
	766
	716
	666
	620

	
	
	CBO[kg/zi]
	75
	156
	278
	268
	253
	238
	223

	AAu 56
	Liesti
	Qzimed[mc/zi]
	187
	9.743
	9.629
	9.392
	9.208
	9.038
	8.871

	
	
	CBO[kg/zi]
	46
	1.613
	1.594
	1.555
	1.525
	1.497
	1.462

	AAu 75
	Pechea
	Qzimed[mc/zi]
	114
	4.421
	4.370
	4.262
	4.179
	4.102
	4.026

	
	
	CBO[kg/zi]
	30
	933
	922
	899
	882
	865
	849



In urmatorul tabel se regasesc incarcarile CBO din apa uzata menajera si industriala pentru fiecare perioada precum si raportul incarcarii CBO industrial/incarcare totala zilnica CBO menajer.
Tab. 3.30	Estimarea incarcarii zilnice CBO pentru apa uzata menajera si industriala (industrii, agenti comerciali) Poluatori pentru perioada 2012-2042
	Indicator
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	CBO apa uzata menajera
	20 141
	24 836
	30 189
	33 001
	31 985
	30 075
	28 702

	CBO apa uzata industrial
	2 684
	3 072
	3 455
	4 215
	7 913
	7 407
	6 127

	TOTAL CBO
	22 825
	27 908
	33 644
	37 216
	39 898
	37 482
	34 829

	CBO menajer/Total
	88,2 %
	89,0 %
	89,7 %
	88,7 %
	80,2 %
	80,2 %
	82,4 %

	CBO industrie/Total
	11,8 %
	11,0 %
	10,3 %
	11,3 %
	19,8 %
	19,8 %
	17,6 %


Raportul incarcare CBO industrial /incarcare totala CBO prezinta anumite fluctuatii, determinate de valorile de proiectare a SEAU din zonele urbane, dar si cele din aglomerarile rurale Pechea si Liesti.
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile debitelor de apa uzata menajera si  industriala, pe fiecare perioada precum si raportul dintre rata debitului industrial / rata totala debit.




[bookmark: _Toc242855067]Tab. 3.31 Estimarea debitului zilnic al aperi uzate menajere si industriale ( industrie, agenti comerciali) Poluatori pentru perioada 2012-2042
	Indicator
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	Debit apa uzata menajera [m3/zi]
	66.653
	102.462
	124.995
	135.249
	129.845
	124.415
	119.297

	Debit apa uzata industriala [m3/zi]
	11.979
	16.052
	17.361
	17.342
	16.446
	15.546
	14.704

	Total debit apa uzata [m3/zi]
	78.631
	118.514
	142.355
	152.591
	146.290
	139.961
	134.001

	Debit apa uzata menajera /Total debit apa uzata
	84,8%
	86,5%
	87,8%
	88,6%
	88,8%
	88,9%
	89,0%

	Debit apa uzata industriala / Total debit apa uzata
	15,2%
	13,5%
	12,2%
	11,4%
	11,2%
	11,1%
	11,0%



Se poate presupune ca raportul rata debit industrial / rata debit total va scadea datorita implementarii noilor facilitati de productie cu un consum mai scazut de apa curata precum si datorita implementarii strategiilor de refolosire a apei uzate.
[bookmark: _Toc369261736]3.6 .	Concluzii

Tendinte socio - economice
Pentru previziunea populației, s-a utilizat ca baza pentru evoluția viitoare a populației, media evoluției de-a lungul ultimilor 5 ani.
· Populația urbana va descrește cu un factor mediu de 0,43 %/an;
· Populația rurala va descrește cu un factor mediu de 0,07%/an;
· Populația totala va descrește cu un factor mediu de 0,07 - 0,25%/an;
Pe baza tendintelor macroeconomice la nivel national la care se aplica un procent de corectie se obtine tendinta la nivel local, veniturile medii pe familie vor creste dar intr-un ritm mai scazut decat la nivel national.
Cererea de apa
Conform analizelor estimative  urmatoarele concluzii pot fi determinate:
· in zonele rurale cererea de apa va creste pana in anul 2018 ca rezultat al construirii de noi sisteme de furnizare a apei si extinderii celor existente. In perioada 2019-2042 cererea de apa in zonele rurale va ramane constanta la aproximativ 15 mil m3 pe an.
· in zonele urbane cererea de apa va scadea de la aproximativ 25 mil m3/an la aproximativ 18 mil m3/an datorita declinului demografic, reducerea volumului pierderilor de apa in sisteme;
Debite de apa uzata si incarcari
Conform evaluarilor, urmatoarele concluzii pot fi trase :
· debitul de apa uzata (in conditii de vreme uscata) va creste pana in 2024 datorita cresterii numarului de locuitori conectati la reteaua de canalizare;
· dupa 2024 debitul de apa uzata va scade datorita scaderii numarului de locuitori;
· consumul chimic de oxigen va creste pana in 2024 datorita cresterii numarului de locuitori conectari la retea;
· dupa 2024 incarcarea apei uzate va scade datorita scaderii numarului de locuitori;
· maximul populatiei echivalente pentru proiectarea SEAU la nivel de judetse va atinge in 2024, 623.352 PE;
· dupa anul 2024 aproape 58,4% din populatia echivalenta se va afla in zone urbane din cauza poluarii.
· Raportul consum biochimic de oxigen pentru apa uzata industriala/menajera va scadea pana in 2015 datorita implementarii facilitatilor de pre-tratare si a masurilor de reducere a consumului de apa uzata (reciclare apa uzata tratata, optimizarea productiei). In general acest raport este scazut datorita faptului ca poluatorii sunt mai multi in orasul Galati si mai putini in zona rurala.
Indicatori cheie pentru furnizarea de apa potabila si canalizare:
Urmatorul tabel furnizeaza indicatorii cheie pentru furnizarea apei potabile si a tratarea apei uzate.

[bookmark: _Toc242855068]Tab. 3.32	Date cheie privind alimentarea cu apa si epurarea apei uzate
	Nr. crt
	Descriere
	U.M.
	2012
	2015
	2018
	2024
	2042

	1
	Date generale

	1.1
	Populatia
	Numar
	604,556
	588,871
	579,120
	560,536
	487,517

	2.
	Alimentare cu apa

	2.1
	Rata de conectare – apa furnizata
	%
	71,4%
	82,9%
	99,2%
	99,2%
	98,9%

	2.2
	Populatia conectata in sistem
	Numar
	431,821
	491.380
	577,489
	558,945
	486,017

	2.3.
	Cererea de apa
	m³./zi
	70,456
	78,141
	89,416
	86,541
	74,819

	· 
	Nevoi gospodaresti
	m³/zi
	49,512
	56,067
	65,542
	63,508
	55,504

	· 
	Nevoi publice si Industrie
	m³/ zi
	20, 944
	22,074
	23,874
	23,034
	19,316

	2.4.
	Cantitatea pierderilor reale de apa in total productie
	m³/ zi
	18,716
	20,698
	19,065
	16,572
	12,937

	2.5.
	Procentul privind cantitatea pierderilor reale de apa in total productie
	%
	[bookmark: _GoBack]21 %
	21%
	18%
	16%
	15

	2.6.
	Cererea totala de apa (incl. pierderile)
	m³/ zi
	89.173
	98,839
	108,480
	103,113
	87,757

	3
	Apa uzata

	3.1.
	Rata de conectare la retea
	%
	50%
	73%
	89,5%
	99,8%
	99,8

	3.2.
	Debit total de apa uzata
	m³/ zi
	98,422
	118,835
	139,139
	140,189
	121,625

	-
	Debit de apa uzata menajera populatie
	m³/ zi
	49,512
	56,067
	65,542
	63,508
	55,504

	-
	Debit apa uzata din activitati industriale
	m³/ zi
	20, 944
	22,074
	23,874
	23,034
	19,316

	-
	Infiltratii
	m³/zi
	27,966
	40,694
	49,723
	53,647
	46,805

	3.3.
	Numar de locuitori echivalenti
	L.E.
	422,150
	465,126
	560,739
	620,271
	580,494

	3.4.
	Total incarcare organica CBO5 *
	kgCBO/zi
	25,329
	27,908
	33,644
	37,216
	34,830

	· 
	· Populatie
Incarcare organica
	kgCBO/zi
	20.141
	24.836
	30.184
	33.001
	28.702

	· 
	· Activitati industriale si institutii publice 
Incarcare organica
	kgCBO/zi
	2.684
	3.072
	3.455
	4.215
	6.127

	· 
	· Rata sarcinii de poluare Non-casnic la casnic
	
	0,13
	0,12
	0,12
	0,13
	0,2




Proiectie demografica 2012 - 2042
Urban	2012	2018	2024	2030	2036	2042	337172.81879371085	322119.66601866094	311802.46513187094	289884.07738020224	266400.04109402589	250799.74577114021	Rural	2012	2018	2024	2030	2036	2042	263419.58392058185	257000.28735652071	251752.73712455865	245751.86889337044	244985.98671348931	236717.46435330241	Judet	2012	2018	2024	2030	2036	2042	600592.40271429298	579119.95337518153	560535.68996894918	535635.94627357344	531392.52107288432	487517.21012444154	


Dinamica  populatiei 2012 - 2042
Urban	2012	2018	2024	2030	2036	2042	337172.81879371085	322119.66601866094	311802.46513187094	289884.07738020224	266400.04109402589	250799.74577114021	Rural	2012	2018	2024	2030	2036	2042	263419.58392058185	257000.28735652071	251752.73712455865	245751.86889337044	244985.98671348931	236717.46435330241	Judet	2012	2018	2024	2030	2036	2042	600592.40271429298	579119.95337518153	560535.68996894918	535635.94627357344	531392.52107288432	487517.21012444154	
Numar de locuitori



Nr de locuitori conectati	
2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	431821	491380.14111364301	577489.43064940022	558944.54572775145	534078.27683193784	509298.05343614693	0	


Dinamica numarului de locuitori conectati
Total judet	
2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	0.71427791635514692	0.82898349548754424	0.9916517469502365	0.99181862484772287	0.98917307318412262	0.98920704303238527	0.98838247612064356	Total urban	
0.93217392838865654	0.95724316423176359	0.99315525029963514	0.99374740186080168	0.98800367701380565	0.98800367701380465	0.98800367701380465	Total rural	0.43424026852740838	0.66614040836408861	0.98976173008958523	0.98942978318413355	0.99056479029039357	0.99056432917336334	0.98878741704961282	



Total rural	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	5346.8120000000044	7720.4819433075045	10989.666049924183	10739.789992782888	10545.34710798712	10365.625020368087	10172.346847789848	Total urban	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	12725.18115	12743.905722405261	12933.104590649235	12440.59351818637	11638.845706815138	10825.831825093201	10069.609792711291	Total judet	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	18071.993150000009	20464.387665712769	23922.770640573417	23180.383510969208	22184.1928148023	21191.456845461325	20241.956640501088	
1000,0 mc/an



Total rural	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	838.62400000000082	1270.0012624195426	1864.1992818043948	1818.3690895968898	1782.6176559976711	1749.5427309760098	1714.0030632345138	Total urban	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	6806.08565	6787.0388789233475	6849.7192002698248	6588.8721216933764	6164.2449690378044	5733.6510032438036	5333.1355246464154	Total judet	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	7644.7096500000007	8057.0401413428935	8713.9184820741993	8407.2412112902348	7946.8626250355155	7483.1937342197934	7047.1385878809215	
1000, 0 mc/an



Total judet	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	18.71612363500001	20.698260896754675	19.064852658008704	16.571958889224998	14.234415231834964	13.519880906670828	12.925476996404418	Total urban	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	15.39923836	15.554689938426396	11.455641040795573	9.5265464842302094	7.1555268142374544	6.471776792577546	6.0197006585421224	Total rural	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	3.3168852749999975	5.1435709583283655	7.6092116172130231	7.0454124049947904	7.0788884175974767	7.0481041140933334	6.9057763378622274	
1000, 0 mc/an



URBAN
consum gospodaresc 	
2042	10069.609792711288	Consum industrial	
2042	5333.1355246464154	Consum tehnologic 	2042	32.957861105517765	Pierderi de apa  	
2042	2164.2328792623557	


RURAL
consum gospodaresc 	
2042	10172.346847789848	Consum industrial	
2042	1714.0030632345138	Consum tehnologic 	2042	25.206083633197089	Pierderi de apa  	
2042	2495.4022796865152	


Urban	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	19546.400000000001	19546.599999999908	19794.5	19039.5	17810.2	16566.5	15409	Total judet	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	25735.7	28541.699999999892	32656.1	31604.5	30145.3	28689.5	27301.9	Rural	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	6189.3	8995.1	12861.6	12565	12335.1	12123	11892.9	
1000,0 mc/an


Debite apa uzata 
Rural	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	513.18900000001304	26084.214169120154	50081.917728850931	63654.550584143813	62402.556908061844	61244.872986587026	60108.703398147911	Urban	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	78118.038946827408	78265.420796907187	78274.758461592093	75281.448261855418	70500.541474955404	65575.833275198878	60995.133083684108	Total	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	78631.227946827479	104349.63496602738	128356.6761904434	138935.99884599927	132903.09838301784	126820.70626178614	121103.83648183223	
mc/zi



Dinamica  debitului de apa uzata industriala
Rural	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	56.82	2981.6848809044409	4475.9763339973488	4947.4488461574329	4850.3049010943041	4760.5248032301379	Urban	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	11921.800000000001	13069.866156544587	12884.786640746437	12394.115584743489	11595.363095208048	10785.38662524844	10031.989830845569	Total	2012	2015	2018	2024	2030	2036	2042	11978.62	16051.551037449042	17360.762974743862	17341.564430900966	16445.667996302393	15545.911428478656	14704.326503549035	
mc/zi
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