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[bookmark: _Toc369513974]6. STRATEGIA LA NIVEL JUDETEAN

[bookmark: _Toc360108462][bookmark: _Toc369513975]6.1	Rezumat

Scopul principal al strategiei il constituie identificarea masurilor prioritare cu costul cel mai scazut (soluţii tehnice şi instituţionale) pentru atingerea ţintelor definite la nivelul judeţului.
Strategia propusă ia in considerare:
· Obiectivele şi ţintele naţionale; 
· Obiectivele judeţene şi termenele (Capitolul 4)
· Analiza opţiunilor, (Capitolul 5)
si se bazeaza pe evaluarea situaţiei actuale (capitolul 2) şi estimari (Capitolul 3).
Situatia actuala
Nivelul actual al serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din judetul Galati este relativ scazut în comparaţie cu media pe România. Doar 49,9% din populaţie este racordata la ambele servicii. Numai 0,3% dintre locuitori din zona rurala din judetul Galati sunt racordati la instalaţiile de epurare a apelor uzate in timp ce 18,4% din populatia judetului Galati nu beneficiaza de un sistem de alimentare cu apa. Există o diferenţă semnificativă intre localităţile rurale şi urbane privind accesul populaţiei la serviciile publice de apa si mai ales de canalizare. 61% din populaţia din zonele rurale are acces la sistemele publice de alimentare cu apă şi sistemele de canalizare nu exista apropape deloc.Procentul de racordare la canalizare in localităţile cu peste 10.000 de locuitori (cu excepţia orasului Galati) este oarecum scazut şi variaza, de exemplu, de la 0% în Matca la 97 % în Tecuci (60,9% în medie pentru cele cinci localitati intre 10.000 si 100.000 LE). 
Strategia generală propusă de Consultant este de a oferi cea mai mare prioritate aglomerărilor care inca necesită imbunatatiri in sectorul apelor uzate, pentru a respecta termenele de conformare stipulate în Tratatul de Aderare (prin urmare, termenul de conformare privind apele uzate este considerat parametrul dominant in definirea ritmului de investiţii). Ca urmare a acestei strategii, toate aglomerările care vor fi dotate cu un sistem de canalizare au in mod logic nevoie de un sistem adecvat de alimentare cu apa, cu un procent de conectare egal, după cum se prevede pentru sectorul apelor uzate. In afară de optimizarea conditiilor de mediu, s-a acordat prioritate respectarii prevederilor Directivei privind apa potabilă (98/83/EEC) pentru toate sistemele centralizate de alimentare cu apă, precum şi pentru localităţile cu concentraţie ridicată de nitraţi şi, astfel, de mare risc pentru sănătatea publică. Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizarein localitatile va avea o mai mică prioritate, cu excepţia cazului în reabilitare s-a dovedit a fi opţiunea care implica cele mai mici costuri pentru a asigura buna funcţionare a sistemului global (de exemplu, de reducere a ratei de infiltrare).
Strategia in sectorul de alimentare cu apa
Strategia privind imbunatatirea situaţiei privind alimentarea cu apa din judetul Galati a constat in reevaluarea situatiei existente din zonele de alimentare cu apa care au acces la surse de apă mai sigure şi care sunt exploatate mai eficient de catre OperatorulRegional. Acest lucru poate fi realizat în primul rând, în partea de sud-vest a judeţului unde densitatea populaţiei este mare şi există o resursă de apă potabilă la sol. Cea mai mare prioritate va fi, prin urmare, acordata aceastei regiuni deoarece pot fi conectate suplimentar un numar mare de gospodarii, cu costuri de investiţii relativ scăzute. Acest lucru permite Operatorului să funcţioneze eficient şi sa genereze un profit suficient in primii ani dupa infiintare. Acest profit suplimentar va permite Operatorului să preia si operarea altorlocalităţi, mai mici şi mai puţin "profitabile".
Regiunea de sud-vest, impreună cu orasul Galati este deja parţial racordata la un front de captare amplasat la 50 km nord-vest de orasul Galati. Orasul Galati este alimentat atat cu apă de suprafaţă din fluviul Dunărea, cat si cu apa provenind de la cele doua fronturi de captare, Salcia si Vadu Rosca. In prezent aceste surse de profunzime ale sistemului fac obiectul unor ample lucrari de reabilitare, in cadrul proiectului finantat din Fonduri de Coeziune. S-a avut in vedere marirea capacitatii frontului de captare şi furnizarea de apa pentru intreaga regiune, inclusiv a oraşului Galaţi, prin intermediul retelei. Strategia pentru orasul Galati a fost de a reduce aportul captarii din fluviul Dunărea. Cantitatea de apa potabila captata de la fronturile existente ar trebui sa atinga 85% din totalul de alimentare cu apă şi statia de tratare a apei Uzina 2 ar trebui să rămână în funcţiune, ca o a doua sursă de apă. La sistemul de alimentare cu apa a municipiului Tecuci, al doilea oraş ca mărime din judetul Galati, va fi racordata comuna Matca (12.099 de locuitori). Pentru a asigura cerinta de apa a comunei Matca, o parte din forajele existente la fronturile de captare ale sistemului vor fi reabilitate.
Măsurile propuse recomanda racordarea suplimentara a unui număr de 163.280 locuitori la reteaua de alimentare cu apa potabilă şi de a creşte rata de conectare la nivel judetean de la 81,6% în prezent la 99,2% în faza 2 (anul 2018). Trebuie mentionat ca in aceasta valoare au fost inclusi si locuitori ce vor fi bransati la sistemele care sunt in extindere prin proiectul din Fondul de Coeziune, proiect ce va fi finalizat in anul 2015, cand rata de conectare la nivel judetea va atinge valoarea de 86, 8%.( 98,1 % in zona urbana si 72,3% in zona rurala). In faza a doua rata de conectare va creste la 86,8% la 99,2% şi un numar suplimentar de 110.036 locuitori vor fi conectati la sistemele de alimentare cu apa, la nivel judetean.
Avand in vedere termenele de conformare din Tratatul de Aderare, s-a acordat prioritate aglomerarilor cu mai mult de 2000 L.E., astfel incat rata de conectare la sistemul de alimentare cu apa sa fie cel putin egala cu cea de la sistemul de canalizare, prevazindu – se masuri corespunzatoare in acest sens.
In regiunea de sud-est, care se caracterizează printr-o densitate scăzută a populaţiei şi unde rata de conectare la sistemele de alimentare cu apă este scăzut, sistemele descentralizate de alimentare cu apă au fost identificate ca fiind cea mai bună opţiune.
Prioritatea cea mai mica a fost acordata localitatilor mici, cu mai putin de 2.000 L.E. localizate cu preponderenta in regiunea central-nordica, care se caracterizează prin densitate scăzută a populaţiei, raspandita intr-o zona de deal şi existenta unor sisteme individuale de aprovizionare cu apa (fântâni), extrem de poluate cu nitraţi. Un sistem descentralizat de alimentare cu apă, cu puţuri adânci pentru fiecare dintre localităţi (sau, în cazuri excepţionale, un grup de localităţi aproape unul de altul) a fost identificat ca fiind cea mai potrivită soluţie. Se va acorda prioritate localitatilor cu poluare extrem de ridicată cu nitraţi a puţurilor de mică adâncime.
[bookmark: _Toc242855142]Tab. 6.1 Rezumat al indicatorilor cheie pentru Alimentarea cu apă
	Indicator
	Faza 1*
	Faza 2
	Faza 3

	Localitati prevăzute cu instalaţii de apă noi / reabilitate într-un sistem regional (nr. ale comunelor)
	13
	37
	49

	Numărul de staţii de tratare a apei uzate (inclusiv statii de clorinare)
	27
	55
	100

	Numărul puţuri nou forate
	0
	35
	36

	Numărul de puţuri reabilitate
	171
	42
	35

	Lungimea reţelei de alimentare cu apă construite în km
	366
	268
	221,5

	Extinderea capacităţii de stocare a apei în m³
	6.380
	7.500
	6.100

	Reabilitare capacităţii de stocare a apei în m³
	34.300
	
	

	Populaţia suplimentară conectată la sistemele de alimentare cu apa
	53.244
	110.036
	



Strategia in sectorul de apa uzata
Strategia adoptata in acest sectoracorda prioritate aglomerărilor care necesită imbunatatirisau sisteme noi în sectorul apelor uzate, pentru a respecta termenele de conformare stipulate in Tratatul de Aderare (prin urmare, termenul de conformare pentru apele uzateeste considerat parametru dominant in definirea ritmului programului de investiţii). Au fost investigate solutiile strategice privind colectarea şi tratarea apelor uzate in sistem centralizat sau descentralizat pentru a se identifica alternativele cu cele mai mici costuri de investiţii şi operaţionale. Nu sunt prevazute diferite strategii pentru diferite regiuni. Cea mai mare prioritate pentru implementarea masurilor privind apele uzate este acordata aglomerarilor cu mai mult de 2000 L.E.care au ca termen de conformare anul 2018. In aglomerarile avand peste 10.000 L.E. (Faza 1) au fost prevazute doar masuri de extindere sau reabilitare a retelelor de canalizare. Aceste aglomerari au deja in implementare masurile prevazute pentru Faza 1, iar cele prevazute acum au drept scop conformarea deplina la Directiva de apa uzata. In Faza 1 au fost incluse 5 aglomerări / grupari (Galati, Tecuci, Liesti, Pechea, Târgu Bujor). Prin extinderile prevazute in Faza 2, rata de conectare in aceste localitati va creste la 100%. 
Din motive de ordin economic, Matca este combinata cu Tecuci intr-o grupare. Masurile necesare pentru Matca ar fi trebuit sa fie finantate dintr-o altă sursa inca din Faza 1. Din cauza lipsei de fonduri, localitatea Matca a ramas fara sistem de alimentare cu apa si canalizare. Masurile pentru Matca vor fi finantate din Fondul de Coeziune – Faza 2. Efluentul de la staţiile de epurare va indeplini complet cerinţele NTPA 011 pentru zonele sensibile. Pentru o racordare corespunzătoare la reţeaua de canalizare vor fi reabilitate sau construite, acolo unde este cazul, noi linii intermediare de conducte. Nu sunt prevăzute masuri de tratare a apelor uzate a caselor aflate la distanta mare de localitatea propriu-zisa. 
Tab. 6.2 Etapa 2: aglomerari <10.000 LE, rata de conectare curenta şi prognozata, masuri si an de implementare
	Nr. aglomerare/grupare
	Denumire
	Rata de conectare existenta [%]
	Rata de conectare prognozata [%]
	SEAU
	Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU)
	Faza
/an, cf TA

	AAu 05
	Baleni
	26,6
	100
	
	Extindere retea de canalizare – 15 km 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 08
	Beresti
	31
	100
	SEAU – MB noua
	Infiintare retea de canalizareBeresti Meria, L=12 km, Extindere rt. Canalizare Beresti, L=5km.4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 09
	Brahasesti
	· 
	100
	SEAU – MB noua
	Infiintare retea de canalizare L=23 km,4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 17
	Cavadinesti
	· 
	100
	SEAU – MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=27 km, 6 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 20
	Cismele
	· 
	100
	SEAU – MB noua
	Extindere retea de canalizare, L=18 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 27
	Corod
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=19,5 km,3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 30
	Costache Negri
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Extindere retea de canalizare, L=12,5km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 35
	Cuca
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=13 km,2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 36
	Cudalbi
	1,7
	100
	SEAU MB noua
	Extindere retea de canalizare, L= 32km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	Gr 01
	Foltesti
Fartanesti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=49,3 km, 8 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 41
	Frumusita
	· 
	100
	
	Infiintare retea de canalizare, L=10,2 km,3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 481
	Ghidigeni
	· 
	100
	Extindere SEAU
	Extindere retea de canalizare, L= 24,5 km,7 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 51
	Grivita
	· 
	100
	
	Extindere retea de canalizare, L= 6 km,1 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 52
	Independenta
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=29 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 65
	Movileni
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 53 km, 10 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 67
	Namoloasa
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 13 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 70
	Negrilesti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 16 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu72
	Nicoresti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 14,6 km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 76
	Piscu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 33,5 km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 87
	Rediu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 29 km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 93
	Schela
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 20 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	Gr 02
	Sendreni
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retele de canalizare, L= 60 km, 11 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 98
	Smardan
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Extindere retea de canalizare, L= 12 km
	Faza 2/ 2018

	Gr 04
	Tudor Vladimirescu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 46 km, 7 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 107
	Tulucesti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 33 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 108
	Tepu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 13 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 114
	Valea Marului
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 15 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 116
	Vanatori
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 34,2 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018


1 – Proiect in derulare, inceput in 6.03.2013
Investitiile din aglomerarile AAu 52, Aau65, AAu 76,AAU08 si gruparile 02 si 04 sunt propuse pentru finantare din Fondul de Coeziune. Restul de aglomerari si grupari vor fi finantate din alte surse.
Tab. 6.3 Etapa 2: aglomerari >10.000 LE, rata de conectare curenta ( inclusiv CF – faza 1 ) şi prognozata, masuri si an de implementare
	Nr. aglomerare/grupare
	Denumire
	Rata de conectare existenta [%]

	Rata de conectare prognozata [%]
	SEAU
	Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU)
	Faza
/an

	AAu 44
	Galati
	98
	100
	
	Extindere retea de canalizare – 20,5 km, km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	Gr 02
	Tecuci

Matca
	98

0
	100

100
	
	Extindere retea de canalizare, L=64,4 km,  1 SPAU

	Faza 2/ 2018

	AAu 75
	Pechea
	94
	100
	
	Extindere retea de canalizare L=6,75 km
	Faza 2/ 2018

	AAu 56
	Liesti
	94
	100
	
	Extindere retea de canalizare L=15,9 km
	Faza 2/ 2018


Cu exceptia localitatii Matca, toate celelalte localitati au in prezent in implementare masurile prevazute in Faza 1. Rata de conectare de 100% va fi atinsa dupa implementarea lucrarilor de extindere prevazute in Faza 2.
In tabelul de mai jos sunt prezentati pe cativa indicatori-cheie pentru sectorul apelor uzate.
Tab. 6.4 Indicatori pentru sectorul de apa uzata, separat pentru trei perioade 
	Indicator
	UM
	2014-2020
	2021-2028
	2029-2042

	Numărul de aglomerări dotate cu sisteme de colectare şi SEAU
	-
	40
	36
	47

	Numar de SEAU
	buc
	33
	31
	40

	Lungimea reţelei de canalizare construite2
	km
	707,2
	
	

	Lungimea de conducta de canalizare2
	km
	
	
	

	Lungimea retelei de canalizare reabilitata
	km
	324,25
	
	

	Numărul de staţii de pompare2
	buc
	110
	
	

	Populaţie suplimentara racordata
	LE
	191.833
	57.807
	19.547

	Procentul de racordare tinta la niv. judetului Galati
	%
	91,4 %
	99,6%
	100%


2 – nu include numarul de 56 SPAU si lungimea de 347,34 km care se va construi in localitatile incluse la Faza 1
[bookmark: _Toc369513976]6.2	Obiective si tinte la nivel national
Strategia la nivel judeţean constituie linia directoare pentru realizarea obiectivelor propuse.
Obiectivul principal este conformarea în modul cel mai eficient cu obiectivele stabilite în cadrul de reglementare dat. Trei documente stau la baza formularii strategiei de judeţ: 
· obiectivele naţionale exprimate în Programul Operaţional Sectorial, editia actualizata (POS) 2 
· stabilirea termenelor de conformitate cu obiectivele naţionale aşa cum s-a convenit în Tratatul de Aderare şi cu obiectivele specifice la nivel de judet;
· analiza solutiilor pentru sectorul de apa si apa uzata, prezentate in capitolul 5 si Anexa C3.2;
· program de investiţii pe termen lung definit in capitolul 7.
Obiectivele naţionale cu privire la sectorul de apă şi canalizare au fost pe larg formulate în Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), care contribuie la implementarea celei de-a 3 Prioritati de Dezvoltare  Naţionala de Dezvoltare a  PND 2007-2013 "Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului", luând în considerare nevoile sociale, economice şi de mediu în România, astfel încât să se obţină cel mai mare impact pozitiv asupra mediului şi sa se stimuleze dezvoltarea economică. 
POS a identificat axa prioritară 1 "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată", care are drept scop îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi canalizare şi a formulat următoarele obiective: 
· Furnizarea de servicii adecvate de apă şi de canalizare, la tarife accesibile, 
· Asigurarea cu apă potabilă de calitate corespunzătoare în toate aglomerările urbane, 
· Imbunătăţirea puritatii cursurilor de apă 
· Imbunătăţirea nivelului de gestionare a nămolului de la staţia de epurare 
· Crearea structurilor inovatoare de gestionare in sectorul apei 


Urmatorul tabel rezumă obiectivele definite în POS Mediu la nivel naţional:
Tab. 6.5 POS Mediu Ţintele definite la nivel naţional
	Indicator
	UM
	Baza existenta
	Anul de referinta
	Sursa
	Obiectiv
(2015)

	Ieşire
	 
	 
	 
	 
	 

	Localitati prevăzute cu instalaţii de apă noi / reabilitate într-un sistem regional
	nr
	0
	2006
	MMDD
	250

	Statii de epurare a apelor uzate nou construite / reabilitate conform cu acquis-ul UE
	nr
	0[footnoteRef:1] [1: Valoarea de baza este considerate ca fiind “0”  daca se face referire la tehnici avansate de tratare  pentru zone sensibile. In acest caz nicio SEAU nu este in mod absolut  conforma cu UWWTD.] 

	2006
	MMDD
	200

	Rezultate
	
	
	
	
	

	Populaţie racordată la serviciile de bază de apă într-un sistem regional
	%
	52
	2006
	MMDD
	70

	Ape reziduale tratate (din volumul total de apa uzata)
	%
	35
	2006
	MMDD
	60



“Ca urmare a negocierilor pentru Capitolul 22 – Mediu, România are o serie de angajamente ferme ce implica investitii considerabile în sectorul de apa si apa uzata, în decursul unor perioade de tranzitie relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obtinut perioade de tranzitie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descarcarea si epurarea apelor uzate municipale – pâna în 2015 pentru 263 aglomerari mai mari de 10 000 locuitori echivalenti (l.e.) si pâna în 2018 pentru 2.346 de aglomerari între 2 000 si 10.000 locuitori echivalenti (l.e.). Perioadede tranzitie au fost obtinute, de asemenea, si pentru calitatea apei potabile pâna în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83. (Sursa: POS Mediu)
In tabelele de mai jos sunt prezentate in rezumat termenele de conformare, asa cum sunt definite în Tratatul de Aderare privind apele uzate si alimentarea cu apa:
Tab. 6.6Respectarea Termenelor pentru Tratarea si Colectare apelor uzate in Romania
	Aglomerare
	Obiect
	Cerinte
	Parameteri
	Termen limita (pentru conformare)

	
	
	
	
	31.12.2010
	31.12.2013
	31.12.2015
	31.12.2018

	> 2,000 LE
	Colectare
	Tratatul de Aderare, Anexa VII
	Rata de acoperire
	61%
	69%
	80%
	90%

	
	Tratare
	
	Rata de acoperire
	51%
	61%
	77%
	90%

	
	Colectare
	Directiva 91/271/EEC, articol 3
	
	
	
	
	

	
	Tratare
	Directiva 91/271/EEC, articol 4
	CBO5, CCO, MTS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	> 10,000 LE
	Colectare
	Directiva 91/271/EEC, articol 3
	
	
	
	
	

	
	Tratare
	Directiva 91/271/EEC, articol 4
	CBO5, CCO, MTS N, P
	
	
	
	



[bookmark: _Toc242855147]Tab. 6.7 Termenele de conformare pentru – alimentare cu apa
	
	Aglomerari cu locuitori
	Cerinte/Parametrii
	31.12.2006
	31.12.2010
	31.12.2015

	Cerinte de calitate pentru apa destinata consmului uman
	Toate
	Cerinţe ale 98/83/CE
	
	
	

	
	Valorile din Directiva 98/83/CE pentru următorii parametri nu vor fi aplicabili României în condiţiile de mai jos

	
	< 10,000
	Oxidabilitate
	
	
	

	
	
	Amoniu, Nitraţi, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Plumb, Pesticide cu Cadmiu
	
	
	

	
	10,00 -  100,000
	Oxidabilitate Turbiditate
	
	
	

	
	
	Amoniu, Nitraţi, Aluminiu, Fier, Plumb, Pesticide cu Cadmiu, Mangan
	
	
	

	
	> 100,000
	Oxidabilitate, Amoniu, Aluminiu, Pesticide, Fier, Mangan
	
	
	




[bookmark: _Toc369513977]6.3	Prezentare

[bookmark: _Toc361339122][bookmark: _Toc369513978]6.3.1	Programe in derulare pentru sectorul de apa

[bookmark: _Toc369513979]6.3.1.1 Generalitati
Raportand accesul populaţiei Galati la serviciile de furnizare apă şi canalizare la nivelul mediu din România rezulta că nivelurile de servicii, în judetul Galati sunt  relativ scazute atat in sectorul de alimentare cu apa si foarte scazute in sectorul de apa uzata, preponderent in zona rurala.
Acest lucru este, în principal din cauza ca operatorii individuali se confruntă cu serioase dificultăţi de exploatare şi întreţinere din următoarele motive:
• instalaţii şi echipamente inadecvate şi sub-performante;
• Utilizarea unor tehnologii depăşite;
• calitatea slabă a materialelor de constructii.
Factorii mai sus menţionaţi afectează pe de o parte calitatea apei furnizate consumatorilor, precum şi costurile de producţie şi de distribuţie a apei. Pe de altă parte, nivelul scazul al serviciilor duce la poluarea apelor subterane şi a apei de suprafaţă, şi implica un grad ridicat de risc pentru sănătatea umană.
In termeni generali şi recunoscând faptul că exista diferenţe în gradul de acces la reteaua de apă şi canalizare de la o localitate la alta in judetul Galati, nivelul actual al calitatii  apei potabile şi al serviciilor de canalizare este scăzut. Accesul populaţiei la utilităţile publice este legat de marimea comunitatii (o bună acoperire a serviciilor este asociata dimensiunii mari a comunei). Desi nu este nici o surpriză de a aştepta un rată ridicată de racordare în comunele mari, aproape 51% din populaţie nu are acces simultan la ambele servicii.
Tab. 6.8 Accesul la instalaţii sanitare în judetul Galati şi România
	
	
	Galati
	Romania

	1
	Populaţia care beneficiază de ambele servicii, aprovizionare apa si canalizare cu tratare
	50%
	52 %

	2
	Populaţie cu acces la reteaua de apă, dar fara acces la sistemul de canalizare *
	21,9%
	16%

	3
	Populaţia care nu beneficiază nici de alimentare cu apă şi nici de un sistem de canalizare
	28,1%
	32%


* Este important de remarcat că riscul sanitar este mare atunci când populaţia are acces la reteaua de distributie apa, dar nu are acces la instalaţii sanitare
Imbunătăţiri sunt necesare în special în localităţile cu 2.000 pana la 10.000 de locuitori. Atat apa cat si serviciile de salubritate necesita o îmbunătăţire semnificativa.
[bookmark: _Toc369513980]6.3.1.2 Alimentare cu apa
Raportand accesul populaţiei Galati la serviciile de furnizare de apa şi canalizare la nivelul mediu din România rezulta că nivelurile de servicii in judetul Galati sunt destul de apropiate de valorile prezentate in Tab 6.8. Cu toate acestea situatia existenta impune o gamă larga de imbunătăţiri, după cum se poate observa din tabelul de mai jos.
Tab. 6.9 Accesul populaţiei la reteaua publica de alimentare cu apă
	
	
	Galati
	Romania

	1
	Populaţia care beneficiază de servicii de alimentare cu apă - urban
	97,7%
	87.6%

	2
	Populaţia care beneficiază de servicii de alimentare cu apă a populaţiei - rural
	61,1%
	15.1 %


An de referinta: 2012
In tabelul de mai jos valorile prezentate confirmă faptul că există o diferenţă semnificativă intre zonele rurale şi urbane in ceea ce priveste accesul populaţiei la serviciile publice de alimentare cu apă. Este evident că distribuţia accesului populaţiei la serviciile de alimentare cu apă depinde in mare masura de marimea localităţii (cu unele excepţii, cum ar fi Matca). Procentele de racordare în localităţile urbane din Galati, si unele comune selectate sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tab. 6.10 Prezentare generală a ratelor de racordare in localităţile selectate
	Denumirea localitatii
	Nr. de locuitori
	Rata de conectare la sistem de distributie a apei [%]
	Observatii

	Galati 
	284.792
	99,6
	

	Tecuci
	41.814
	98
	

	Targu Bujor include Moscu si Umbaresti
	7.404
	98
	

	Matca
	12099
	0
	

	Beresti
	3161
	63,8
	

	Beresti Meria (localitatea)
	639
	5
	

	Pechea
	11205
	99
	

	Cuza Voda
	3238
	99
	

	Slobozia Conachi 
	3664
	99
	

	Mastacani
	4776
	35,1
	

	Cuca
	2299
	68,5
	

	Buciumeni
	2536
	41,6
	

	Cosmesti
	6683
	70,1
	

	Movileni
	3235
	28,2
	Grad de accesibilitate 100%

	Independenta
	4799
	73,8
	

	Liesti
	39637
	97
	

	Piscu
	4949
	79,2
	

	Branistea 
	4230
	89,2
	

	Sendreni
	4064
	73,2
	

	Tudor Vladimirescu
	5411
	67
	

	Fundeni
	3887
	25,4
	Grad de accesibilitate 90%

	Baleni
	2443
	92,3
	

	Brahasesti
	8.992
	63,9
	

	Cavadinesti
	2999
	34
	

	Corod
	7287
	35,6
	

	Costache Negri
	2696
	41,2
	

	Cuca
	2299
	68,5
	

	Cudalbi
	7625
	31
	

	Foltesti
	3397
	50,3
	

	Frumusita
	5413
	95,3
	

	Ghidigeni
	6542
	94
	

	Grivita
	3773
	30,2
	

	Mastacani
	4776
	35,1
	

	Munteni
	7133
	16,2
	

	Namoloasa
	2.030
	69,3
	

	Negrilesti
	2928
	57,2
	

	Nicoresti
	3935
	38,2
	

	Rediu
	2057
	58,2
	

	Schela
	3799
	18,1
	

	Smardan, include si Cismele
	5162
	81,3
	

	Tulucesti
	7468
	97,4
	

	Tepu
	2584
	76
	

	Valea Marului
	3604
	40,6
	

	Vanatori
	5077
	100
	


Ratele de conectare pentru localitatile care au in derulare investitii din Fondul de Coeziune – Faza 1 sunt cele de la finalizarea proiectului, respectiv anul 2014.

Alimentarea cu apă a populaţiei rurale depinde in primul rand de sursele tradiţionale fantani (în cele mai multe cazuri de mică adâncime), stratul freatic avand concentraţii ridicate de nitrat. In tabelul de mai jos se rezumă calitatea apei pentru aceste fântâni private.
	Numărul de localităţi în care toate (100%) fântânile sunt cu peste CMA pentru nitrat
	3

	Numărul de localităţi în care mai mult de 75% şi mai puţin de 100% din fântâni sunt cu peste CMA pentru nitrat
	9

	Numărul de localităţi în care mai mult de 50% şi mai puţin de 75% din fântâni sunt cu peste CMA pentru nitrat
	30

	Numărul de localităţi în care mai puţin de 50% din fântâni sunt cu peste CMA pentru nitrat
	18



Concentraţia ridicată de nitraţi constituie o problema in special in comunele cu o rata ridicată a activităţilor agricole cum ar fi cultivarea legumelor, cum ar fi Matca, Cuca, Liesti, Independenta si Piscu.
In unele din comune calitatea apei (ape subterane) in sistemele existente centralizate de alimentare prezinta depasiri la Fe, NH3 si turbiditate, printre acestea fiind si Piscu si Independenta, in zona de alimentare Galati si Movileni si Cosmesti in celelalte zone de alimentare.
Pe baza evaluării de mai sus, unele din din comunele mentionate mai sus vor fi conectate la magistrala sistemului de alimentare cu apa Galati. S-a acordat prioritate creşterii gradului de racordare la sistemele centralizate de alimentare cu apă în comunele cu o rată scăzută  de racordare şi un nivel de poluare cu azotat ridicat. Este important să se mărească numărul de gospodării, în partea de sud-vest, care sunt situate în direcţia de curgere a apei din subteran provenita de la  Vadu Rosca si Salcia-Liesti. 
[bookmark: _Toc369513981]6.3.1.3 Apa uzata
Situaţia din sectorul de apa uzata este mult mai deficitara decat cea din sectorul de alimentare cu apă. Numai 3 din aglomerarile cu mai mult de 2000 LE beneficiaza de aceste servicii, si chiar si in cazul acestora, rata de conectare la reţeaua de canalizare este extrem de mica. In aglomerarile cu mai putin de 2000 de LE, situatia este similara cu cea a celor avand mai mult de 2000 LE. 165 localităţi din 181 nu sunt dotate cu sisteme de canalizare.In comparaţie cu rata medie de conectare din România rata scăzută de conexiune la sistemul de canalizare de 50% in judetul Galati presupune lucrari de extindere si modernizari semnificative. 
Următorul tabel oferă situatia comparativa între judetul Galati şi România a ratelor de conectare la sistemele de canalizare.

Tab. 6.11 Accesul populaţiei la sistemul public de canalizare
	Nr. crt.
	Descrierea
	Judetul Galati
(2015)
	Romania
(2015)

	1
	Populaţia care beneficiază de sistemul public de canalizare - urban
	99,37 %
	85.6%

	2
	Populaţia care beneficiază de sistemul public de canalizare - rural
	39,74 %
	12.9 %

	3
	Populaţia care beneficiază de sistemul public de canalizare (medie)
	69,6%
	52 %


Valorile prezentate includ si numarul de locuitori ce vor fi conectati ca urmare a finalizari proiectului finantat din Fondul de Coeziune – Faza 1, cu termen de finalizare sfarsitul anului 2014.
Se observa ca valorile din tabel indică faptul că diferenţele dintre ratele de conectare in zonele urbane şi rurale este enorma şi in mod semnificativ, chiar daca media pe judet depaseste usor media inregistrata pentru Romania.Ratele de conectare la sistemul de canalizare şi performantele sistemului de tratare a apelor uzate pentru localităţi selectate din judetul Galati sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tab. 6.12 Prezentare generală a ratelor de conectare pentru tratarea apelor uzate în localităţile selectate (anul 2012)
	Denumire
	Localitati
componente
	L.E. 
2012
	Rata de 
conectare
	Servicii de
tratare apa
uzata
	Termen de
conformare

	Baleni
	Baleni
	2 687
	26,6%
	SEAU MB
	2018

	Beresti
	Beresti
	4 721
	31,0%
0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Beresti Meria
	
	
	
	

	Brahasesti
	Brahasesti
	8 350
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Toflea
	
	
	
	

	Cavadinesti
	Cavadinesti
	2 770
	1,7 %
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Ganesti
	
	
	
	

	
	Comanesti
	
	
	
	

	Cismele
	Cismele
	2 880
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Mihail 
Kogalniceanu
	
	
	
	

	Corod
	Corod
	7 340
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Blanzi
	
	
	
	

	
	Bratilesti
	
	
	
	

	Costache Negri
	Costache Negri
	2 965
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	Cuca 
	Cuca 
	2 529
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	Cudalbi
	Cudalbi
	8 387
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	Foltesti
	Foltesti
	11 670
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	Fartanesti
	Fartanesti
	
	
	
	

	
	Chiraftei
	
	
	
	

	
	Mastacani
	
	
	
	

	Frumusita
	Frumusita
	5 954
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Ijdileni
	
	
	
	

	
	Tamaoani
	
	
	
	

	Galati
	Galati
	369 868
	98%
	SEAU MB – in
constructie
numai
treapta de
epurare 
	2015

	Ghidigeni
	Ghidigeni
	6 709
	0,0%
	Proiect in derulare (SEAU MB)
	2018

	
	Gefu
	
	
	
	

	
	Gura Garbovat
	
	
	
	

	
	Talpigi
	
	
	
	

	
	Talpau
	
	
	
	

	
	Slobozia Corni
	
	
	
	

	Grivita
	Grivita
	3 447
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	Independenta
	Independenta
	5 280
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018




	Liesti
	Liesti
	32 209
	94%
	SEAU MB + 
Epurare
Avansata
  -Faza 1 
– SEAU in
 constructie
	2015

	
	Malu Alb
	
	
	
	

	
	Draganesti 
	
	
	
	

	
	Barcea
	
	
	
	

	
	Podoleni
	
	
	
	

	
	Umbraresti Deal
	
	
	
	

	
	Torcesti
	
	
	
	

	
	Ivesti
	
	
	
	

	
	Salcia
	
	
	
	

	
	Umbraresti
	
	
	
	

	
	Condrea
	
	
	
	

	
	Silistea
	
	
	
	

	Movileni
	Movileni
	9 480
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Cosmesti
	
	
	
	

	
	Baltareti
	
	
	
	

	
	Furcenii Vechi
	
	
	
	

	
	Satu Nou
	
	
	
	

	
	Furcenii Noi
	
	
	
	

	Munteni
	Munteni
	4 580
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Frunzeasca
	
	
	
	

	Namoloasa
	Namoloasa
	2 225
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Namoloasa Sat
	
	
	
	

	Negrilesti
	Negrilesti
	3 220
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Slobozia Baneasa
	
	
	
	

	Nicoresti
	Nicoresti
	2 544
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Fantani
	
	
	
	

	
	Dobrinesti
	
	
	
	

	
	Grozavesti
	
	
	
	

	Pechea
	Pechea
	15 615
	94%
	SEAU MB + 
epurare avansata  -Faza 1 – SEAU in constructie
	2015

	
	Cuza Voda
	
	
	
	

	
	Slobozia Conachii
	
	
	
	

	
	Izvoarele
	
	
	
	

	Piscu
	Piscu
	5 000
	0,0%
	 
	2018

	Rediu
	Rediu
	3 979
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Plevna
	
	
	
	

	
	Suhurlui
	
	
	
	

	Schela
	Schela
	3 290
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	Sendreni
	Sendreni
	7 920
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Serbestii vechi
	
	
	
	

	
	Branistea
	
	
	
	

	
	Traian
	
	
	
	

	
	Movileni
	
	
	
	

	Smardan
	Smardan
	2 800
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	Targu Bujor
	Targu Bujor
	5 615
	96%
	SEAU MB
	2015

	
	Moscu
	
	
	
	

	
	Umbraresti
	
	
	
	

	Tecuci
	Tecuci
	55 292
	98%
	SEAU MB + 
Epurare
 avansata–
 Faza 1 – SEAU
in constructie
	2015

	
	Matca
	
	0,0%
	
	

	Tudor Vladimirescu
	Tudor 
Vladimirescu
	8 640
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Hanu Conachii
	
	
	
	

	Tulucesti
	Tulucesti
	8 147
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Tatarca
	
	
	
	

	
	Sivita
	
	
	
	

	Tepu
	Tepu
	2 850
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Tepu de Sus
	
	
	
	

	Valea Marului
	Valea Marului
	2 650
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	Vanatori
	Vanatori
	5 585
	0,0%
	Nu exista SEAU
	2018

	
	Odaia Manolache
	
	
	
	

	
	Costi
	
	
	
	


Nota: Ratele de conectare pentru localitatile care au in derulare investitii din Fondul de Coeziune – Faza 1 sunt cele de la finalizarea proiectului, respectiv anul 2014
[bookmark: _Toc369513982]6.3.2	Obiective la nivel de judet
Asa cum s-a menţionat in capitolul 4, niciun obiectiv nu s-a dezvoltat la nivel judetean din partea autoritatilor, considerandu-se cele din POS Mediu ca valabile la nivelul judetului Galati. Prin urmare, Consultantul propune mentinerea strategiei anterioare, respectiv adaptarea obiectivelor naţionale la nivelul judeţului, in masura in care acest lucru este posibil.
Obiectivul general al actualizarii Master Plan-ului existent este de a reevalua strategiaadoptata anterior pentru dezvoltarea sectorului de apa si a celui de apa uzata, in scopul conformarii cu obiectivele generale negociate de România în Tratatul de Aderare şi in cadrul post-aderarii. După cum se menţionează într-un capitol anterior, pentru judetul Galati, aceste obiective sunt: 
Obiectivul 1: conformarea din punct de vedere legislativ cu măsurile tranzitorii şi obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană şi Guvernul din România pentru punerea în aplicare a Directivei CE 91/271/CEE în ceea ce priveşte colectarea şi tratarea apelor reziduale urbane din judetul Galati, asa cum  a fost definit in Capitolul 4.
Obiectivul 2: realizarea conformitatii cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman asa cum s-a transpus în legislaţia românească prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004), şi modernizarea performanţelor operaţionale ale infrastructurii de apa  a judetului pentru a se asigura viabilitatea financiara şi operaţionala pe termen lung, astfel cum s-a fost definit in capitolul 4.
Este important de menţionat că, în cazul existentei a 2 termene diferite de conformare a aglomerărilor (de exemplu, 2013 pentru colectarea apelor uzate şi 2015 pentru tratarea apelor reziduale), termenul cel mai strict corespunzator perioadei intermediare este luat în considerare. 
Următorul tabel oferă obiectivele la nivel de judet definite în capitolul 4. 
Tab. 6.13 Tinte pentru judetul Galati pentru alimentarea cu apă şi canalizare 
	Indicator
	baza
(2007)
	Obiectiv SOP (2015)
	Obiectiv pe termen lung (2042)

	Localitati prevăzute cu instalaţii de apă noi / reabilitate într-un sistem regional (nr. de comune)
	4
	13
	49

	Instalaţiile noi / reabilitate de epurare a apelor uzate conforme cu acquis-ul UE
	0
	6
	120 
(38 la  2018) 

	Populaţie racordată la serviciile de bază de apă într-un sistem regional
	63 %
	69 %
	97 %
(95 % in unele localitati)

	Ape reziduale tratate (din volumul total de ape uzate)
	< 15 %
	61.4 %
	92.4 %




[bookmark: _Toc369513983]6.4	Solutii strategice
(a) Alimentarea cu Apa:
Sistemele de alimentare cu apa din judetul Galati inca necesita lucrari substantiale de modernizare. Desi in ultimii ani s-au construit in zonele rurale noi sisteme de alimentari cu apa sau cele existente au fost modernizate si extinse, multe gospodarii sunt încă alimentate cu apa din fântâni de mică adâncime. Locaţiile acestor fântâni nu sunt în conformitate cu regulamentul de sănătate a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii deoarece acestea sunt de obicei in apropierea surselor de poluare a apelor uzate (distanta dintre fosele septice şi fântâni ar trebui să fie de cel puţin 15 m).
Rezultatele analizelor de calitate a apei efectuate de Directia de Sanatate Publica sunt prezentate în Anexa 2-7. Rezultatele indică depasiri ale concentraţiei maxime admisibile pentru nitrat (50 mg / l), pentru unele fantani cu un factor de aproape 20 (concentraţia maximă de azotat măsurata: 895 mg / l), în timp ce în Tratatul de Aderare, este indicat faptul că majoritatea populatiei ar trebui să aibă acces la apă potabilă până în anul 2015.
Densitatea populaţiei pentru partea de sud-vest a judetului Galati este mai mare decât in restul judeţului. Numărul de persoane care trăiesc in zonele de alimentare cu apă ZAA 01(Galati), ZAA 02 (Tecuci) si Aglomerarea Pechea, Cuza Vodă şi Slobozia Conachi este de 423.788 (70,6% din populaţia din judetul Galati). Partea de Sud - Vest acopera cca. un sfert din suprafaţa totală a judetul Galati (4.466 km²) şi, astfel densitatea populaţiei rezultata este de 379 locuitori / km². Pentru a atinge obiectivele prevăzute în Tratatul de Aderare acest domeniu ar trebui să fie prioritar. S-a propus implementarea de noi masuri pentru dezvoltarea sistemului centralizat de alimentare cu apă deja existent, ca opţiunea cea mai favorabilă pentru următoarele motive: In afară de faptul că sistemul centralizat de alimentare cu apă a fost identificat ca fiind opţiunea cu cele mai mici costuri, această opţiune are si un important avantaj instituţional: Datorită topografiei sale şi locaţiei surselor principalele de apa subterana (Frontul de captare din Vadu Rosca si Salcia-Liesti şi frontul de captare din zona Tecuci), acestea constituie zone de alimentare cu apă deservite de catre un singur operator regional.
Pentru alte parţi ale judeţului, s-a ajuns la concluzia că sistemele descentralizate de furnizare a apei reprezinta opţiunea cea mai favorabilă pentru cele mai multe dintre zonele de alimentare cu apă.
Consultantul evalueaza în continuare opţiuni strategice, pentru dimensiuni diferite a zonelor de alimentare cu apă şi concluzioneaza urmatoarele:
· Pentru toate zonele de alimentare cu apa cu mai putin de 2000 de locuitori, un sistem descentralizat de alimentare constituie solutia cea mai favorabila.
· Pentru 80% din localitatile din zonele de alimentare cu apa, de la 2.000 la 10.000 de locuitori, se recomandasisteme descentralizate de alimentare cu apa si doar pentru 20% din localitatile incluse in aceasta grupa s-a dovedit a fi mai rentabila o solutie centralizata.
· Majoritatea localitatilor apartinand zonelor mai mari de alimentare cu apa si care au mai mult de 10.000 de locuitoriau fost propuse pentru a fi conectate la un sistem centralizat de alimentare cu apa ( ex:. Matca)
· In medie, 80% din localitati sunt propuse a fi alimentate cu sisteme descentralizate de alimentare cu apa (corespunzator la 41% din populatie), în timp ce aproximativ 20% din localitatile (corespunzator la 59% din populatie) sunt propuse a fi alimentate cu sisteme centralizate de alimentare cu apa.

(b) Colectarea si tratarea apelor uzate
In urma reevaluarii au fost definite 123 aglomerări, dar majoritatea aglomerărilor nu corespund zonelor de alimentare cu apă definite. Situaţia la nivel local şi topografia, precum şi optiunile analizate în capitolul 5 indica faptul că, in unele zone combinaţia de aglomerări diferite intr-un grup este mult mai rentabila financiar. Optiunile analizate conduc la 8 grupări, care sunt prezentate în tabelul de mai jos.
[bookmark: _Toc242855155]Tab. 6.14	Prezentare generală a grupurilor de aglomerări, localităţi şi LE
	Cod Grup.
	Denumirea gruparii
	Cod Aglom.
	Numele Aglomerarii
	Localitati componente
	L.E. in Grupare
	L.E. in Aglom.

	01
	Foltesti
	AAu 39
	Foltesti
	Foltesti
	11.710
	2.635

	
	
	AAu 40
	Fartanesti
	Fartanesti
	
	3.856

	
	
	AAu 40a
	Mastacani
	Mastacani
	
	2.346

	
	
	
	
	Chiraftei
	
	2.873

	02
	Brahasesti
	AAu 09
	Brahasesti
	Brahasesti
	8.350
	3.650

	
	
	
	
	Toflea
	
	4.700

	03
	Movileni
	Aau 65
	Movileni
	Movileni
	9.480
	3.559

	
	
	
	
	Cosmesti
	
	1 471

	
	
	
	
	Baltareti
	
	1.081

	
	
	
	
	Furcenii Noi
	
	1.610

	
	
	
	
	Satu Nou
	
	188

	04
	Sendreni
	AAu 94a
	Sendreni
	Sendreni
	7.920
	2.280

	
	
	
	
	Serbestii Vechi
	
	1.300

	
	
	
	
	Movileni
	
	886

	
	
	AAu 94b
	Branistea
	Branistea
	
	2.873

	
	
	
	
	Traian
	
	580

	05
	Vanatori
	Aau 116
	Vanatori
	Vanatori
	5.585
	2.338

	
	
	
	
	Odaia Manolache
	
	2.207

	
	
	
	
	Costi
	
	1.041

	06
	Tudor Vladimirescu
	AAu 106a
	Tudor Vladimirescu
	Tudor Vladimirescu
	8.640
	5.952

	
	
	AAu 106b
	Hanu Conachi
	Hanu Conachi
	
	2.688

	07
	Piscu
	AAu 76
	Piscu
	Piscu
	5.000
	5.000

	08
	Independenta
	AAu 52
	Independenta
	Independenta
	5.280
	5.280

	09
	Tecuci
	AAu 105
	Tecuci
	Tecuci
	55.292
	55.292

	
	
	
	Matca
	Matca
	
	



Fiecare aglomerare respectiv grupare va beneficia de o reţea de canalizare, un colector principal şi, dacă este necesar, staţii de pompare în număr suficient, precum şi o staţie de epurare. Proiectarea şi dotarea staţiei de epurare depind de populaţia echivalentă conectata şi SEAU poate fi o instalaţie de tratare compacta (<2000 LE) sau o instalaţie cu nămol activat cu instalatii aditionale de tratare in mediu aerob a namolului (2.000 la 25.000) sau o instalaţie cu nămol activat cu tratare  in mediu anaerob (> 25000 LE). Pentru uz casnic, pentru imobile fără conexiune la o reţea de canalizare sunt propuse rezervoare septice.
[bookmark: _Toc369513984]6.5	Strategia Generala

[bookmark: _Toc369513985]6.5.1	Consideratii Strategice Generale
Consultantul a dezvoltat în acest capitol o strategie generală pentru a îndeplini obiectivele definite mai sus în capitolul 6.2. Obiective Naţionale şi în capitolul 6.3.2 - Obiective Judetene, precum şi descrieri mai detaliate a obiectivelor şi ţintelor în capitolul 4. Având în vedere aceste obiective, strategia ar trebui să răspundă la următoarele întrebări:
Care sunt cele mai rentabile solutii eficiente pentru atingerea obiectivelor (bazate pe opţiunile cu cel mai mic cost analizate în capitolul 5)?
· Care este ritmul de dezvoltare pe termen lung în ceea ce priveşte accesibilitatea şi capacitatea operatorilor de a pune în aplicare lucrarile şi de exploatare a infrastructurii?
· Care sunt costurile de investiţii pentru a realize obiectivele 
Este de remarcat ca strategia de dezvoltare este un proces iterativ si reflecta rezultatele calculelor de la capitolul 7 - Program de Investitii pe Termen lung si Capitolul 4 - Obiective Judetene.
[bookmark: _Toc369513986]6.5.2	Consideratii Strategice Generale
Retelele si instalatiile de tratare in sistem centralizat sunt doua caracteristici principale din fiecare aglomerare. Avantajele economiilor la scara larga se pot materializa numai în cazul în care aceasta componenta functionala principala este fiabila si eficienta.
Având în vedere ca dimensionarea retelelor si a statiilor depinde în mare masura de volumele transportate si tratate, economii majore pot fi realizate prin controlul volumelor in vederea reducerii investitiilor si a costurilor de operare.
Doua abordari diferite pot fi identificate:
" Abordarea procesului de epurare ": statiile de epurare sunt obligate sa indeplineasca conditiile. Acest lucru înseamna ca statiile trebuie sa faca fata cererilor estimate, indiferent de cantitatea necesara.
"Abordarea Retelei": cererea din România este în scadere si dimensionarea statiilor depinde de performanta retelei, adica pierderile din retea (în cazul retelelor de distributie) si infiltratii (în cazul retelelor de canalizare).
Consecintele consideratiilor descrise mai sus, sunt:
· Activitatile privind retelele si statiile trebuie sa fie armonizate pentru optimizarea capacitatilor de tratare.
Dezvoltarea instalatiilor de tratare se poate face doar daca exista o retea eficienta. Lucrarile de îmbunatatire fiabile cu privire la retele ajuta la optimizarea capacitatilor avansate de tratare (atât a statiilor de tratare apa potabila cat si a celor de epurare a apelor uzate). Retelele constituie un atu major în materie de investitii.
· Imbunatatirea situatiei retelelor necesita investigari care constituie un efort considerabil, dar care trebuie realizat pentru a avea rezultate. Retelele dispun, în general, de o documentatie slaba. Performanta si comportamentul acestora, cu modificarile de debit nu sunt întelese. Prin urmare, o documentatie profesional intocmita si o modelare hidraulica a acestora sunt recomandate. Acest lucru ofera avantajul de a facilita masurile de restructurare necesare si de a pregati campanii de reducere a pierderilor / reducerea infiltratiilor.
· Trebuie sa fie utilizate capacitatile aditionale de tratare. Utilizarea unitatilor aditionale din cadrul noilor instalatii de tratare sunt inevitabile odata cu scaderea cererii. Capacitatea acestora ar trebui sa fie utilizata pentru a extinde serviciile la nivel de aglomerari si pentru a oferi servicii îmbunatatite si în alte parti din judetul Galati.
[bookmark: _Toc369513987]6.5.3	Etape de Investitii
Strategia Generala pentru judetul Galati in ceea ce priveste investitiile propuse pentru modernizarea sistemelor de apasi apa uzata elaborata in conformitate cu directivele relevante ale Uniunii Europene este prezentata mai jos. O strategie eficienta necesita atât armonizarea investitiilor pentru sectorul de alimentare cu apa (obiectivul 2), precum si a celor pentru sectorul de canalizare (obiectivul 1). In baza cerintelor de conformare urmatoarele etape de investitii au fost propuse:
Etapa 2: 2014-2020
Apa uzata: 
· Aglomerarile cu peste 2.000 l.e vor fi dotate cu un sistem de colectare a apelor uzate la care cel putin 90% din populatie la nivelul aglomerarii este racordatsi exista  un sistem de tratare in trei faze a apelor reziduale de o capacitate suficienta pentru tratarea apelor uzate colectate.
· extinderile pentru aglomerarile mai mici (sub 2.000 LE), in vecinatatea acelor aglomerari de peste 2000 LE. NU au fost propuse pentru a fi implementate în aceasta faza prioritara de investitii.
· In plus, prioritatea cea mai mare se va acorda aglomerarilor urbane care nu au reusit in Etapa 1 sa include toate investitiile necesare, dar care au  sisteme centralizate de alimentare si distributia apei si ale caror lungimi de retele de canalizare sunt insuficiente si necesita extinderi. Totodata, se vor face extinderi ale statiilor de epurare acolo unde capacitatea acestora este insuficienta, in vederea tratarii adecvate a intregului volum de apa uzata generat in aglomerare.
· Lucrarile de reabilitare a retelelor de ape uzate existente vor fi incluse în aceasta faza numai în cazul în care retele mari de infiltrare vor avea un impact semnificativ asupra functionarii instalatiei de epurare a apelor uzate sau în cazul in care exfiltratiile din canalizare reprezinta un pericol semnificativ pentru mediu.
Alimentarea cu apa:
· Prioritatea cea mai mare se va acorda implementarii sistemelor de alimentare cu apa in acele aglomerari in care un sistem de ape uzate este prevazut sa fie implementat în aceasta faza.
· Pe locul 2 ca prioritate va fi vizata atingerea conformitatii cu Directiva privind Apa Potabila Directiva CE 98/83/EEC pentru toate sistemele centralizate de alimentare cu apa existente (de exemplu, instalatii noi sau reabilitarea instalatiilor de tratare existente-cum ar fi statiile de clorinare – sau noi conexiuni la magistralele existente a caror capacitate si calitate asigura noilor sisteme furnizarea de apa in cantitatea si calitatea corespunzatoare).
· Pe locul trei, in ordinea stabilirii prioritatilor e vizata constructia noilor sisteme centralizate de alimentare cu apa în zonele cu contaminare mare (cu poluare de azotat) a puturilor de mica adâncime private existente (expunere ridicata a populatiei la imbolnaviri).
· Pe ultimul loc ca prioritate sunt noile sisteme de alimentare cu apa in zonele fara sau cu contaminare scazuta a fantanilor private de mica adancime existente. Deoarece concentratiile mari de nitrati a majoritatii puturilor de mica adâncime in zonele de alimentare cu apa mai mici sunt strans legate de deficientele instalatiilor sanitare din vecinatatea acestor fantani, se recomanda implementarea în aceasta faza de investitii a unor masuri selective pentru a imbunatati situatia. In fazele de investitii urmatoare se vor implementa lucrari vizand ansamblul sistemului sanitar si modernizarea acestuia sau a puturilor ce furnizeaza apa cu o calitate conforma de la stratele acvifere adânci în scopul de a atinge 100% conformitatea cu standardele de apa potabila.
· Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa va fi inclusa în aceasta faza, numai daca analiza optiunilor arata ca reducerea pierderilor de apa este alternativa cea mai rentabila pentru a acoperi cererea de apa.

· [bookmark: _Toc369513988]6.6	Strategia Detaliata

[bookmark: _Toc369513989]6.6.1	Alimentare cu apa

Solutii strategice au fost analizate în capitolul 5 – Analiza solutiilor, acestea fiind prezentate pe scurt în capitolul 6.4 Solutii strategice, pentru cele trei regiuni principale din judetul Galati:
· Regiunea de Centru Nord
· Regiunea de Sud-Est
· Regiunea Sud-Vest
Regiunea de sud-vest se caracterizeaza printr-o densitate a populatiei foarte ridicata asezate de-a lungul Siretului. Mai mult de 60% din totalul populatiei din judetul Galati (inclusiv MunicipiulGalati) este stabilit în aceasta regiune. Regiunea de sud-vest, împreuna cu Municipiul Galati este partial deja conectata la fronturile de captare Salcia-Liesti si Vadu Rosca. Municipiul Galati este, în prezent, alimentat cu apa din sursa de suprafata, Dunare, (83% din aprovizionarea cu apain total), chiar daca resurse suficiente de apa din sursa subterana de la fronturile de captare Salcia-Liesti si Vadu Rosca sunt disponibile, calitatea acesteia fiind satisfacatoare. Solutia propusa recomanda furnizarea in întreaga regiune, inclusiv in Municipiul Galati intr-un sistem centralizat existent, conectat la fronturile de captare de la Vadu Rosca si Salcia-Liesti situate la 50 km de MunicipiulGalati. Strategia pentru Municipiul Galati ar trebui sa vizeze reducerea cantitatilor de apa captate din Dunare, a riscului de poluare a apelor de suprafata si a eforturilor necesare pentru a trata aceasta apa. Cantitatea de apa potabila din fronturile de captare ar trebui sa atinga 85% din totalul de alimentare cu apa. Statia existenta de tratare a apei STAP 2 ar trebui sa ramâna în functiune, ca a doua sursa de apa (cresterea sigurantei in alimentare) care produce restul de 15% din cererea totala de apa necesara. Statia de tratare a apei STAP 1 este in prezent in conservare, iar STAP 2  capacitatea suficienta pentru a asigura apa necesara sistemului din Municipiului Galati. 
Tecuci, al doilea oras ca marime din judetul Galati, situat in partea de vest a judetului Galati, are suficiente resurse de apa subterana pentru a alimenta comunele vecine cu apa. Intr-o prima etapa, comuna Matca (12.099 de locuitori) va fi conectata la reteaua de alimentare cu apa din Tecuci.
Regiunea de sud-est, situata de-a lungul raului Prut, se caracterizeaza printr-o densitate scazuta a populatiei. Calitatea apei, în general, este adecvata, chiar daca numai un procent relativ scazut al populatiei este conectat la un sistem central de aprovizionare cu apa. In general, sisteme descentralizate de alimentare cu apa au fost identificate ca fiind cea mai buna optiune.
Pentru regiunea de centru-nord, care se caracterizeaza prin densitate scazuta a populatiei localizate intr-o zona de deal si sisteme individuale de aprovizionare cu apa (fantani), extrem de poluate cu nitrati, un sistem descentralizat de alimentare cu apa, cu puturi adanci pentru fiecare dintre localitati (sau în cazuri exceptionale, un grup de localitati aproape unul de altul) a fost identificat ca fiind cea mai potrivita solutie.
Avand în vedere strategia generala descrisa mai sus, urmatoarea strategie specifica pentru fiecare dintre aceste regiuni a fost elaborata:

Regiunea de sud - vest
Prioritatea cea mai mare se va acorda acestei regiuni avand in vedere ca un numar mare de gospodarii pot fi conectate cu costuri de investitii relativ scazute. Masurile care trebuie puse în aplicare n Faza 1 si 2 includ:
· Suplimentarea capacitatii puturilor si renovarea fântânilor existente;
· Renovare partiala a magistralei de distributie;
· Conectarea localitatilor situate de-a lungul magistralei de distributie;
· Construirea retelelor de distributie a apei;
· Îmbunatatirea eficientei de operare a sistemului de alimentare cu apa prin implementarea unui sistem SCADA.
Următorul tabel prezinta masurile de imbunătăţirile propuse pentru principalele localităţi din regiunea de sud-vest. La sfârşitul fazei 2 (anul 2020) un număr suplimentar total de 76.888 de locuitori vor fi alimentati cu apă conform cu Directiva 98/83/CE privind Apa Potabilă şi securitatea alimentarii cu apa a Municipiului Galati va fi imbunătăţita considerabil (diminuarea riscului de poluări accidentale prin intermediul apei de suprafaţă din fluviul Dunărea).
[bookmark: _Toc242855156]Tab. 6.15Imbunătăţirile în regiunea de sud-vest (Faza 2)
	Cod
	Numele Zonei alimentate cu apa/Localitatea
	Rata de Conectare curenta [%]
	Rata de conectare prevazuta [%] - 2020
	Masuri de Imbunatatire a Calitatii Apei
	Etapa

	ZAA 01
	Sendreni
	73.2
	100
	Conectarea la aductiunea spre Galati 
	2

	
	Branistea
	89,2
	100
	Conectarea la aductiunea spre Galati
	2

	
	Independenta
	73,8
	100
	Conectarea la aductiunea spre Galati
	2

	
	Piscu
	79,2
	100
	Conectarea la aductiunea spre Galati
	2

	
	Tudor Vladimerescu
	67
	100
	Conectarea la aductiunea spre Galati
	2

	
	Fundeni – H. Conachi
	90
	100
	Conectarea la aductiunea spre Galati
	2

	
	Liesti
	97
	100
	Extindere RD (localitatea Liesti)
	1+2

	
	Ivesti
	97
	100
	
	1+2

	
	Barcea
	97
	100
	
	1+2

	
	Umbaresti
	97
	100
	
	1+2

	
	Draganesti
	97
	100
	
	1+2

	ZAA 02
	Matca
	0
	100
	Conectarea la Tecuci
	2

	
	Tecuci
	98
	100
	Extindere RD
	1+2

	ZAA16
	Cosmesti
	70,1
	100
	Extindere sistem
	2

	ZAA30
	Movileni
	100
	100
	Extindere captare si Statie de tratare
	2

	ZAA31
	Namoloasa
	69,3
	100
	Extindere sistem
	2

	ZAA41
	Smardan
	81,3
	100
	Extindere sistem
	2

	ZAA40
	Schela
	18,1
	100
	Extindere sistem
	2

	ZAA 05
	Pechea
	99
	100
	Extindere RD
	1+2

	
	Cuza Voda
	99
	100
	
	

	
	Slobozia Conachii
	98
	100
	
	


Nota: Ratele de conectare pentru localitatile care au in derulare investitii din Fondul de Coeziune – Faza 1 sunt cele de la finalizarea proiectului, respectiv anul 2014
Regiunea de sud - est:
Pe locul 2 ca prioritate se afla cresterea ratelor de conectare pentru alimentare cu apa în regiunea de sud-est. Masurile prioritate care urmeaza sa fie puse în aplicare în Faza 1 si Faza 2 cuprind:
· constructia puturilor adânci, inclusiv a statiilor de clorinare;
· Renovare partiala a magistralei;
· Construirea de retele de distributie de apa;
· Operarea sistemului de apa cu SCADA in Targu Bujor
Urmatorul tabel prezinta imbunatatirile propuse pentru principalele localitati din regiunea de sud-est. Un numar suplimentar total de 9.029 de locuitori vor fi alimentati cu apa conform Directivei 98/83/CE privind Apa Potabila.

[bookmark: _Toc242855157]Tab. 6.16 Imbunătăţirile în regiunea de sud-est (Faza 2)
	Cod
	Numele Zonei alimentate cu apa
	Rata de Conectare curenta [%]
	Rata de conectare prevazuta [%]
	Masuri de Imbunatatire a Calitatii Apei
	Etapa

	ZAA 28
	Mastacani
	35,1
	100
	Extindere front de captare
	2

	ZAA 23
	Frumusita
	95,3
	100
	Statie de clorinare
	2

	ZAA04
	Targu Bujor
	100
	100
	-
	-

	ZAA 22
	Foltesti
	50,3
	100
	Extindere front de captare, conducta de aductiune, retea de distributie
	2

	ZAA 21
	Fartanesti
	35,2
	100
	
	2

	ZAA 23
	Vanatori
	100
	100
	Extindere front de captare, statie Cl2 si rezervor
	2

	ZAA 23
	Tulucesti
	97,4
	100
	Extindere retea de distributie, contorizare
	2

	ZAA 23
	Scanteiesti
	49,6
	-
	-
	3


Nota: Ratele de conectare pentru localitatile care au in derulare investitii din Fondul de Coeziune – Faza 1 sunt cele de la finalizarea proiectului, respectiv anul 2014

Regiunea de centru-nord
Prioritate cea mai mica se va acorda regiunii de centru-nord pentru ca cele mai multe localitati se afla în zone topografice dificile, cu localitati mici si un numar suplimentar relativ redus de locuitori care pot fi conectati si costuri specifice relativ ridicate pentru alimentarea cu apa. In conformitate cu strategia generala nu exista nici o cerinta urgenta pentru a implementa un sistem de alimentare cu apa. Cu toate acestea, o mai mare prioritate se va acorda acelor localitati cu un grad extrem de ridicat de poluare cu nitrati în fântânile private.
Masurile prioritate care urmeaza sa fie puse în aplicare în Faza 1 si Faza 2 cuprind:
· Constructia puturilor de adâncime si a puturilor orizontale,
· Statii de clorinare,
· Rezervoare,
· Conectarea la reteaua principala,
· Retea de distributie.
In tabelul de mai jos sunt prezentate imbunatatirile propuse pentru principalele localitati din regiunea centru-nord. Un numar suplimentar total de 23.103 de locuitori vor fi alimentati cu apa conform Directivei 98/83/CE privind Apa Potabila, numai in cele trei zone prezentate in tabel,
[bookmark: _Toc242855158]Tab. 6.17 Îmbunătăţirile în regiunea de centru - nord (Faza 1 şi Faza 2)
	Cod
	Numele Aglomerarii
	Rata de Conectare curenta [%]
	Rata de conectare prevazuta [%]
	Masuri de Imbunatatire a Calitatii Apei
	Etapa

	ZAA 08
	Baleni
	92,2
	100
	Extindere front de captare, SP, extindere si reabilitare RD
	2

	ZAA 03
	Beresti
	63,8
	100
	Extindere front de captare
Instalatie de clorinare
	2

	ZAA 10
	Brahasesti
	63,9
	100
	Extindere RD, contorizare
	2

	ZAA 12
	Cavadinesti
	34
	100
	Extindere si reabilitare front de captare, extindere RD, contorizare
	2

	ZAA 15
	Corod
	35,6
	100
	Extindere front de captare, Instalatie de clorinare
	2

	ZAA 17
	Costache Negri
	41,2
	100
	Extindere front de captare, Instalatie de clorinare, reabilitare si extindere retea de distributie, rezervor, contorizare
	2

	ZAA 18
	Cuca
	68,5
	100
	Reabilitare front de captare si rezervoare, extindere retea de distributie, contorizare
	2

	ZAA 18
	Cudalbi
	31
	
	Extindere captare, aductiune, RD, rezervor nou, reabilitare c. AZBO
	2

	ZAA26
	Grivita
	30,2
	100
	Extindere front de captare, Instalatie de clorinare, SP, rezervor, extindere RD
	2

	ZAA46
	Valea Marului
	40,6
	100
	Reabilitare inst Cl2
Rezervor nou, extindere RD, contorizare
	2

	ZAA38
	Rediu
	58,2
	100
	Instalatie de clorinare, extindere RD
	2



Urmatorul tabel ofera un rezumat al imbunatatirilor in toate regiunile.

[bookmark: _Toc242855159]Tab. 6‑18 Rezumatul imbunătăţirilor în toate regiunile din judetul Galati (Faza 2)
	
	Faza 2 (2020)

	Regiunea
	Rata de conectare prevazuta [%]
	Numarul suplimentar al populatiei alimentate
	Numarul total al comunelor alimentate

	Sud-Vest
	100
	76.888
	21

	Sud-Est
	100
	9.029
	8

	Centru-nord
	100
	23.103
	12

	Mun. Galati 
	100
	1.016
	1

	Total/Media
	100
	110.036
	42



[bookmark: _Toc369513990]6.6.2	Apa Uzata
Strategia propusa este de a oferi cea mai mare prioritate aglomerarilor care necesita imbunatatiri în sectorul apelor uzate, in vederea indeplinirii obiectivelor la datele de conformitate stipulate în Tratatul de Aderare (prin urmare, colectarea si tratare apelor uzate constituie parametrul dominant in ceea ce priveste ritmul si programul de investitii). Optiuni strategice au fost investigate in vederea adoptarii de sisteme centralizate sau descentralizate, colectarii si tratarii apelor uzate pentru a determina costurile cele mai mici, atat pentru investitii cat si pentru costuri operationale pentru colectarea apelor uzate,si a anumitor zone de tratare. Nu sunt prevazute strategii diferite pentru regiuni diferite. Cea mai mare prioritate pentru infiintarea de sisteme de canalizare a fost acordata aglomerarilor cu mai mult de 2.000 LE (Faza 2).
In prezent, masurile din Faza 1 sunt implementate in aglomerarile/gruparile cu mai mult de 10.000 LE, dupa cum sunt mentionate in paragraful de mai jos.
In Faza 1 au fost definite instalaţiile de colectare a apelor uzate şi de tratare din 5 aglomerări / grupari (Galati, Tecuci, Liesti, Pechea, Târgu Bujor). Pentru Municipiul Galati extinderea primei etape de construcţie (puse în aplicare în 2010) prevede realizarea treptei biologice de tratare a apelor uzate. În Tecuci rata de conectare la canalizare va fi majorata la 90%, iar staţia de epurare va fi in cea mai mare parte complet modernizata. Din motive economice Matca este combinată cu Tecuci in cadrul unei grupari. Analiza solutiei arată, faptul că conectarea comunei Matca la staţia de epurare din Tecuci este mult mai economica decât construirea unei staţii de epurare separate în Matca. Aglomerarea Matca nu este inclusa în lista de lucrari prioritare. Această decizie a fost luata de Ministerul Mediului – DGMIS in anul 2010, ca urmare a limitării valorii pentru varianta finală a Listei de priorităţi la cca. 130 mil Euro. Odata cu actualizarea Master Plan-ului, lucrarile pentru Matca au fost incluse in Faza 2., cu finantare din Fond de Coeziune.
Pentru Faza 2, prioritatea principala a fost acordata aglomerărilor cu o dimensiune între 2000 şi 10000 LE. Aceasta include, în principal infiintarea de noi sisteme de canalizare care includ: reţele de canalizare, staţii de pompare, intercolectoare şi staţii de epurare. Sunt prevăzute fose septice pentru gospodarii individuale de mici dimensiuni.
In tabele de mai jos sunt prezentate obiectivele si masurile necesare pentru aglomerarile / sau gruparile de aglomerari cu 2.000 >LE< 10. 000 LE si pentru cele >10.000 LE.
[bookmark: _Toc242855160]Tab. 6.19 Măsuri pentru aglomerările/grupari > 2.000 LE (rata de conectare curenta şi ţintă, măsuri)
	Nr. aglomerare/grupare
	Denumire
	Rata de conectare existenta [%]
	Rata de conectare prognozata [%]
	SEAU
	Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU)
	Faza
/an

	AAu 05
	Baleni
	26,6
	100
	
	Extindere retea de canalizare – 15 km 4 SPAU
	Faza 2/ 2021

	AAu 08
	Beresti
	31
	100
	SEAU – MB noua
	Infiintare retea de canalizare  Beresti si Beresti Meria, L=21 km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2021

	AAu 09
	Brahasesti
	· 
	100
	SEAU – MB noua
	Infiintare retea de canalizare L=23 km,4 SPAU
	Faza 2/ 2021

	AAu 17
	Cavadinesti
	· 
	100
	SEAU – MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=27 km, 6 SPAU
	Faza 2/ 2021

	AAu 20
	Cismele
	· 
	100
	SEAU – MB noua
	Extindere retea de canalizare, L=18 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2021

	AAu 27
	Corod
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=19,5 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2021

	AAu 30
	Costache Negri
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Extindere retea de canalizare, L=12,5 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2021

	AAu 35
	Cuca
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=13 km,2 SPAU
	Faza 2/ 2021

	AAu 36
	Cudalbi
	1,7
	100
	SEAU MB noua
	Extindere retea de canalizare, L= 32 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2021

	Gr 01
	Foltesti
Fartanesti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=49,3 km, 8 SPAU
	Faza 2/ 2021

	AAu 41
	Frumusita
	· 
	100
	
	Infiintare retea de canalizare, L=10,2 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 481
	Ghidigeni
	· 
	100
	Extindere SEAU
	Extindere retea de canalizare, L= 24,5 km,7 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 51
	Grivita
	· 
	100
	
	Extindere retea de canalizare, L= 6 km,1 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 52
	Independenta
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=29 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 65
	Movileni
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 53 km, 10 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 67
	Namoloasa
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 13 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 70
	Negrilesti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 16 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 72
	Nicoresti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 14,6 km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 76
	Piscu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 33,5 km, 5 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 87
	Rediu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 29 km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 93
	Schela
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 20 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	Gr 02
	Sendreni
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retele de canalizare, L= 60 km, 11 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 98
	Smardan
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Extindere retea de canalizare, L= 12 km
	Faza 2/ 2018

	Gr 04
	Tudor Vladimirescu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 46 km, 7 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 107
	Tulucesti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 33 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 108
	Tepu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 13 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 114
	Valea Marului
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 15 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 116
	Vanatori
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 34,2 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018


1 – Proiect in derulare, inceput in 6.03.2013
Tab. 6.20 Etapa 2: aglomerari >10.000 LE, rata de conectare curenta şi prognozata, masuri si an de implementare
	Nr. aglomerare/grupare
	Denumire
	Rata de conectare existenta [%]
	Rata de conectare prognozata [%]
	SEAU
	Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU)
	Faza
/an

	AAu 44
	Galati
	98
	100
	-
	Extindere retea de canalizare – 20,5 km, Reabilitare retea de canalizare L= 1,25 km, 4 SPAU, 1 SEAU in zona SPAU 3, reabilitare SPAU 3
	Faza 2/ 2020

	Gr 02
	Tecuci
	98
	100
	-
	Extindere retea de canalizare, L=64,4 km, Reabilitare, L=60 km, 1 SPAU
	Faza 2/ 2020

	AAu 75
	Pechea
	94
	100
	-
	Extindere retea de canalizare L=6,75 km
	Faza 2/ 2020

	AAu 56
	Liesti
	94
	100
	-
	Extindere retea de canalizare L=15,9 km
	Faza 2/ 2020


Nota: Ratele de conectare pentru localitatile care au in derulare investitii din Fondul de Coeziune – Faza 1 sunt cele de la finalizarea proiectului, respectiv anul 2014
Tabelul de mai sus prezinta inclusiv masurile de reabilitare a retelelor de canalizare existente în etapa a doua (2014 - 2020).
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Tabelele urmatoare rezuma toate masurile pentru fiecare aglomerare respectiv grup adaugat cu perioada de punere în aplicare propuse de catre consultant. In tabel nu sunt incluse aglomerarile care au ca termen de conformare anul 2018, respectiv cele cu mai mult de 2.000 LE. Acestea au fost prezentate detaliat in tabelele si paragrafele de la paragrafele si subcapitolele anterioare.
	
	
	
	Localitate
	 
	 
	SPAU
	Aglomerare
	 

	Nr.
	Aglomerare/         Grupare
	Localitate
	Lungimi conducta pentru reabilitare
	Retea de canalizare noua
	Colector principal nou
	SPAU noi
	LE
	Categorie  SEAU  - Ag
	Cerinte de tratare
	Strategie de management namol
	Data de conformare

	 
	 
	 
	km
	km
	km
	Numar
	-
	-
	-
	-
	 

	Nr.
	Aglomerare
	Localitate
	LCzReab
	Lcond noi
	LCp
	NIP,Loc
	LEAg
	Nr.Cls,Aglo
	TR
	Sts
	 

	AAu 01
	Adam
	Adam
	0,00
	5,40
	2,4
	0
	1 220
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 02
	Aldesti
	Aldesti
	0,00
	2,53
	1,3
	0
	459
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 03
	Balabanesti
	Balabanesti
	0,00
	4,81
	3,5
	0
	1 041
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 04
	Balasesti
	Balasesti
	0,00
	7,20
	2,8
	0
	1 294
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 06
	Balintesti
	Balintesti
	0,00
	4,81
	3,3
	1
	1 067
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 07
	Baneasa
	Baneasa
	0,00
	6,91
	3,4
	1
	1 818
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 57
	Lozova
	Lozova
	0,10
	0,29
	0,5
	1
	95
	III
	MB
	ExA
	2024

	AAu 104
	Tecucelu Sec
	Tecucelu Sec
	0,00
	3,34
	2,9
	0
	579
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 24
	Hantesti
	Hantesti
	0,00
	3,36
	4,0
	1
	571
	I
	MB
	 
	2024

	AAu 12
	Bursucani
	Bursucani
	0,70
	3,62
	2,2
	0
	626
	I
	MB
	 
	2024

	AAu 13
	Calmatui
	Calmatui
	1,30
	3,90
	1,0
	0
	711
	I
	MB
	 
	2024

	AAu 14
	Carapcesti
	Carapcesti
	0,00
	5,11
	1,9
	0
	668
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 15
	Carlomanesti
	Carlomanesti
	0,00
	5,39
	1,6
	0
	772
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 16
	Cauiesti
	Cauiesti
	0,00
	2,04
	2,3
	1
	791
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 18
	Certesti
	Certesti
	0,00
	6,28
	2,5
	0
	935
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 19
	Ciorasti
	Ciorasti
	0,00
	2,89
	2,2
	1
	1 249
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 21
	Ciuresti
	Ciuresti
	0,00
	5,26
	4,3
	0
	517
	II
	MB
	ExA
	2024

	Aau 22
	Ciurestii Noi
	Ciurestii Noi
	0,00
	6,13
	1,7
	0
	565
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 25
	Corcioveni
	Corcioveni
	0,00
	2,62
	2,2
	0
	461
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 26
	Corni
	Corni
	0,00
	4,79
	2,2
	0
	962
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 28
	Cositeni
	Cositeni
	0,00
	3,11
	2,2
	0
	1 003
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 29
	Cosmesti Vale
	Cosmesti Vale
	0,00
	5,40
	2,2
	0
	1 412
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 31
	Cotoroaia
	Cotoroaia
	0,00
	5,47
	3,5
	0
	860
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 32
	Craiesti
	Craiesti
	0,00
	8,04
	3,0
	0
	874
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 34
	Cruceanu
	Cruceanu
	0,00
	2,20
	1,8
	0
	207
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 37
	Draguseni
	Draguseni
	2,70
	9,02
	3,0
	0
	1 825
	III
	MB
	ExA
	2024

	AAu 38
	Fantanele
	Fantanele
	2,70
	8,47
	3,0
	0
	1 674
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 42
	Fundeanu
	Fundeanu
	0,00
	8,58
	2,0
	0
	1 026
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 71
	Fundeanu
	Nicopole
	0,00
	7,20
	2,5
	0
	529
	 
	MB
	 
	2024

	AAu 43
	Fundenii Noi
	Fundenii Noi
	2,60
	8,78
	2,0
	0
	902
	 
	MB
	 
	2024

	AAu 80
	Posta
	Posta
	0,00
	1,80
	1,0
	1
	230
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 45
	Gara Berheci
	Gara Berheci
	0,70
	2,37
	2,5
	0
	540
	 
	MB
	 
	2024

	AAu 47
	Garbovat
	Garbovat
	0,00
	1,23
	1,4
	0
	324
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 46
	Gara Ghidigeni
	Gara Ghidigeni
	0,20
	0,63
	2,0
	1
	104
	 
	MB
	 
	2024

	Aau 49
	Ghinghesti
	Ghinghesti
	0,00
	2,09
	1,6
	0
	387
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 50
	Gohor
	Gohor
	2,90
	9,75
	5,0
	0
	1 872
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 53
	Ionasesti
	Ionasesti
	0,00
	3,51
	2,0
	0
	730
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 54
	Ireasca
	Ireasca
	0,00
	3,14
	2,2
	0
	383
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 55
	Jorasti
	Jorasti
	0,00
	7,13
	2,5
	0
	1 410
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 63
	Liesti Pri
	Liesti Pri
	3,00
	9,88
	2,0
	0
	274
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 58
	Lunca
	Lunca
	0,00
	1,67
	2,5
	0
	256
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 59
	Lungesti
	Lungesti
	0,00
	4,27
	1,7
	0
	614
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 60
	Lungoci
	Lungoci
	0,00
	4,66
	2,8
	1
	673
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 61
	Lupele
	Lupele
	0,00
	1,53
	1,0
	1
	131
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 62
	Maciseni
	Maciseni
	0,00
	8,41
	1,5
	0
	902
	II
	MB
	ExA
	2024

	Aau 23
	Malureni
	Piscu Corbului
	0,00
	1,24
	2,0
	0
	261
	II
	MB
	ExA
	2024

	Aau 23
	Malureni
	Coasta Lupei
	0,00
	2,10
	2,6
	1
	340
	I
	MB
	 
	2024

	Aau 23
	Malureni
	Malureni
	0,50
	1,83
	2,7
	1
	174
	I
	MB
	 
	2024

	AAu 64
	Mandresti
	Mandresti
	2,20
	7,34
	2,0
	0
	1 308
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 94
	Movileni
	Movileni
	4,10
	13,58
	6,5
	1
	882
	III
	MB
	ExA
	2024

	AAu 68
	Nartesti
	Nartesti
	0,00
	6,53
	2,7
	0
	806
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 69
	Negrea
	Negrea
	0,00
	6,01
	1,7
	0
	882
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 90
	Nicoresti
	Sarbi
	2,80
	9,21
	2,0
	0
	215
	 
	MB
	 
	2024

	AAu 73
	Oancea
	Oancea
	3,40
	11,26
	3,0
	0
	1 400
	III
	MB
	ExA
	2024

	Aau 97
	Oancea
	Slobozia Oancea
	0,50
	1,75
	2,0
	1
	142
	 
	MB
	 
	2024

	AAu 74
	Onciu
	Onciu
	0,00
	1,09
	1,0
	0
	40
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 78
	Plesa
	Plesa
	0,00
	3,84
	2,3
	1
	732
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 79
	Poiana
	Poiana
	0,00
	13,01
	3,0
	1
	1 495
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 82
	Priponesti
	Priponestii de Jos
	0,00
	3,68
	1,2
	1
	539
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 81
	Priponesti
	Priponesti
	0,00
	4,54
	2,7
	1
	489
	 
	MB
	 
	2024

	AAu 91
	Prodanesti
	Saseni
	0,00
	2,55
	5,6
	2
	97
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 85
	Prodanesti
	Puricani
	0,00
	5,99
	2,0
	1
	204
	 
	MB
	 
	2024

	AAu 83
	Prodanesti
	Prodanesti
	0,90
	3,11
	2,0
	1
	190
	 
	MB
	 
	2024

	AAu 84
	Pupezeni
	Pupezeni
	0,00
	2,48
	1,4
	1
	235
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 86
	Radesti
	Radesti
	0,00
	11,36
	3,0
	0
	1 433
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 89
	Rogojeni
	Rogojeni
	0,00
	9,88
	2,6
	0
	617
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 89
	Roscani
	Roscani
	0,00
	6,38
	2,5
	1
	519
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 92
	Scanteiesti
	Scanteiesti
	0,00
	6,99
	2,2
	0
	1 022
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 95
	Sipote
	Sipote
	0,00
	1,76
	0,9
	1
	85
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 97
	Slivna
	Slivna
	0,00
	6,49
	1,9
	0
	698
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 99
	Smulti
	Smulti
	0,00
	16,97
	2,5
	0
	1 490
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 100
	Stietesti
	Stietesti
	0,00
	2,29
	2,0
	1
	396
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 101
	Stoicani
	Stoicani
	0,00
	5,67
	2,1
	1
	1 071
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 102
	Suceveni
	Suceveni
	0,00
	10,35
	6,5
	1
	1 497
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 109
	Tiganesti
	Tiganesti
	0,00
	5,79
	1,5
	1
	1 147
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 94
	Traian
	Traian
	1,70
	5,61
	1,0
	0
	590
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 110
	Ungureni
	Ungureni
	0,00
	7,16
	2,4
	1
	1 608
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 111
	Urlesti
	Urlesti
	0,00
	4,22
	1,6
	1
	489
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 112
	Vadeni
	Vadeni
	0,00
	4,22
	3,0
	1
	525
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 115
	Vames
	Vames
	0,00
	3,24
	1,5
	1
	434
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 117
	Varlezi
	Varlezi
	0,00
	10,66
	2,3
	0
	1 383
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 113
	Vasile Alecsandri
	Vasile Alecsandri
	0,00
	7,15
	2,2
	0
	1 093
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 118
	Viile
	Viile
	0,00
	7,65
	2,6
	0
	1 826
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 119
	Visina
	Visina
	0,00
	4,50
	1,9
	1
	507
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 120
	Vizuresti
	Vizuresti
	0,00
	3,42
	2,2
	1
	439
	I
	MB
	ExA
	2024

	AAu 121
	Vladesti
	Vladesti
	0,00
	8,42
	3,0
	1
	1 286
	II
	MB
	ExA
	2024

	AAu 122
	Zarnesti
	Zarnesti
	0,00
	1,18
	1,1
	0
	351
	I
	MB
	ExA
	2024


Legenda:
II 	doar tratare secundară 
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ExA	Tratarea nămolului cu aerare extinsă

Urmatorul tabel rezuma toate masurile enumerate în tabelul de 6-20 si 6-21, separat pentru primele 3 faze
[bookmark: _Toc242855163]Tab. 6.21	Indicatori pentru sectorul de apa uzata, etapizati pentru primele trei faze
	Indicator
	U.M.
	2014-2020
	2021-2028
	2029 - 2042

	Numărul de aglomerări dotate cu sisteme de colectare şi statii de epurare
	-
	6
	38
	87

	Numarul statiilor de epurare
	-
	6
	38
	76

	Lungimea retelei de canalizare construita
	km
	381.05
	713,03
	461.81

	Lungimea colectorului de canalizare
	km
	97.8
	206,3
	211.3

	Numarul statiilor de pompare
	-
	25
	45
	35

	Locuitori conectati la canalizare
	Loc.
	367.711
	499.627
	548.440

	Populatie suplimentar conectata
	LE
	68,213
	131.916
	48,813

	Rata de conectare prevazuta pentru Judetul Galati
	%
	61.4 %
	83.3 %
	92.4 %



Rata actuala de conectare in judetul Galati este de 81,6 % ceea ce corespunde unui numar de 493.403 locuitori. Pana in anul 2020, la sfarsitul fazei a 2-a de investitii, rata de conectare va fi de 99,2 %. La nivelul judetului vor fi conectati suplimentar un numar de 77.694 locuitori (cifra nu include locuitorii care se vor conecta in Faza 1), iar pana la sfarsitul anului 2018, an de conformare pentru apa uzata, numarul de locuitori conectati suplimentar va fi de 179.030. Numarul de locuitori mentionati este calculat la nivel de judet si include toate aglomerarile.

[bookmark: _Toc369513991]6.6.3	Strategia privind costuriele de investitii
Consultantul a analizat două scenarii de investiţii pentru dezvoltarea Strategiei Judeţului în sectorul de alimentare a apei. Pentru sectorul apei menajere scenarii de investiţii suplimentare sunt investigate acum.
[bookmark: _Toc369513992]6.6.3.1	Scenarii de investitii pentru Alimentare cu Apa
Au fost analizate două scenarii de investiţii pentru dezvoltarea Strategiei Judeţului în sectorul de alimentare a apei:
Scenariul 1: Rata de conectare a aproape 100% in 2015, astfel cum prevede Tratatul de Aderare
Scenariul 2: Rata de conectare deaproape 100% în 2018, asa cum prevede POS Mediu.
Primul scenariu este de a ajunge la aproape 100% rata de conectare până în anul 2015 pentru alimentarea cu apă pentru toate localităţile mai mari de 50 de locuitori. Al doilea scenariu este de a ajunge la aproximativ 100% până în anul 2018.
Scenarii de investiţii pentru rate diferite de conectare la sfârşitul Faza 1 (până în anul 2015) sunt prezentate în tabelul de mai jos:

[bookmark: _Toc242855167]Tab. 6.22 Rata de conectare pentru alimentarea cu apa şi costurile de investiţii pentru două scenarii
	Scenariul 1
	Scenariul 2

	Rata de conectare [%] 
	Costul total de investitie
[milioane EURO]
	Rata de conectare [%] 
	Costul total de investitie
[milioane EURO]

	100%
	99,4
	99,2
	69,2



· SScenScenariul 1: În cazul în care Judetul Galati are să-şi îndeplinească rata de conectare în conformitate cu Tratatul de Aderare costurile de investiţii se vor ridica la aproximativ € 99,4 Mil Euro. In plus, aceste măsuri de investitie ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, în cazul în care conexiunea respectivă la o reţea de ape uzate şi de epurare a apelor uzate nu poate fi asigurată în acelaşi timp. În plus, obiectivul pare a fi dificil de atins, având în vedere perioada de timp relativ scurtă şi de capacităţile disponibile în România pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. În cele din urmă, acest scenariu nu este opţiunea cea mai puţin costisitoare, costul de construcţie a sistemului de alimentare cu apă separat de la reţeaua de apa uzata va fi mai mare în comparaţie cu costurile pentru o construcţie simultană a celor două, de apă şi a reţelei de canalizare.
· Consultantul recomandă, prin urmare, punerea în aplicare a scenariului 2 in Judetul Galati.
· Tabelele prezentate mai jos relevă că, în scopul de a ajunge la o rata de conectare de 99,2% şi să alimenteze cu apă suplimentar un numar de 110.036  persoane în faza 2 (până în anul 2018) vor fi necesare investitii de 68,3 milioane de euro. Costurile specifice de investiţii pe persoană suplimentar conectata vor fi 620 € / cap de locuitor în medie, pentru Judet.
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Tab. 6.23 Ratele ţintă de conectare la alimentarea cu apa şi costurilor de investiţii pentru etapa 2
	Regiunea
	Rata de conectare [%]
	Populatia Suplimentara conectata
	Costul total de investitie
[milioane EURO]
	Costul Specific al Investitiei
[EURO/ populatia suplimentara conectata]

	Sud-Vest
	100
	77.904
	54,5
	699

	Sud-Est
	100
	9.029
	4,7
	521

	Centru-nord
	100
	23.103
	9,1
	394

	Total/Media
	
	110.036
	68,3
	620


· Nota: Nu au fost luati in calcul locuitori care vor fi conectati in cadrul POS Mediu – Faza I)



· [bookmark: _Toc369513993][bookmark: _Toc248547593]6.7	Concluzii
· Strategia generală propusă de Consultant este de a oferi cea mai mare prioritate aglomerărillor care necesită îmbunătăţiri în sectorul apelor uzate pentru a indeplini  termenele de conformare stipulate în Tratatul de Aderare (prin urmare, termenul de conformitate pentru apa reziduala este considerat parametrul dominant pentru a defini ritmul programului de investiţii). Ca urmare a acestei strategii, toate aglomerările prevăzute a fi dotate cu un sistem de ape uzate necesita în mod logic un sistem adecvat de alimentare cu apă cu ratele de conexiune egale după cum se prevede pentru sectorul apelor uzate. În plus, prioritate se va acorda acelor aglomerări în prezent dotate cu un sistem de alimentare cu apă, dar fără un sistem de colectare si tratare a apelor uzate adecvat. În afară de optimizarea conditiilor de mediu, consultantul acordă prioritate respectarii Directivei privind Apa Potabilă (98/83/EEC) pentru toate sistemele centralizate existente de alimentare cu apă, precum şi pentru localităţile cu concentraţie ridicată de nitraţi şi, astfel, de mare risc pentru sănătatea publică. În cele din urmă, reabilitarii reţelelor de apă şi a apelor uzate se va acorda prioritate mai mică, cu excepţia cazului in care s-a dovedit ca reabilitarea este optiunea cea mai ieftina pentru a garanta conformarea sau reabilitarea este obligatorie pentru a asigura buna funcţionare a sistemului global (de exemplu, de reducere a ratei de infiltrare).
· Alimentarea cu apa:
· Strategia propusă pentru îmbunătăţirea situaţiei de alimentare cu apă din judetul Galati este de a defini zonele adecvate de alimentare apă, care au acces la surse de apă în condiţii de siguranţă şi care pot fi exploatate eficient de către un operator regional (ROC). Acest lucru poate fi realizat în primul rând, în partea de sud-vest a judeţului unde densitatea populaţiei este mare şi există o resursă de apă potabilă la sol. Cea mai mare prioritate va fi, prin urmare, data la această regiune ca un număr mare de gospodării suplimentare sa poata fi conectate cu costuri de investiţii relativ scăzute. Acest lucru va permite viitorului ROC, care ar trebui să fie stabilit înainte de punerea în aplicare a măsurilor, să funcţioneze eficient şi pentru a genera suficient profit deja în primii ani de funcţionare. Acest profit suplimentar va permite operatorului să încorporează alte localităţi, mai mici şi mai puţin "profitabile" în ROC.
· Regiunea de sud-vest, împreună cu Galati este deja conectata parţial la un front de captare amplasat la 50 km nord-vest de Galati. Municipiul Galati este în prezent, alimentat cu apă de suprafaţă din fluviul Dunărea. Opţiunea propusă sugerează a extinde capacitatea frontului de captare şi alimentarea întreagii regiuni, inclusiv a oraşului Galaţi prin sistemul principal de transport existent. Strategia pentru Municipiul Galati este de a reduce captarea apei din fluviul Dunărea. Cantitatea de apa potabila de la fronturile de captare ar trebui să atingă 85% din necesarul total de alimentare cu apă şi statia de tratare a apei STAP Tiglina 2 existenta ar trebui să rămână în funcţiune, ca a doua sursă de apă. In Tecuci, al doilea oraş ca mărime din judetul Galati, comuna Matca (12.099 de locuitori) ar trebui să fie conectata la reţeaua de alimentare cu apă din Tecuci.
· Măsurile propuse conduc la o rata de conectare de 99,3%, prin conectarea unui numar suplimentar de 125.281 locuitori, şi creşterea ratei de conectare de la  71,4%  în prezent la 99,2 % în faza 2 (anul 2018).
· În regiunea de sud-est, care se caracterizează printr-o densitate scăzută a populaţiei şi rate de conexiune scăzute la sisteme de alimentare cu apă, în general sisteme descentralizate de alimentare cu apă au fost identificate ca fiind cea mai bună opţiune. Faza 1 se axeaza asupra măsurilor de îmbunătăţire a sistemului de alimentare cu apa (renovarea fronturilor de captare şi creşterea ratei de conectare de la 42% în prezent, la 100%) de la Targu Bujor.
Cea mai mica prioritate se va acorda pentru regiunea centru-nord, care se caracterizează prin densitate scăzută a populaţiei localizata intr-o zona de deal şi sisteme individuale de aprovizionare cu apa (fântâni), extrem de poluate cu nitraţi. Un sistem descentralizat de alimentare cu apă, cu puţuri adânci pentru fiecare dintre localităţi (sau, în cazuri excepţionale, un grup de localităţi aproape unul de altul) a fost identificat ca fiind cea mai potrivită soluţie. Se va acorda prioritate pentru localitatile cu poluare extrem de ridicată de nitraţi din puţuri de mică adâncime.
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Tab. 6.24 –Indicatori cheie pentru sectorul de alimentare cu apa, separati pentru primele trei faze
	Indicator
	Faza 1*
	Faza 2
	Faza 3

	Localitati prevăzute cu instalaţii de apă noi / reabilitate într-un sistem regional (nr. ale comunelor)
	13
	37
	49

	Numărul de staţii de tratare a apei uzate (inclusiv statii de clorinare)
	27
	55
	100

	Numărul puţuri nou forate
	0
	35
	36

	Numărul de puţuri reabilitate
	171
	42
	35

	Lungimea reţelei de alimentare cu apă construite în km
	366
	268
	221,5

	Extinderea capacităţii de stocare a apei în m³
	6,380
	7,500
	6,100

	Reabilitare capacităţii de stocare a apei în m³
	34,300
	
	

	Populaţia suplimentară conectată la sistemele de alimentare cu apa
	53.244
	110.036
	



Colectarea si tratarea apelor uzate:
Strategia generala pentru punerea în aplicare a instalaţiilor de ape uzate se bazează pe cerinţele Tratatului de Aderare. Prin urmare, cea mai mare prioritate (perioada 2014 - 2020) o au toate aglomerările cu o dimensiune de conectare peste 2.000 LE. În a doua perioadă vor fi puse în aplicare măsuri pentru aglomerări cu mai putin de 2.000 LE.. Strategia este valabila pentru întregul judeţ şi independent de regiuni, astfel încat nu sunt diferenţe strategice între regiuni.



Tab. 6.25 Etapa 2: aglomerari <10.000 LE, rata de conectare curenta şi prognozata, masuri si an de implementare
	Nr. aglomerare/grupare
	Denumire
	Rata de conectare existenta [%]
	Rata de conectare prognozata [%]
	SEAU
	Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU)
	Faza
/an

	AAu 05
	Baleni
	26,6
	100
	
	Extindere retea de canalizare – 15 km 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 08
	Beresti
	31
	100
	SEAU – MB noua
	Infiintare retea de canalizare  Beresti si Beresti Meria, L=21 km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 09
	Brahasesti
	· 
	100
	SEAU – MB noua
	Infiintare retea de canalizare L=23 km,4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 17
	Cavadinesti
	· 
	100
	SEAU – MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=27 km, 6 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 20
	Cismele
	· 
	100
	SEAU – MB noua
	Extindere retea de canalizare, L=18 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 27
	Corod
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=19,5 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 30
	Costache Negri
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Extindere retea de canalizare, L=12,5 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 35
	Cuca
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=13 km,2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 36
	Cudalbi
	1,7
	100
	SEAU MB noua
	Extindere retea de canalizare, L= 32 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	Gr 01
	Foltesti
Fartanesti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=49,3 km, 8 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 41
	Frumusita
	· 
	100
	
	Infiintare retea de canalizare, L=10,2 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 481
	Ghidigeni
	· 
	100
	Extindere SEAU
	Extindere retea de canalizare, L= 24,5 km,7 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 51
	Grivita
	· 
	100
	
	Extindere retea de canalizare, L= 6 km,1 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 52
	Independenta
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L=29 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 65
	Movileni
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 53 km, 10 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 67
	Namoloasa
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 13 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 70
	Negrilesti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 16 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 72
	Nicoresti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 14,6 km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 76
	Piscu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 33,5 km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 87
	Rediu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 29 km, 4 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 93
	Schela
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 20 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	Gr 02
	Sendreni
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retele de canalizare, L= 60 km, 11 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 98
	Smardan
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Extindere retea de canalizare, L= 12 km
	Faza 2/ 2018

	Gr 04
	Tudor Vladimirescu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 46 km, 7 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 107
	Tulucesti
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 33 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 108
	Tepu
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 13 km, 2 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 114
	Valea Marului
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 15 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 116
	Vanatori
	· 
	100
	SEAU MB noua
	Infiintare retea de canalizare, L= 34,2 km, 3 SPAU
	Faza 2/ 2018


1 – Proiect in derulare, inceput in 6.03.2013
Tab. 6.26 Etapa 2: aglomerari >10.000 LE, rata de conectare curenta şi prognozata, masuri si an de implementare
	Nr. aglomerare/grupare
	Denumire
	Rata de conectare existenta [%]
	Rata de conectare prognozata [%]
	SEAU
	Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU)
	Faza
/an

	AAu 44
	Galati
	98
	100
	
	Extindere retea de canalizare – 20,5 km, Reabilitare retea de canalizare L= 1,25 km, 4 SPAU, 1 SEAU in zona SPAU 3, reabilitare SPAU 3
	Faza 2/ 2018

	Gr 02
	Tecuci
	[bookmark: _GoBack]98
	100
	
	Extindere retea de canalizare, L=64,4km,  1 SPAU
	Faza 2/ 2018

	AAu 75
	Pechea
	94
	100
	
	Extindere retea de canalizare L=6,75 km
	Faza 2/ 2018

	AAu 56
	Liesti
	94
	100
	
	Extindere retea de canalizare L=15,9 km.
	Faza 2/ 2018


Cu exceptia localitatii Matca, toate celelalte localitati au in prezent in implementare masurile prevazute in Faza 1. Rata de conectare de 100% va fi atinsa dupa implementarea lucrarilor de extindere prevazute in Faza 2.
In tabelul de mai jos sunt prezentati unii indicatori-cheie privind etapizarea investitiilor în sectorul apelor uzate. Au fost definite in total 123 aglomemari, din care 6 aglomerări trebuie să fie echipate cu colectoare de canalizare şi staţii de epurare până în 2015 (etapa 1), 34 aglomerări până în 2018 (faza 2) şi restul de aglomerări până la 2024. Rata de conectare din judetul Galati va creşte de la 55,7 % în 2013 la 100%, până în anul 2042.
[bookmark: _Toc242855173]Tab. 6.27Indicatori pentru sectorul de apa uzata, separati pentru primele trei faze
	Indicator
	UM
	2014-2020
	2021-2028
	2029-2042

	Numărul de aglomerări dotate cu sisteme de colectare şi SEAU
	-
	40
	36
	47

	Numar de SEAU
	buc
	33
	31
	40

	Lungimea reţelei de canalizare construite2
	km
	707,2
	
	

	Lungimea de conducta de canalizare2
	km
	
	
	

	Lungimea retelei de canalizare reabilitata
	km
	324,25
	
	

	Numărul de staţii de pompare2
	buc
	110
	
	

	Populaţie suplimentara racordata
	LE
	191.833
	57.807
	19.547

	Procentul de racordare tinta la niv. judetului Galati
	%
	91,4 %
	99,6%
	100%


2 – nu include numarul de 56 SPAU si lungimea de 347,34 km care se va construi in localitatile incluse la Faza 1
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