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8.  Analiza economica si financiara 

8.1 Rezumat 

Capitolul 8 prezintă rezultatele analizei financiare a investitiilor incluse în Master Plan având în vedere toate elementele relevante: evolutia populatiei, procentul de racordare la retea, prognoza cererii, nivelul investitiilor si etapizarea acestora, costurile de operare si întretinere si costurile de înlocuire.

In vederea realizării acestei analize au fost calculate Costuri actualizate unitare si costurile medii, separat pentru apa si canalizare, pentru fiecare aglomerare în parte.

Pe baza analizei s-au calculat nivelele tarifelor necesare în vederea acoperirii cheltuielilor generate de sisteme. In capitolul următor au fost calculate, pornind de la nivele tarifelor si luând în considerare limitele disponibilitătii de plată a gospodăriilor, nivelul cofinantării necesare si variabilele ce influentează sustenabilitatea sistemului. 

Analiza indica ca pentru maximizarea resurselor financiare generate de tarife, a ratei de racordare si în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a sistemelor trebuie Implementat principiul solidaritătii. Aceasta înseamnă ca trebuie avuta în vedere o strategie tarifara unitara la nivelul întregii arii de operare a ROC. 

8.2 Metodologie si abordare

In capitolele anterioare au fost estimate investitiile necesare în judetul Galati si costurile de operare necesare pentru buna functionare a instalatiilor de alimentare cu apă potabilă si a celor de epurare a apelor uzate. In acest capitol, pornind de la aceste date si având în vedere planificarea investitiilor, estimarea costurilor de operare si investitiile de înlocuire se va analiza sustenabilitatea financiară a sistemului. 

In vederea analizării sustenabilității proiectelor de investitii propuse în MP, au fost calculate următoarele categorii de indicatori: 

· Costuri actualizate unitare (DPC);

· Custurii medii (AIC).

Aceste costuri indică nivelul probabil, pe termen lung, al costurilor medii care poate asigura operarea si dezvoltarea viitoare a sistemului si care trebuie acoperite prin tarife. 

In vederea identificării caracteristicilor particulare pentru fiecare sistem de distributie a apei potabile si a celor de canalizare, analiza s-a desfasurat separat pentru fiecare aglomerare în parte. Pentru aceasta s-au analizat separat următoarele aglomerări:

· Galati;

· Tecuci;

· Târgu Bujor;
· Beresti
· Aglomerare zone rurale ;

Consultantul a decis sa realizeze o analiza separata pentru fiecare “aglomerare urbana” (aglomerare ce include un oras) iar zona rurală rămasă a fost considerate ca reprezentând o aglomerare. Aceasta abordare oferă mai multe informatii pentru perioada 2013-2038 tinând seama de faptul că zonele urbane sunt în principal considerate ca având proiectate investitii incluse în aplicatiile finantate prin fondul de coeziune.
8.3 Premise
Principalele premise care au stat la baza calculelor mai sus mentionate sunt următoarele: 

· Evolutia numărului populatiei în zonele urbane si rurale racordate la sistemele de apa si de canalizare pentru perioada 2013 - 2042;

· Investitiile generale si costurile de reinvestire pentru măsurile propuse pe parcursul perioadei de evaluare definite (2013 - 2042), asa cum se estimează de către Consultant;

· Costul general de operare si întretinere necesar pentru operarea si întretinerea sistemelor reabilitate si extinderea sistemelor de apa si canalizare la standardele proiectate de servicii si ciclul tehnic de viata a investitiilor (estimate pentru perioada 2013 - 2038);

· Volumul de apa vândut si volumul de apă uzată colectat, tratarea si procesarea nămolului asa cum s-a estimat în Strategia privind managementul nămolurilor şi reziduurilor provenite de la staţii de epurare din aria de operare a O.R.;

· Toate calculele si estimările făcute în cadrul analizei financiare sunt în euro;

· Factorul de actualizare financiar: 5% (în vederea analizei comparative cu alte proiecte din sectorul apa în tarile care au aderat la UE).

In determinarea costurilor de operare, previzionarea cererii joaca un rol important. Aceasta este determinata în functie de o serie de factori:

· evolutia numărului total al populatiei;

· populatia racordata la serviciile de apa si de canalizare;

· dezvoltarea economica a regiunii.

Premisele la baza estimării datelor cheie mentionate mai sus sunt prezentate în capitolele anterioare. In acest capitol doar rezultatele principale sunt prezentate în formă tabelară.
8.3.1 Evolutia populatiei în zonele deservite  

Tab. 8.1 Evolutia populatiei în zone urbane si rurale din Judetului Galati (locuitori)
	Denumirea Localitatii
	Localități
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2025
	2030
	2035
	2040

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Municipiul Galati
	Galati
	284792
	282423
	280073
	277742
	275841
	273953
	260080
	244850
	230512
	217013

	Municipiul Tecuci
	Tecuci
	41814
	41466
	41121
	40779
	40500
	40223
	38186
	35950
	33844
	31863

	Oras Beresti
	Beresti
	3161
	3135
	3109
	3083
	3062
	3041
	2887
	2718
	2559
	2409

	Targu Bujor 
	Targu Bujor
	5902
	5853
	5805
	5756
	5717
	5678
	5390
	5075
	4777
	4498

	Moscu
	Moscu
	833
	826
	819
	812
	807
	801
	761
	716
	674
	635

	Umbraresti
	Umbraresti
	669
	664
	658
	653
	648
	644
	611
	576
	542
	510

	Total Urban
	 
	337173
	334367
	331585
	328826
	326575
	324340
	307916
	289884
	272909
	256927

	Total Rural
	 
	260907
	259788
	258674
	257565
	256557
	255553
	247243
	243432
	239680
	235987

	Total Judet
	 
	598080
	594155
	590259
	586391
	583132
	579892
	555158
	533316
	512589
	492914


Sursa: date din Capitolele 3-5
8.3.2 Evolutia ratei de racordare la serviciile de apa si de canalizare 
Tab. 8.2 Evolutia ratei de racordare reteaua publica de distributie apă potabilă (%)
	Arie deservita 
	2012
	2015
	2018
	2037
	2040

	Galati
	99,6%
	99,6%
	100%
	100%
	100%

	Tecuci
	98%
	98%
	100%
	100%
	100%

	Tg. Bujor
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Beresti
	54%
	54%
	100%
	100%
	100%

	Zona rurala 
	44%
	73%
	95%
	98%
	100%

	Total judet 
	77%
	89%
	98%
	99%
	100%


* Pentru aglomerarile Tecuci, si Tg Bujor s-a considerat rata de conectare corespunzatoare datei de finalizare a proiectului POS Mediu – Faza I, in derulare, cu termen de finalizare 31.12 2014.
Sursa: date din Cap. 3-5
Tab. 8.3 Evolutia procesului de racordare la reteaua publica de canalizare (%)
	Arie deservita 
	2012
	2015
	2018
	2037
	2040

	Galati
	98%
	98%
	100%
	100%
	100%

	Tecuci
	98%
	98%
	100%
	100%
	100%

	Tg. Bujor
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Beresti
	31%
	31%
	100%
	100%
	100%

	Zona rurala 
	11%
	18%
	68%
	90%
	100%

	Total Judet 
	56%
	61%
	83%
	92%
	100%


* Pentru aglomerarile Tecuci, si Tg Bujor s-a considerat rata de conectare corespunzatoare datei de finalizare a proiectului POS Mediu – Faza I, in derulare, cu termen de finalizare 31.12 2014.
Sursa: date din Cap. 3-5
8.3.3 Consumul de apa 

Referitor la consumul de apa teoretic se estimează ca acesta va avea următoarea evolutie pe cap de locuitor : 

Tab. 8.4. Evolutia consumului teoretic/specific de apă  (l/pers/zi)

	Zona deservita 
	2012
	2015
	2018
	2037
	2042

	Galati
	113 
	110 
	110 
	110 
	110

	Tecuci
	113 
	110 
	110 
	110 
	110

	Tg. Bujor
	110 
	110 
	110 
	110 
	110

	Beresti
	110
	110
	110
	110
	110

	Zona rurala 
	110 
	110 
	110 
	110 
	110


Se preconizează ca consumul de apa necasnic (apa facturată) va creste în conformitate cu premisele prezentate în tabelul următor. 

Tab. 8.4 Evolutia consumului de apă în judetul Galati (mii mc/an) (estimări)
	Tip Consum
	2012
	2015
	2018
	2024
	2030
	2036
	2042

	Casnic zona urbana
	12725
	12744
	12933
	12441
	11639
	10826
	10070

	Casnic zona rurala
	5347
	7720
	10990
	10740
	10545
	10366
	10172

	Non Casnic zona urbana
	6 806
	6787
	6 850
	6589
	6 164
	5734
	5333

	Non Casnic zona rurala
	839
	1270
	1864
	1818
	1783
	1750
	1714

	Pierderi de apa; zona urbana
	15,4
	15,6
	11,5
	9,5
	7,2
	6,5
	6,0

	Pierderi de apa; zona rurala
	3,3
	5,1
	7,6
	7,0
	7,1
	7,0
	6,9

	Total judet Galati
	25735,7
	28541,7
	32656,1
	31604,5
	30145,3
	28689,5
	27301,9

	Total Urban
	19546,4
	19546,6
	19794,5
	19039,5
	17810,2
	16566,5
	15409

	Total Rural
	6189,3
	8995,1
	12861,6
	12565
	12335,1
	12123
	11892,9


Sursa: Tab.3.14. Variatia cererii de apa în judetul Galati – [1,000 m³/an]
Volumele de apa facturata rezultate atât pentru consumatorii din rândul populatiei cat si pentru consumul non-domestic sunt următoarele: 

Tab. 8.5 Estimarea vânzărilor de apă către consumatorii casnici si asimilați (Milion m³/an)
	Arie deservita
	2008
	2012
	2015
	2018
	2037
	2040

	Galati
	20.777
	19.287
	19.603
	20.272
	19.406
	19.500

	Tecuci
	1.729
	2.247
	2.775
	2.798
	2.685
	2.700

	Tg. Bujor
	0.226
	0.389
	0.510
	0.506
	0.481
	0.500

	Zona rurala 
	1.717
	4.165
	6.887
	9.188
	9.128
	9.300

300

	Total judet 
	24.450
	26.088
	29.775
	32.763
	31.699
	34.340


Sursa: prelucrări date de la SC Apă-Canal Galati., 2013 si MP pentru apă si apă uzată pentru judetul Galati 2008.
8.3.4 Tendinte în generarea apei uzate 
In termeni generali se presupune ca apa uzată generată reprezintă 100 % din apa distribuită consumatorilor. In conformitate cu procentele diferite de racordare, au fost utilizate în analiza financiară următoarele cantități de apa uzată facturată:

Tab. 8.6 Tendinte în generarea apei uzate (Milioane m³/a)
	Descriere
	U.M.
	2012
	2015
	2018
	2024
	2042

	Apa uzata

	Rata de conectare la retea
	%
	50%
	73%
	89,5%
	99,8%
	99,8

	Debit total de apa uzata
	m³/ zi
	98,422
	118,835
	139,139
	140,189
	121,625

	· Debit de apa uzata menajera populatie
	m³/ zi
	49,512
	56,067
	65,542
	63,508
	55,504

	· Debit apa uzata din activitati industriale
	m³/ zi
	20, 944
	22,074
	23,874
	23,034
	19,316

	· Infiltratii
	m³/zi
	27,966
	40,694
	49,723
	53,647
	46,805

	Numar de locuitori echivalenti
	L.E.
	422,150
	465,126
	560,739
	620,271
	580,494

	Total incarcare organica CBO5 *
	kgCBO/zi
	25,329
	27,908
	33,644
	37,216
	34,830

	· Populatie

Incarcare organica
	kgCBO/zi
	20.141
	24.836
	30.184
	33.001
	28.702

	· Activitati industriale si institutii publice 

Incarcare organica
	kgCBO/zi
	2.684
	3.072
	3.455
	4.215
	6.127

	· Rata sarcinii de poluare Non-casnic la casnic
	
	0,13
	0,12
	0,12
	0,13
	0,2


Sursa: date din Anexa 8-1

8.4 Costurile investiţiilor propuse 

Costurile de investiţii estimate în cadrul Master Planului Apă-canalizare din judetul Galati şi utilizate în analiza financiară sunt prezentate în detaliu în capitolele anterioare. Costurile de investiţii sunt prezentate separat pentru fiecare zona deservită şi separat pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare. Ele sunt alocate în baza unei linii de buget anuale, în conformitate cu implementarea graficului din Master Plan. Pentru categoria de costuri "statie si utilaje" costurile de re-investiţii sunt luate în considerare după 15 ani de utilizare. 

În ansamblu, costurile de investiţii necesare pentru reabilitare adecvata şi extinderea alimentării cu apă şi a sistemul de canalizare în sistemele de judetul Galati pot fi rezumate după cum sunt expuse în tabelul urrmător.
Tab. 8.7 Cost global al Investitiei pentru judetul Galati (perioada 2013-2042) (mil. € - valori constante, estimate în anul 2013)
	 
	Zone si aglomerări din judetul Galati
	Total

	Galati
	147.331.000 €

	 
	AA - Alimentare cu apa
	81.949.000 €

	 
	CZ - Evacuare si epurare apa uzata
	65.382.000 €

	Tecuci
	48.534.000 €

	 
	AA - Alimentare cu apa
	26.228.000 €

	 
	CZ - Evacuare si epurare apa uzata
	22.306.000 €

	Targu Bujor
	13.228.000 €

	 
	AA - Alimentare cu apa
	0 €

	 
	CZ - Evacuare si epurare apa uzata
	13.228.000 €

	Beresti
	7.577.972 €

	 
	AA - Alimentare cu apa
	2.974.200 €

	 
	CZ - Evacuare si epurare apa uzata
	4.603.772 €

	Total Rural alimentare cu apă
	77.336.367 €

	Total Rural apa uzată
	266.354.542 €

	Total Rural (apă&apă uzată)
	343.690.909 €

	TOTAL JUDET
	559.954.503 €

	 
	Total judet alimentare cu apă
	188.747.566 €

	 
	Total judet apă uzată
	371.206.937 €


Sursa: date din Cap. 7
Costurile unitare folosite la estimarea investitiilor se bazează pe o gamă largă de referinţe, multe provenind din proiecte similare duse la bun sfârsit. Această abordare a fost luată în calcul ca urmare a volumului relativ important de proiecte din sectorul de apă şi statii de tratare a apelor uzate şi staţii de pompare. Activitatea investitii în domeniul apei, ca urmare a aderării la UE pe 1 ianuarie 2007, a suferit o îmbunătătire semnificativă. În consecintă costurile de construcţie s-au stabilizat în conformitate cu "normele regionale". O explicaţie mai detaliata privind costurile unitare este prezentată în capitolele anterioare. 

Costurile de investiţii prezentate mai sus includ cheltuieli neprevăzute, de supervizare a lucrărilor, de publicitate şi de organizare a santierului. Defalcarea costurilor de investiţii subliniază principalele componente în prima parte a graficului de investitii pe ani si este prezentată în tabelul următor:

Tab. 8.8 Structura planului de investitii propus pentru judetul Galati  [Milioane EUR]

	N°
	Element component
	Total pe Judet,

din care:
	Aglomerare 1 
Galati
	Aglomerare 2 
Tecuci
	Aglomerare 3
Targu Bujor
	Aglomerare 4  

 Beresti
	Aglomerare 5 
Pechea

	1
	Alimentare apa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Captare
	5.154.760
	0
	200.000
	0
	120.000
	0

	1.2
	Statie de tratare
	3.856.576
	300.000
	50.000
	0
	50.000
	0

	1.3
	Aductiune 
	9.611.800
	2.796.800
	1.920.000
	0
	30.000
	0

	1.4
	Statie de pompare si rezervoare
	11.211.827
	732.000
	376.000
	0
	249.200
	0

	1.5
	Retea de distributie
	157.672.604
	79.360.200
	23.682.000
	0
	2.525.000
	162.000

	2
	Canalizare
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Statie de epurare
	109.247.628
	11.500.000
	3.000.000
	1.000.000
	1.471.772
	1.500.000

	2.2
	Statie de pompare ape uzate
	10.885.366
	442.000
	90.000
	48.000
	192.000
	0

	2.3
	Retea de canalizare
	251.114.499
	54.040.000
	19.216.000
	12.180.000
	2.940.000
	945.000

	TOT
	Total
	504.502.236
	149.171.000
	48.534.000
	13.228.000
	7.577.972
	2.607.000

	N°
	Element component
	Aglomerare 6 
Movileni
	Aglomerare 7
Cosmesti
	Aglomerare 8
Tudor Vladimirescu 
	Aglomerare 9  

Piscu
	Aglomerare 10 
Branistea
	Aglomerare 11 
Sendreni

	1
	Alimentare apa
	
	 
	Inclus in Galati
	Inclus in Galati
	Inclus in Galati
	 Inclus in Galati

	1.1
	Captare
	120.000
	70.000
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Statie de tratare
	300.000
	350.000
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Aductiune 
	0
	90.000
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Statie de pompare si rezervoare
	0
	217.000
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Retea de distributie
	0
	1.380.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Canalizare
	
	Inclus in Movileni 
	 
	 
	Inclus in Sendreni 
	 

	2.1
	Statie de epurare
	3.336.960
	
	3.041.280
	1.760.000
	 
	2.787.840

	2.2
	Statie de pompare ape uzate
	480.000
	
	336.000
	240.000
	 
	528.000

	2.3
	Retea de canalizare
	7.320.000
	
	6.380.000
	4.690.000
	 
	8.320.000

	TOT
	Total
	11.556.960
	2.107.000
	9.757.280
	6.690.000
	 
	11.635.840

	N°
	Element component
	Aglomerare 12 
Liesti
	Aglomerare 13 
Independenta

	1
	Alimentare apa
	Inclus in Galati
	 Inclus in Galati

	1.1
	Captare
	
	 

	1.2
	Statie de tratare
	
	 

	1.3
	Aductiune 
	
	 

	1.4
	Statie de pompare si rezervoare
	
	 

	1.5
	Retea de distributie
	
	 

	2
	Canalizare
	
	  

	2.1
	Statie de epurare
	2.000.000
	2.090.880

	2.2
	Statie de pompare ape uzate
	0
	144.000

	2.3
	Retea de canalizare
	2.926.000
	4.000.000

	TOT
	Total
	4.926.000
	6.234.880


Sursa: date din Cap. 7
Costurile de investiţii pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare au fost calculate luându-se în considerare următoarele aspecte: 

· Cantităţile de lucrări sunt stabilite ca fiind necesarul pentru reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă existente (surse, conducte de transport, stocare,  pompare, şi distribuţie); pe această bază, au fost determinate costurile de investiţii pentru construcţii şi echipamente. Cheltuielile neprevăzute sunt incluse în valoarea neta la nivel de investiţii. 

· În ansamblu, costurile de investiţii pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare în judetul Galati se ridica la 558,75 milioane €.

Costul pe cap de locuitor pentru fiecare din aglomerările luate în considerare este prezentat în tabelul de mai jos:

Tab. 8.9.1 Cost Investitie pe  locuitor

	Zona de deservire
	€/pers Investiție/locuitor (€)

	Galati
	420 



	Tecuci
	900

	Tg. Bujor
	1.409

	Zona rurală
	1.994


Sursa: prelucrări date de la SC Apă-Canal Galati., MP 2013 si MP pentru apă si apă uzată pentru judetul Galati 2008
Cele mai mici costuri de investitii pe cap de locuitor sunt înregistrate în Galati si Tecuci în timp ce, cele mai mari costuri al investitiei pe cap de locuitor sunt înregistrate în Târgu Bujor şi în mediul rural.

Costul pe cap de locuitor investitiile pe termen scurt pentru fiecare aglomerare:

Tab. 8.9.2 Cost Investitie pe  locuitor pe termen scurt
	Zona de deservire
	€/pers (apa) ((Investiție/locuitor (€)
	€/pers (apa uzata)

	Galati
	455


	819

	Tecuci
	709
	687

	Tg. Bujor
	0
	0

	Pechea
	675
	1.303

	Beresti
	941
	1.212

	Movileni
	130
	1.291

	Cosmesti
	315
	-

	Tudor Vladimirescu
	-
	1.242

	Piscu
	-
	1.470

	Branistea
	-
	-

	Sendreni
	-
	1.670

	Liesti
	-
	1.366

	Independenta
	-
	1.299


Sursa: prelucrări date de la SC Apă-Canal Galati., MP 2013 si MP pentru apă si apă uzată pentru judetul Galati 2008

8.5 Costurile de operare și întretinere

Costurile de operare si de întretinere estimate în cadrul Master Planului au fost folosite pentru lucrările prioritare asa cum sunt cuprinse în Anexele de la Capitolul 7. Acestea sunt stabilite pentru fiecare zona de lucru si separat pentru sistemele de apa si apă uzată. Costurile de Operare si întretinere (O&M) se bazează pe costuri unitare specifice consumurilor specifice, așa cum este prevăzut în Manualul National al Operatorilor de Apa si Canalizare
 şi sunt proiectate pe o bază anuală, în conformitate cu implementarea  programul din Master Planul pentru alimentarea cu apă si apă uzată pentru perioada 2013 - 2042.

Costurile O&M sunt stabilite astfel:

· Costuri pentru apa nepotabila (proportionale cu productia de apă potabilă);
· Costuri pentru materiale, chimicale,etc. (proportionale cu productia de apă potabilă);

· Costuri pentru electricitate (proportionale cu productia de apă potabilă);

· Costuri pentru personal (pentru orase si primarii individuale; pentru zonele rurale, repartizate pentru fiecare sat);
· Costuri de întretinere (costuri pentru materiale si servicii din exterior; 1,5% din costurile de investitie pentru orașele mari; 0,75% din costurile investiției pentru orașele mici si zonele rurale);
· Costurile pentru depozitare rezidiurilor (proportionale cu volumul de reziduuri ce se vor produce);
·  Alte costuri: pornind de la costurile din 2012 si considerând o evolutie în termeni reali în concordanta cu scenariul macroeconomic.

Pe cat posibil costurile O&M sunt separate astfel:

· costuri aferente măsurilor propuse si
· costurile aferente componentelor sistemului ce se presupune ca vor fi folosite în viitor;

Așa cum s-a subliniat, în viitorul apropiat, costurile categoriilor O&M vor înregistra tendințe de crestere în directa legătura cu evolutia inflatiei după cum sunt prezentate în scenariul macroeconomic. Cresterile costurilor pentru componente (crestere cumulată în termeni reali comparativ cu anul 2012) sunt prezentate în următorul tabel:

Tab. 8.10 Cresterea cumulata în termeni reali comparativ cu anul 2010
	Rata cresterii  
	2010
	2013
	2015
	2025
	2035
	2042

	Factorul de crestere costurilor pentru energie
	1
	1.07
	1.33
	1.49
	1.61
	2.34

	Factorul de crestere costurilor pentru materiale
	1
	1.03
	1.13
	1.18
	1.22
	1.47

	Factorul de crestere costurilor pentru salarii
	1
	1.12
	1.38
	1.62
	1.90
	4.83


Detalierea costurilor de întretinere  pe fiecare categorie în parte este prezentată în capitolul 7.7

Evolutia costurilor O&Î în termeni reali pentru sistemele de alimentare cu apă si canalizare este prezentată în tabelul următor.
Tab. 8.11 Evolutia estimată a costurilor O&Î pentru sistemele de ape uzate în judetul Galati (mil. €)

	Zona
	2013
	2020
	2025
	2030
	2035
	2040
	2042

	Galati (operare apa)
	10,06
	9,30
	11,11
	13,61
	14,35
	14,44
	14,44

	Galati (operare canalizare)
	1,97
	6,49
	7,40
	8,51
	8,99
	9,20
	9,20

	Galati (Total operare)
	12,03
	15,79
	18,51
	22,13
	23,34
	23,64
	23,64

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tecuci (operare apa)
	1,25
	1,36
	1,51
	1,71
	1,76
	1,78
	1,78

	Tecuci (operare canalizare)
	0,446
	1,152
	1,262
	1,425
	1,502
	1,548
	1,548

	Tecuci  (Total operare)
	1,70
	2,51
	2,77
	3,13
	3,26
	3,33
	3,33

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tg. Bujor (operare apa)
	0,234
	0,212
	0,239
	0,260
	0,284
	0,288
	0,288

	Tg. Bujor (operare canalizare)
	0,083
	0,192
	0,228
	0,259
	0,290
	0,319
	0,319

	Tg. Bujor (Total operare)
	0,32
	0,40
	0,47
	0,52
	0,57
	0,61
	0,61

	
	
	
	
	
	
	
	

	Beresti (operare apa)
	0,183
	0,230
	0,239
	0,255
	0,278
	0,280
	0,280

	Beresti (operare canalizare)
	0,079
	0,149
	0,174
	0,188
	0,200
	0,215
	0,215

	Beresti (Total operare)
	0,26
	0,38
	0,41
	0,44
	0,48
	0,49
	0,49

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rural (operare apa)
	0,139
	2,265
	2,537
	2,953
	3,452
	3,646
	3,644

	Rural (operare canalizare)
	0,079
	0,149
	0,174
	0,188
	0,200
	0,215
	0,215

	Rural (Total operare)
	0,22
	2,41
	2,71
	3,14
	3,65
	3,86
	3,86

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total judet (operare apa)
	11,869
	13,364
	15,636
	18,791
	20,122
	20,437
	20,432

	Total judet (operare canalizare)
	2,657
	8,132
	9,240
	10,575
	11,182
	11,493
	11,492

	Total judet Galati (Total operare)
	14,525
	21,496
	24,876
	29,366
	31,305
	31,930
	31,924


Evolutia detaliata a costurilor de operare si întretinere pentru fiecare categorie este prezentata în Anexa 8-1
8.6 Valoarea netă actualizată (VNA)

Pentru analiza sustenabilitătii proiectelor de investitii au fost calculate următorii indicatori:

· Costuri actualizate unitare (DPC);

· Custurii medii (AIC).

8.3.5 8.6.1 Costuri actualizate unitare (DPC)

Costurile totale actualizate (DPC) sunt calculate separat pentru fiecare aglomerare si cumulat pentru întreaga zona. Principalele elemente necesare pentru calculul DPC sunt următoarele:

VNA  a costurilor de investitii;

VNA a costurilor de înlocuire;

NPC a costurilor de  O&Î;

VNA a cantităților de apa si apa reziduala.

Rata de actualizare folosită în calculul VNA este de 5%.

Costul actualizat a fost calculat prin împărțirea valorii VNA a diferitelor cheltuieli la valoarea neta actualizata a consumului anual de apa/apă uzată. Costul este exprimat în Euro pe m3 de consum apa /generare apă uzată. DPC a fost calculat separat pentru alimentarea cu apă potabilă si activităti legate de apa uzată.

DPC reflectă suma veniturilor ce trebuie sa fie generate de către operator pentru acoperirea cheltuielilor legate de aceste venituri în perioada 2013 - 2042. DPC legat de activitatea de furnizare de apa este prezentata în tabelul următor:

Tab. 8.12. Costuri actualizate unitare pentru activitatea de furnizare apă si apă uzată(Euro/m³)

	INDICATORI
	UM
	Galati
	Tecuci
	Tg. Frumos
	Beresti
	Zona Rurală
	Total Judet (cu Inv. POS Mediu)

	VNA costuri de investiţie (5%)
	Mil. Euro
	47,85 
	22,13
	3,57
	5,68
	187,27
	486,13

	VNA Costuri de înlocuire (5%)
	Mil. Euro
	32,91 
	4,43
	2,00
	0,00
	23,34
	62,68

	VNA Costuri de întreţinere şi funcţionare (5%)
	Mil. Euro
	277,20 
	40,85
	7,79
	6,79
	115,32
	447,96

	Total COSTURI  (VNA@5%)
	Mil. Euro
	357,96 
	67,42
	13,35
	12,47
	325,94
	996,77

	VNA Debit apa (@5%)
	Mil. m3
	619,95 
	89,66
	14,66
	9,15
	294,93
	458,97

	Dynamic Prime Cost - Investiţii
	Euro/m3
	0,15 
	0,49
	0,41
	1,24
	1,28
	1,06

	Dynamic Prime Cost - Înlocuiri
	Euro/m3
	0,11 
	0,10
	0,23
	0,00
	0,16
	0,14

	Dynamic Prime Cost - Întreţinere şi funcţionare
	Euro/m3
	0,88 
	0,91
	1,13
	1,48
	0,79
	0,98

	Dynamic Prime Cost - Total 
	Euro/m3
	1,14 
	1,50
	1,77
	2,72
	2,22
	2,17


Costul actualizat unitar variază intre 1,14 Euro/m³ în Galati si 2,72 Euro/m³ în Beresti. Aceste valori sunt mult mai mari decât tarifele actuale din judet. Daca compania va creste tarifele pentru acoperirea costurilor variabile, limitele de acceptabilitate vor fi depăsite ceea ce va duce la scăderea ratelor de racordare, lipsa lichiditătilor si investitii care nu pot fi sustinute. 

In următorul capitol Consultantul analizează nivelul maxim al cretterilor de tarif care sunt fezabile din punctul de vedere al accesabilității si a resurselor financiare ce pot fi generate. Diferenta va fi înregistrata ca nevoie de finantare si va trebui acoperita din alte surse financiare.

Daca judetul este considerat ca zona operationala, DPC pentru activitatea legata de apă este 0.98 Euro/m³. Aceasta valoare este mai rezonabila mai ales pentru orasele mai mici si în zonele rurale. Oricum, DPC mediu va fi considerat ca viitor tarif, consumatorii din orasele mari vor plati mai mult decât ceea ce le-ar acoperi costurile. De aceea este nevoie de principiul solidaritătii pentru impunerea tarifului unificat la nivel de judet.

DPC este de 2,22 Euro/m³ în zona rurala. Aceste valori sunt mult mai mari decât tariful actual în judet. Daca compania va creste tarifele pentru acoperirea costurilor variabile, limitele de acceptabilitate vor fi depăsite ceea ce va duce la scăderea ratelor de racordare, lipsa lichiditătilor si dezvoltări care nu pot fi sustinute. In următorul capitol va fi analizat nivelul maxim al creșterilor de tarif care sunt fezabile din punctul de vedere al accesabilitătii si a resurselor financiare ce pot fi generate. Diferenta va fi înregistrata ca nevoie de finantare si va trebui acoperita din alte surse financiare.

Daca judetul este considerat ca zona operationala, DPC pentru activitatea legata de apa reziduala este 1.85 Euro/m³. De aceea este nevoie din nou de principiul solidaritătii pentru impunerea tarifului unificat la nivel de judet.

8.3.6 8.6.2 Costul Mediu (AIC
)

Costul mediu (AIC) este calculat separat pentru fiecare aglomerare si cumulate pentru toata zona. Principalele elemente necesare pentru calculul AIC sunt următoarele:

Valoarea costurilor de investitie;

Valoarea costurilor de înlocuire;

Valoarea costurilor de operare si întretinere;

Cantitatea de apa si apa uzata pentru care nu se aplica reduceri.

Costul Mediu a fost calculat împărtind valoarea a diferitelor cheltuieli la suma consumului anual de apa/apă uzata. AIC se exprima în Euro pe m³ de apa consumata/apă uzată generată. Costul mediu a fost calculat separat pentru alimentarea cu apă si pentru activitățile legate de apă reziduală.

AIC reflecta veniturile necesare ce trebuie generate de operator pentru acoperirea cheltuielilor în perioada 2013 - 2043. 

Costurile medii legate de activitatea de furnizare de apa sunt prezentate în următorul tabel.
AIC total variază intre 1,23 Euro/m³ în Galati si 2,58 Euro/m³ în Târgu Bujor. Dacă judetul este considerat ca zona operatională, AIC pentru furnizarea de apă si canalizare ar fi de 0,87 Euro/m³. Aceasta valoare este mai rezonabila în special pentru orase mai mici si zone rurale. 
Tab. 8.13 Costuri medii pentru activitatea legată de apa reziduală (Euro/m³)

	INDICATORI
	UM
	Galati
	Tecuci
	Tg. Frumos
	Beresti
	Zona Rurală
	Total Judet (cu Inv. POS Mediu)

	Cost  Mediu - Investiţii
	Euro/m3
	0,11 
	0,39
	0,39
	0,85
	0,83
	0,31

	Cost  Mediu - Inlocuiri
	Euro/m3
	0,14 
	0,16
	0,38
	0,00
	0,22
	0,09

	Cost  Mediu - Intreţinere şi operare
	Euro/m3
	0,98 
	0,97
	1,37
	1,73
	0,82
	0,47

	Cost  Mediu - Total
	Euro/m3
	1,23 
	1,53
	2,15
	2,58
	1,87
	0,87


Sursa: prelucrări date de la SC Apă-Canal Galati., 2013 si MP pentru apă si apă uzată pentru judetul Galati 2008
8.7 Concluzii la capitolul 8
Analiza financiara a investitiilor a fost făcuta ținând cont de 2 elemente principale:

· Costuri unitare actualizate (DPC);

· Custurii medii (AIC).

Analiza separata a acestora pentru activitățile legate de apa si apa uzată si pentru fiecare aglomerare a dus la concluzii similare. 

DPC total pentru furnizarea de apa variază intre 1,14 Euro/m³ în Galati si 2,72 Euro/m³ în Beresti. Aceste valori sunt mult mai mari decât tarifele actuale din judet. Daca judetul este considerat ca zona operationala, DPC pentru alimentarea cu apa este 0.98 Euro/m³. Aceasta valoare este mai rezonabila în special pentru orasele mai mici si zonele rurale.

DPC total pentru apa reziduala variază intre 0.97 Euro/m³ în Galati si 2.77 Euro/m³ în Târgu Bujor. Dacă judetul este considerat ca zona operationala, DPC pentru apa uzată este 1.74 Euro/m³.

În cazul în care vor creste tarifele pentru a acoperi DPC, limitele de accesibilitate vor fi depăsite ceea ce va duce la o scădere a ratei de conectare, lipsa lichiditătilor si a surselor de dezvoltare. In următorul capitol va fi analizat nivelul maxim al cresterii tarifelor fezabile din punct de vedere al accesibilitătii si din punct de vedere al resurselor de finantare care pot fi generate. Diferenta va fi înregistrată ca nevoie de finantare si va trebui acoperita din alte resurse financiare.

Analiza DPC arata ca o strategie de unificare a tarifelor este mai fezabila pe termen lung conducând la implementarea principiului solidaritătii si la asigurarea finantării la nivel maxim prin îndeplinirea limitei de disponibilitate financiara pentru consumatori domestici.

� Manualul National al Operatorilor de Apa si Canalizare., Bucuresti, 2008., Dezvoltarea si publicarea prezentului manual a fost realizata ca parte a programului FOPIP 1 – Asistenta Tehnica pentru Consolidarea Istitutionala a Beneficiarilor Finali ISPA din cadrul sectorul de Apa si Apa Uzata. (ISPA Measure 2003 RO 16 P PA 012, EuropeAid/119629/D/SV/RO)


� AIC este acronimul pentru Average Investment Cost
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